Janikowo, dnia 19.03.2024 r.

**Zamawiający:**

GMINA JANIKOWO

ul. Przemysłowa 6

88-160 Janikowo

**Wyjaśnienie treści SWZ 2**

**Nr postępowania: RIT.ZP.271.2.2024**

**Nazwa zamówienia:** **Modernizacja pokrycia dachowego z dociepleniem dachu budynku szkoły podstawowej w Ludzisku – łącznik**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 9**

po montażu styropapy i na to papy podkładowej , musi byc zastosowana papa wentylacyjna , jaki odpowiednik papy wentylacyjnej przewidujecie ? Jaką role ma spełniać warstwa wentylacyjna ? Proszę o podanie specyfikacji co do tej papy , ponieważ producent z którego materiałów my korzystamy ma kilka rodzajów , naprzyklad pape rozkladaną po miedzy warstw lub pape zgrzewaną która ma właściwości wentylacyjnej ale nie konieczna juz jest warstwa nawierczchniowa.

**Odpowiedź 9**

Należy zastosować tak jak w kosztorysie ślepym poz. 10 trzy warstwy papy: zgrzewalna podkładowa, zgrzewalna wentylacyjna i zgrzewalna wierzchniego krycia.

Warstwa wentylacyjna ma wentylować, dlatego też zastosowano zastosowano kominki wentylacyjne (poz. 10 kosztorysu ślepego).

Rodzaj papy wentylacyjnej należy dobrać zgodnie z systemem producenta mając podane parametry papy wierzchniego krycia.

Nie ma zgody na zastosowanie „dwa w jednym” papy wentylacyjnej i papy wierzchniego krycia.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.**