Mszana Dolna , dnia 26.09.2023.r.

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: „ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO**

**DLA OSP LUBOMIERZ”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz,1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści samochód z silnikiem o mocy 299 KM?

ODPOWIEDZ: **TAK. Zamawiający określił minimalną moc silnika: 285 KM**

Pytanie 2:     Czy Zamawiający dopuści samochód ze skrzynią manualną 6- biegów do przodu

+ wsteczny?

ODPOWIEDZ: **NIE.** **Zamawiający określił w specyfikacji, że samochód musi posiadać skrzynię biegów-manualną o przełożeniu minimum - 8 biegów do przodu, bieg wsteczny oraz bieg pełzający**

Pytanie 3:    Czy Zamawiający dopuści samochód ze zbiornikiem paliwa o pojemności 130 l ?

**ODPOWIEDZ: Nie wyrażamy zgody**

PYTANIE 4.      Czy Zamawiający dopuści zamiast listew oświetleniowych typu LED nad

drzwiami załogi inne rozwiązanie spełniające tą samą funkcję (np. lampy „karetkowe” typu LED) ?

**ODPOWIEDZ:** **TAK**

Pytanie 5.      Ze względu na zastosowanie kół podwójnych na tylnej osi – co prowadzi do zwiększenia stabilności podczas jazdy- zmianie ulegają parametry podwozia. W zawiązku z tym czy Zamawiający dopuści pojazd o parametrach:

• Kąt natarcia 23,9o

• Kąt zejścia 23,0o

• Prześwity pod osią przednią/tylną min. 282/270 mm

• Prześwit poza osiami 379 mm

• Przechył boczny 30,5

**ODPOWIEDZ: TAK. Przy zastosowaniu kół podwójnych Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

Pytanie 6.      Czy Zamawiający dopuści sygnalizację otwarcia skrytek, podniesienia masztu, załączonego ładowania tylko z alarmem świetlnym?

**ODPOWIEDZ: NIE. Należy przyjąć rozwiązania zgodne ze specyfikacją techniczną**.