**Numer referencyjny: ZŚ.I.271.14.2024 Załącznik nr 11 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu składowego osadów ustabilizowanych z zadaszeniem (wiatą), wyposażonego w system zbierania i odprowadzania odcieków (odwodnienie liniowe), zewnętrzną instalacją kanalizacyjną oraz instalacją elektryczną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu działki nr ewid. 183/7 obr. 0007 m. Bierzwnik.
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje:

* roboty ziemne,
* roboty fundamentowe,
* wykonanie ścian przyziemia,
* wykonanie konstrukcji talowej (rama),
* wykonanie pokrycia dachu,
* wykonanie elewacji,
* wykonanie instalacji sanitarnych,
* wykonanie instalacji elektrycznych.

1. Roboty budowlane obejmują:

* budowę placu składowego osadów ustabilizowanych o nawierzchni szczelnej (beton szczelny) i wymiarach zewnętrznych 13,84 m x 16,77 m, wyposażonego w system zbierania i odprowadzania odcieków (odwodnienie liniowe), zadaszonego dachem jednospadowym (pokrycie z blachy trapezowej ) o konstrukcji stalowej, jednonawowej, z jednej strony podpartej na słupach stalowych, z drugiej na ścianie;
* wykonanie ciągów komunikacyjnych (51,43 m2) z kostki betonowej (polbruk) gr. 8 cm na posypce cementowo-piaskowej 3 cm i żwirowo-piaskowej gr. 15 cm. Pod powierzchnią utwardzoną projektowanych nawierzchni komunikacyjnych przy placu składowym, należy usunąć warstwę humusu na głębokości min. 30 cm;

1. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa - Załącznik nr 2 do SWZ, na którą składają się:
2. Projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany – właściwość starosty wraz z załącznikami,
3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
4. ostateczna decyzja pozwolenia na budowę wydane przez Starostę Choszczeńskiego

Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z ww. dokumentacją, SWZ, decyzjami administracyjnymi.