Postępowanie dotyczy szacowania kosztów wykonania:

„Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu i wymiany pokrycia dachu wraz z wykonaniem docieplenia dachu Dworca Autobusowego ZTM Rondo Śródka. Określenie technologii wykonania docieplenia i pokrycia , określenia wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, przygotowanie kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń administracyjnych. Pełnienie nadzoru autorskiego”

Zakres projektu będzie obejmował:  
1. Wykonanie projektu technicznego pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu

2. Określenie technologii ocieplenia dachu

3. Opracowanie technologii wykonania nowego pokrycia dachowego z zaproponowaniem rozwiązań materiałowych.

4.Ocena stanu technicznego nasad wentylacyjnych zamontowanych na dachu

5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń

6. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego (Projekt, STWiORB, kosztorys inwestorski, przedmiar robót).

7.Pełnienie nadzoru autorskiego.

Charakterystyka obiektu:

-powierzchnia dachu 348,0 m2

-konstrukcja dachu stalowa

-pokrycie dachu : blacha trapezowa T55, natrysk poliuretanowy ok.12cm, 3xpapa asfaltowa na lepiku

-odprowadzenie wód opadowych : rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane podłączone do kanalizacji deszczowej.

Opracowanie w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej zapisane w formacie pdf na nośniku cyfrowym.