**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Dostawa łaźni wodnej dla Katedry Geomorfologii**

**i Geologii Czwartorzędu Uniwersytetu Gdańskiego.**

Wymagane minimalne parametry techniczne:

1. Łaźnia jednokomorowa.
2. Pojemność co najmniej 10 litrów.
3. Łaźnia wodna co najmniej dwustanowiskowa.
4. Zakres pracy minimum od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 99,9°C.