***Załącznik nr 1***

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Niniejszą ofertę składa:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy** | **Adres Wykonawcy** | **Tel./fax** | **Nr NIP** | **nr REGON** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum (oferta wspólna składana przez kilku wykonawców) w górnej części wypełnia ją „lider”/wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych wykonawców.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wykonawca w konsorcjum (oferta wspólna) Nazwa firmy** | **Dane identyfikujące – adres, nr KRS, NIP, REGON…..** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*W przypadku oferty składanej przez konsorcjum w pozycji „nazwa wykonawcy” Wykonawca wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczących „adresu wykonawcy” – dane Pełnomocnika konsorcjum.*

*W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum) należy także wypełnić zestawienie tabelaryczne wskazując pełne nazwy wykonawców i ich adresy.*

Dane dotyczące ZamawiającegoEKO DOLINA Sp. z o. oŁężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99 84-207 Koleczkowo

My niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego powyżej Wykonawcę oświadczamy, że przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących Specyfikację Warunków Zamówienia.

Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia zawarte w Specyfikacji warunków zamówienia oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty i podpisania wynikającej z niej umowy.

Nawiązując do publikacji o przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym z załączonym wzorem umowy.

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: dostawa dla Zamawiającego, fabrycznie nowego (tzn. wyprodukowanego w 2022r. lub 2023r.), nieużywanego, kompletnego, nieuszkodzonego przed odbiorem końcowym mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego jednowałowego [zwanego dalej „Rozdrabniaczem”] w ciągu 240 dni od podpisania umowy, wraz z serwisowaniem przez okres 24 miesięcy (730 dni) lub przez 2.000 mth jego pracy - w zależności co nastąpi jako pierwsze [zwanymi dalej Serwisami].

za cenę (***z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku* - zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę)**:

**za całość przedmiotu zamówienia netto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN\*\***

w tym:

* 1. ………………………………PLN netto z tytułu dostawy Rozdrabniacza oraz wykonania zobowiązań opisanych w §1 ust.2 lit. b)-d) we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SWZ IZP-P/06/2022/rozdrabniacz, w tym:
  + w tym z tytułu udzielenia licencji ………………………… PLN
  + ………………………………. PLN z tytułu dostawy dodatkowego kompletu taśm do wszystkich przenośników.
  + ………………………………. PLN z tytułu dostawy dodatkowego kompletu noży rozdrabniających z elementami mocującymi.
  1. ……………………...…… PLN netto łącznie z tytułu wykonania wszystkich Serwisów tj. z tytułu poszczególnych Serwisów dla 2.000 mth pracy netto:

…………. PLN netto za serwis po ……..\*\* motogodzinach pracy,

…………. PLN netto za serwis po ……….\*\* motogodzinach pracy,

…………. PLN netto za serwis po ………\*\* motogodzinach pracy,

**UWAGA! Ilość Serwisów dookreśla Wykonawca.**

**stawka podatku VAT w wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%\*\***

**za całość przedmiotu zamówienia brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN\*\***

**Nazwa producenta i model oferowanego Rozdrabniacza ………………………………………………..\*\***

Wynagrodzenia należne za wykonanie niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SWZ, tj. w szczególności uwzględnia następujące koszty:

1. dostarczenia, załadunku, transportu, opakowania, ubezpieczenia w transporcie i rozładunku Rozdrabniacza,
2. przeprowadzenia próby eksploatacyjnej Rozdrabniacza,
3. przeszkolenia w języku polskim wyznaczonego personelu Zamawiającego (w ilości 10 osób),
4. formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie,
5. podatków i innych opłat związanych z eksportem, tranzytem i importem,
6. dostarczenia dokumentów, wymaganych niniejszą umową w jeżyku polskim,
7. wykonywanie zobowiązań z tytułu gwarancji,
8. wykonywanie czynności serwisowych zgodnie z DTR i instrukcją eksploatacji/ obsługi urządzenia, a w szczególności koszty materiałów, części, olejów, smarów, robocizny, dojazdu, hotelu, wyżywienia osób wykonujących serwisy oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania serwisów. W przypadku, gdy Wykonawca nie ujął w ofercie wszystkich czynności serwisowych w tym dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowej pracy Rozdrabniacza, wszelkie koszty ich wykonania obciążają Wykonawcę.

a) ………………..% wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów o pracę (wypełnić o ile dotyczy), w tym …………………..\*%, wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów o pracę równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (wypełnić o ile dotyczy)

b) ………………..% wartości netto ceny stanowi wynagrodzenie z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami (wypełnić o ile dotyczy)

Numer faksu, na który Zamawiający będzie wysyłać korespondencję: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*

lub adres e-mail, na który Zamawiający będzie wysyłać korespondencję, w tym zgłoszenia z tytułu gwarancji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*

\*\* - wypełnia Wykonawca

**Oświadczamy,** że dokonującym dostaw jest podatnik, o którym mowa wart. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, u którego sprzedaż **jest/ nie jest\*\*\*** zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że dostawy **będą/ nie będą\*\*\*** objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt.2 lub art. 122 ustawy o podatku od towarów i usług.

**Termin wykonania zamówienia:**

Dostawa Rozdrabniacza nastąpi nie później niż w ciągu 240 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Wykonywanie Serwisów nie przekroczy 24 miesięcy (730 dni) lub 2.000 mth jej pracy w zależności co nastąpi jako pierwsze, licząc od daty dokonania odbioru Rozdrabniacza w sposób opisany w §2 wzoru umowy.

**Gwarancja:**

Oferujemy Gwarancję Wykonawcy przez okres 24 miesięcy (730 dni) od odbioru Rozdrabniacza, szczegółowo opisanego w SWZ lub do przekroczenia 2.000 mth pracy w zależności co nastąpi jako pierwsze.

**Nazwa banku i nr konta bankowego wskazanego na stronie** [**https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka**](https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka) **na które będą wysyłane płatności** ………………………………………………………………………………………………………………………………**\*\***

**Adres bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, z której Zamawiający może pobrać następujące dokumenty, o których mowa w §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 30.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych:**

1. ……………………………………….. dotyczy dokumentu: ………………………………………..**\*\***
2. ……………………………………….. dotyczy dokumentu: ………………………………………..**\*\***

**Czy Wykonawca jest:**

1. **mikroprzedsiębiorstwem?**

□ TAK**\*\*\***

□ NIE**\*\*\***

**małym przedsiębiorstwem?**

□ TAK**\*\*\***

□ NIE**\*\*\***

**średnim przedsiębiorstwem ?**

□ TAK**\*\*\***

□ NIE**\*\*\***

**\*\*\* - niepotrzebne skreślić**

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR**.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR**.

**Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami** i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**.

Ustala się termin płatności do **30** dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Osobą do kontaktów z Zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

.................................................................................................................  
tel. kontaktowy, faks: ....................................................................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, a także akceptujemy warunki zamówienia.

**Oświadczamy**, że gwarantujemy i ponosimy pełną odpowiedzialność za przestrzeganie **przepisów dotyczących ochrony danych osobowych**, a w szczególności za przetwarzanie danych osobowych pracowników, Konsorcjantów, podwykonawców, osób trzecich biorących udział w realizacji niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin związania ofertą zgodny z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**\*\*** - **wypełnia Wykonawca**

\*\*\* **- niepotrzebne skreślić**

Zastrzeżenie Wykonawcy:

**Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*\*\***/**wskazane w tabeli poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*\*\*** i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) | |
| Od | Do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.): **Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert** lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, **zastrzegł,** że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.** Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5”.

Z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 zamawiający poniżej wykazuje podwykonawców i dostawców, na których przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. Zamawiający na podstawie wykazu Wykonawcy dokona weryfikacji, czy w stosunku do podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia, nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa podmiotu, adres jego siedziby | Wpisać odpowiednio: podwykonawca; dostawca; podmiot na którego zdolności wykonawca polega |
|  |  |  |
|  |  |  |

Inne informacje Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

***Załącznik nr 1A***

***KLUCZOWE ELEMENTY OFEROWANEJ ROZDRABNIACZA***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | **Model oferowanego Rozdrabniacza\*** |  |
| **Nazwa Producenta\*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***WYMÓG OPZ*** |  |
| *1* | ***1.    PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:*** | ***Oferowane\**** |
| *2* | *A.   Dopuszczalna masa całkowita: max. 28000 kg.* | *Tak/nie\*\** |
| *3* | *B.  Maszyna zabudowana na trzyosiowym podwoziu kołowym (przyczepa) wyposażonym w układ hamulcowy z ABS.* | *Tak/nie\*\** |
| *4* | *Ucho dyszla przyczepy o średnicy 50 mm.* | *Tak/nie\*\** |
| *5* | *Urządzenie ma być przystosowane do poruszania się po drogach publicznych.* | *Tak/nie\*\** |
| *6* | *Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację uprawniającą do jego rejestracji.* | *Tak/nie\*\** |
| *7* | *C.  Maszyna przystosowana do rozdrabniania odpadów zielonych, i odpadów wielkogabarytowych.* | *Tak/nie\*\** |
|  | *D. Wydajność eksploatacyjna:* |  |
| *8* | *a.  minimum 45 Mg/h dla odpadów zielonych;* | *Tak/nie\*\** |
| *9* | *b.    minimum 20 Mg/h dla odpadów wielkogabarytowych;* | *Tak/nie\*\** |
| *10* | *E.  Maszyna musi być przystosowana do pracy całorocznej, ciągłej, na w warunkach zewnętrznych przez min. 80 mth tygodniowo. Zakres dopuszczalnej temperatury powietrza do pracy nie mniejszy niż od ( -15)oC do +30oC;* | *Tak/nie\*\** |
| *11* | *F.   Maszyna wyposażona w łożyska otwarte powinna być wyposażona w układ centralnego automatycznego smarowania. W przypadku dostawy maszyny wyposażonej w łożyska o konstrukcji zamkniętej, gdzie okresowemu smarowaniu podlegają jedynie, elementy takie jak ucha, przeguby, zawiasy, nie wymaga się wyposażenia w centralny układ automatycznego smarowania.* | *Tak/nie\*\** |
| *12* | *G. Maszyna wyposażona w pilot zdalnego sterowania.* | *Tak/nie\*\** |
|  | 1. ***UKŁAD NAPĘDOWY:*** |  |
| *13* | *A.   Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny o mocy min. 310 kW spełniający normę emisji spalin EU Stage 5 lub nowszą.* | *Tak/nie\*\** |
| *14* | *B.   Pojemność zbiornika paliwa minimum 400 l.* | *Tak/nie\*\** |
| *15* | *C.   Wentylatory chłodnicy silnika oraz oleju hydraulicznego wyposażone w funkcję cyklicznego rewersu z automatyczną regulacją częstotliwości załączania.* | *Tak/nie\*\** |
| *16* | *D.   Maszyna wyposażona w system samojezdny, umożliwiający jej przejazd do przodu oraz do tyłu bez konieczności zaczepiania do ciągnika. System sterowany z dołączonego pilota zdalnego sterowania.* | *Tak/nie\*\** |
| *17* | *E.   Hydrostatyczny napęd takich zespołów maszyny jak przenośniki, system samojezdny.* | *Tak/nie\*\** |
| *18* | *F.   Maszyna wyposażona w system oszczędzania paliwa redukujący do minimum obroty silnika napędowego oraz układu roboczego w momencie, gdy komora rozdrabniająca zostanie opróżniona z materiału i automatycznie podnoszący obroty silnika po załadunku materiału.* | *Tak/nie\*\** |
|  | 1. ***GŁÓWNY PANEL STEROWANIA*** |  |
| *19* | *A.    Obsługujący funkcje:* |  |
| *20* | *a.   włączania i wyłączania wszystkich funkcji rozdrabniacza;* | *Tak/nie\*\** |
| *21* | *b.   włączania i wyłączania pracy wału rozdrabniającego;* | *Tak/nie\*\** |
| *22* | *c.  regulacja prędkości obrotowej wału rozdrabniającego;* | *Tak/nie\*\** |
| *23* | *B.     Wyposażony w kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny wyświetlający co najmniej: prędkość obrotową wału roboczego, prędkość obrotową wału korbowego silnika, sumaryczny czas pracy urządzenia, dzienny czas pracy urządzenia, liczbę mth pozostałą do kolejnego przeglądu, poziom paliwa, poziom AdBlue, temperaturę płynu chłodzącego silnika, temperaturę oleju hydraulicznego, informacje dot. wybranego programu sterowania, informacje o błędach i usterkach.* | *Tak/nie\*\** |
| *24* | *C.     System sterowania umożliwiający wybór min. 4 różnych programów pracy rozdrabniacza, w zależności od przerabianego materiału.* | *Tak/nie\*\** |
| *25* | *D.    Opisy na urządzeniu oraz menu wyświetlaczy, na tablicy wskaźników, w języku polskim lub piktogramy.* | *Tak/nie\*\** |
|  | 1. ***PRZENOŚNIKI ODPROWADZAJĄCE FRAKCJĘ ROZDROBNIONĄ:*** |  |
| *26* | *Rozdrabniacz wyposażony w dolny i tylny przenośnik odprowadzający frakcję rozdrobnioną. Taśmy przenośników wyposażone w zabieraki.* | *Tak/nie\*\** |
| *27* | *A.    Przenośnik dolny umieszczony pod częścią roboczą;* |  |
| *28* | *a.       możliwość włączenia rewersu taśmy w czasie pracy lub w trybie serwisowym;* | *Tak/nie\*\** |
| *29* | *b.      szerokość taśmy min. 800 mm;* | *Tak/nie\*\** |
| *30* | *c.       typ taśmy min. EP 500/4.* | *Tak/nie\*\** |
| *31* | *B.     Przenośnik tylny:* |  |
| *32* | *a.   składany i rozkładany hydraulicznie. Regulację kąta nachylenia w zakresie co najmniej 10⁰ – 30⁰;* | *Podać zakres: ……………………* |
| *33* | *b.     płynna regulacja prędkość przesuwu taśmy;* | *Tak/nie\*\** |
| *34* | *c.      szerokość taśmy min. 1000 mm;* | *Podać wymiary: ………………* |
| *35* | *d.     wysokość wyrzutu materiału min. 4000 mm.* | *Podać wymiary: ………………* |
|  | 1. ***ROZDRABNIANIE MATERIAŁU:*** |  |
| *36* | *A.               Komora rozdrabniająca powinna być wyposażona w jeden wał rozdrabniający oraz grzebień rozdrabniający, usytuowane wzdłuż osi maszyny, stanowiące podstawę rozdrabniania odpadów.* | *Tak/nie\*\** |
| *37* | *B.               Wał rozdrabniający powinien mieć wymiary:* |  |
| *38* | *a.       długość minimum 2200 mm;* | *Podać wymiary: ………………* |
| *39* | *b.      średnicę zewnętrzną minimum 600 mm.* | *Podać wymiary: ………………* |
| *40* | *C.     Płynna regulacja prędkości obrotowej wału.* | *Tak/nie\*\** |
| *41* | *D.    Przeniesienie napędu na wał ma być realizowane za pośrednictwem dwóch silników hydrostatycznych po obu stronach wału lub za pomocą przekładni zębatej z zabezpieczeniami przeciw przeciążeniowymi, wyklucza się napęd pasowy.* | *Tak/nie\*\** |
| *42* | *E.     Regulacja rozdrobnienia, co najmniej poprzez zmianę szczeliny tnącej pomiędzy wałem, a grzebieniem.* | *Tak/nie\*\** |
| *43* | *F.      Maksymalna prędkość obrotowa wału nie większa niż 40 obr./min.* | *Podać prędkość…………………..* |
| *44* | *G.    System automatycznego rewersu wału podczas pracy pod obciążeniem.* | *Tak/nie\*\** |
| *45* | *A.    Możliwość uruchomienia wału gdy komora robocza jest całkowicie zapełniona odpadami.* | *Tak/nie\*\** |
| *46* | *B.     Noże rozdrabniające mocowane do wału za pomocą połączeń śrubowych.* | *Tak/nie\*\** |
| *47* | *C.     Maszyna musi mieć otwierane burty, umożliwiające swobodny dostęp serwisowy do wału roboczego i znajdującego się pod nim taśmociągu oraz do stref wymagających dostępu pracowników w celu wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych.* | *Tak/nie\*\** |
|  | 1. ***WYPOSAŻENIE DODATKOWE*** |  |
| *48* | *A.   Maszyna wyposażona w separator metali żelaznych, nad taśmowy, z regulowaną wysokością, o szerokości roboczej odpowiadającej szerokości taśmy przenośnika tylnego.* | *Tak/nie\*\** |
| *49* | *B.  Maszyna wyposażona w oświetlenie strefy zewnętrznej, minimum dwa naświetlacze LED zainstalowane tak, aby nie oślepiać operatora ładowarki, oraz w oświetlenie komory silnika. Naświetlacze powinny by zamontowane na co najmniej dwóch bokach rozdrabniacza i powinny mieć możliwość regulacji w osi pionowej i poziomej.* | *Tak/nie\*\** |
| *50* | *C.  W cenie maszyny wykonawca dostarczy dodatkowy komplet taśm do wszystkich przenośników.* | *Tak/nie\*\** |
| *51* | *D.  W cenie maszyny dodatkowy komplet noży rozdrabniających z elementami mocującymi.* | *Tak/nie\*\** |
| *52* | *E.   Fabryczny system zdalnego monitorowania pracy maszyny uwzględniający: czas pracy, pozycjonowanie GPS, realne spalanie, autodiagnostykę z dostępem dla zamawiającego w okresie trwania gwarancji w cenie. Dostęp do systemu dla minimum dwóch stanowisk poprzez przeglądarkę z wykorzystaniem łącza internetowego(systemy: Windows, Android, iOS).* | *Tak/nie\*\** |
|  | *II.* ***WYMAGANIA POZOSTAŁE:*** |  |
| *53* | *A.   Dostawa maszyny w cenie.* | *Tak/nie\*\** |
| *54* | *B.    Oprócz dostawy, cena musi zawierać:* | *Tak/nie\*\** |
| *55* | *a.    załadunek, transport, opakowanie, ubezpieczenie w transporcie i rozładunek;* | *Tak/nie\*\** |
| *56* | *b.    koszt formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie;* | *Tak/nie\*\** |
| *57* | *c.    podatki i inne opłaty związane z eksportem, tranzytem i importem* | *Tak/nie\*\** |
| *58* | *d. W cenie należy uwzględnić również, wszystkie koszty serwisów zgodnych z DTR i instrukcją eksploatacji maszyny. Koszty przeglądów muszą zawierać koszt: materiałów eksploatacyjnych, dojazdu, hotelu, robocizny, wyżywienia osób wykonujących serwisy oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania serwisów..* | *Tak/nie\*\** |
| *59* | *A.   Na maszynę udzielona musi zostać gwarancja na 24 miesiące (730 dni) lub 2000 mth pracy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.* | *Tak/nie\*\** |
| *60* | *B.   Wykonawca musi dołączyć do oferty wykaz min 3 dostaw w latach 2020/2022, rozdrabniaczy do odpadów zielonych, i odpadów wielkogabarytowych, o mocy silników nie mniejszej niż 160 kW.* | *Tak/nie\*\** |
| *61* | *C.  Wykonawca musi posiadać wykwalifikowany personel serwisowy. Pracownicy Ci muszą być zatrudnieni na umowę o pracę. Co najmniej dwaj pracownicy muszą posiadać kwalifikacje potwierdzone certyfikatem wystawionym przez producenta maszyny.* | *Tak/nie\*\** |
| *62* | *D.   Dostępność serwisu:* |  |
| *63* | *a.   wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac nie później niż w ciągu 24 godzin [poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] od powiadomienia o zaistnieniu wady;* | *Tak/nie\*\** |
| *64* | *b.  usunięcie wady nastąpi w jak najkrótszym terminie, który zostanie uzgodniony z Zamawiającym w dniu podjęcia prac przez Wykonawcę zgodnie z lit. a) powyżej.* | *Tak/nie\*\** |
| *65* | *E.  Wraz z rozdrabniaczem muszą być dostarczone wszelkie wymagane prawem dokumenty i certyfikaty sporządzone w języku polskim, a w szczególności:* | *Tak/nie\*\** |
| *66* | *a.  deklaracja zgodności (certyfikat CE – Conformité Européenne);* | *Tak/nie\*\** |
| *67* | *b.   dokumenty gwarancyjne z wykazem serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych;* | *Tak/nie\*\** |
| *68* | *c.  instrukcja obsługi maszyny w min. 3 egzemplarzach w formie książkowej;* | *Tak/nie\*\** |
| *69* | *d.  dokumentacja techniczno-ruchowa w min. 3 egz. w formie książkowej oraz w wersji elektronicznej, zawierająca m.in.: listę części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych z podaniem ich typów, książkę eksploatacji, harmonogram serwisowania, wykaz czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, wykaz zalecanych smarów i olejów oraz ich zamienników poprzez podanie parametrów;* | *Tak/nie\*\** |
| *70* | *a.  oświadczenie, że maszyna jest fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2022 roku, kompletna, nieużywana, w pełni sprawna i gotowa do użycia.* | *Tak/nie\*\** |

\* wypełnia Wykonawca

\*\* - niepotrzebne skreślić

***Załącznik nr 1B***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego (tzn. wyprodukowanego w 2022r. lub 2023r.), nieużywanego, nieuszkodzonego przed odbiorem końcowym, mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego jednowałowego.

Zamówienie obejmie:

* dostawę mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego,

jednowałowego,

* przeprowadzenie pełnego szkolenia obsługowego dla wyznaczonego personelu Zamawiającego, w ilości około 10 osób,
* przeprowadzenie próby eksploatacyjnej, mających potwierdzić spełnienie wymagań zawartych w OPZ, pkt. I.1. D
* wykonanie serwisów w okresie 24 miesięcy lub 2000 mth w zależności od tego co nastąpi wcześniej, zgodnie z zapisami w DTR.

Maszyna nie może być prototypem i powinna pochodzić z seryjnej produkcji.

1. **Oferowany rozdrabniacz musi spełniać następujące parametry techniczne:**
   1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
2. Dopuszczalna masa całkowita: max. 28000 kg.
3. Maszyna zabudowana na trzyosiowym podwoziu kołowym (przyczepa) wyposażonym w układ hamulcowy z ABS.

Ucho dyszla przyczepy o średnicy 50 mm.

Urządzenie ma być przystosowane do poruszania się po drogach publicznych.

Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację uprawniającą do jego rejestracji.

1. Maszyna przystosowana do rozdrabniania odpadów zielonych, i odpadów wielkogabarytowych.
2. Wydajność eksploatacyjna:
   1. minimum 45 Mg/h dla odpadów zielonych;
   2. minimum 20 Mg/h dla odpadów wielkogabarytowych;
3. Maszyna musi być przystosowana do pracy całorocznej, ciągłej, na w warunkach zewnętrznych przez min. 80 mth tygodniowo. Zakres dopuszczalnej temperatury powietrza do pracy nie mniejszy niż od

(-15)oC do +30oC;

1. Maszyna wyposażona w łożyska otwarte powinna być wyposażona w układ centralnego automatycznego smarowania. W przypadku dostawy maszyny wyposażonej w łożyska o konstrukcji zamkniętej, gdzie okresowemu smarowaniu podlegają jedynie, elementy takie jak ucha, przeguby, zawiasy, nie wymaga się wyposażenia w centralny układ automatycznego smarowania.
2. Maszyna wyposażona w pilot zdalnego sterowania.
   1. UKŁAD NAPĘDOWY:
   2. Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny o mocy min. 310 kW spełniający normę emisji spalin EU Stage 5 lub nowszą.
   3. Pojemność zbiornika paliwa minimum 400 l.
   4. Wentylatory chłodnicy silnika oraz oleju hydraulicznego wyposażone w funkcję cyklicznego rewersu lub innego systemu odwróconego ciągu, z automatyczną regulacją częstotliwości załączania.
   5. Maszyna wyposażona w system samojezdny, umożliwiający jej przejazd do przodu oraz do tyłu bez konieczności zaczepiania do ciągnika. System sterowany z dołączonego pilota zdalnego sterowania.
   6. Hydrostatyczny napęd takich zespołów maszyny jak przenośniki, system samojezdny.
   7. Maszyna wyposażona w system oszczędzania paliwa redukujący do minimum obroty silnika napędowego oraz układu roboczego w momencie, gdy komora rozdrabniająca zostanie opróżniona z materiału i automatycznie podnoszący obroty silnika po załadunku materiału.
   8. GŁÓWNY PANEL STEROWANIA
3. Obsługujący funkcje:
   1. włączania i wyłączania wszystkich funkcji rozdrabniacza;
   2. włączania i wyłączania pracy wału rozdrabniającego;
   3. regulacja prędkości obrotowej wału rozdrabniającego;
4. Wyposażony w kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny wyświetlający co najmniej: prędkość obrotową wału roboczego, prędkość obrotową wału korbowego silnika, sumaryczny czas pracy urządzenia, dzienny czas pracy urządzenia, liczbę mth pozostałą do kolejnego przeglądu, poziom paliwa, poziom AdBlue, temperaturę płynu chłodzącego silnika, temperaturę oleju hydraulicznego, informacje dot. wybranego programu sterowania, informacje o błędach i usterkach.
5. System sterowania umożliwiający wybór min. 4 różnych programów pracy rozdrabniacza, w zależności od przerabianego materiału.
6. Opisy na urządzeniu oraz menu wyświetlaczy, na tablicy wskaźników, w języku polskim lub piktogramy.

* 1. PRZENOŚNIKI ODPROWADZAJĄCE FRAKCJĘ ROZDROBNIONĄ:

Rozdrabniacz wyposażony w dolny i tylny przenośnik odprowadzający frakcję rozdrobnioną. Taśmy przenośników wyposażone w zabieraki.

1. Przenośnik dolny umieszczony pod częścią roboczą;
   1. możliwość włączenia rewersu taśmy w czasie pracy lub w trybie serwisowym;
   2. szerokość taśmy min. 800 mm;
   3. typ taśmy min. EP 500/4.
2. Przenośnik tylny:
   1. składany i rozkładany hydraulicznie. Regulację kąta nachylenia w zakresie co najmniej 10⁰ – 30⁰;
   2. płynna regulacja prędkość przesuwu taśmy;
   3. szerokość taśmy min. 1000 mm;
   4. wysokość wyrzutu materiału min. 4000 mm.
   5. ROZDRABNIANIE MATERIAŁU:
      * 1. Komora rozdrabniająca powinna być wyposażona w jeden wał rozdrabniający oraz grzebień rozdrabniający, usytuowane wzdłuż osi maszyny, stanowiące podstawę rozdrabniania odpadów.
        2. Wał rozdrabniający powinien mieć wymiary:
   6. długość minimum 2200 mm;
   7. średnicę zewnętrzną minimum 600 mm.
3. Płynna regulacja prędkości obrotowej wału.
4. Przeniesienie napędu na wał ma być realizowane za pośrednictwem dwóch silników hydrostatycznych po obu stronach wału lub za pomocą przekładni zębatej z zabezpieczeniami przeciw przeciążeniowymi, wyklucza się napęd pasowy.
5. Regulacja rozdrobnienia, co najmniej poprzez zmianę szczeliny tnącej pomiędzy wałem, a grzebieniem.
6. Maksymalna prędkość obrotowa wału nie większa niż 40 obr./min.
7. System automatycznego rewersu wału podczas pracy pod obciążeniem.
8. Możliwość uruchomienia wału gdy komora robocza jest całkowicie zapełniona odpadami.
9. Noże rozdrabniające mocowane do wału za pomocą połączeń śrubowych.
10. Maszyna musi mieć otwierane burty, umożliwiające swobodny dostęp serwisowy do wału roboczego i znajdującego się pod nim taśmociągu oraz do stref wymagających dostępu pracowników w celu wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych.
    1. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Maszyna wyposażona w separator metali żelaznych, nad taśmowy, z regulowaną wysokością, o szerokości roboczej odpowiadającej szerokości taśmy przenośnika tylnego.

Maszyna wyposażona w oświetlenie strefy zewnętrznej, minimum dwa naświetlacze LED zainstalowane tak, aby nie oślepiać operatora ładowarki, oraz w oświetlenie komory silnika. Naświetlacze powinny by zamontowane na co najmniej dwóch bokach rozdrabniacza i powinny mieć możliwość regulacji w osi pionowej i poziomej.

W cenie maszyny wykonawca dostarczy dodatkowy komplet taśm do wszystkich przenośników.

W cenie maszyny dodatkowy komplet noży rozdrabniających z elementami mocującymi.

Fabryczny system zdalnego monitorowania pracy maszyny uwzględniający: czas pracy, pozycjonowanie, realne spalanie, autodiagnostykę z dostępem dla zamawiającego w okresie trwania gwarancji w cenie. Dostęp do systemu dla minimum dwóch stanowisk poprzez przeglądarkę z wykorzystaniem łącza internetowego(systemy: Windows, Android, iOS).

***Załącznik nr 3***

**Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby**

Ja……………………………………………………\*, w imieniu ……………………………..\*\* zobowiązuję się do

oddania …………………………….\*\*\* do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia pn.

**Dostawa rozdrabniacza wolnoobrotowego**

**Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, | Sposób wykorzystania zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia | Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; | Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących potencjału technicznego zrealizuje usługi lub dostawy, których wskazane zdolności dotyczą? |
| 1 |  |  |  |  | TAK/NIE |

\* - podać imię i nazwisko osoby składającej zobowiązanie

\*\* - podać nazwę podmiotu udostępniającego zasoby

\*\*\* - podać nazwę Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby

*Uwaga: Jeśli osoba wypełniająca załącznik nr 3 występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych udostępniających niezbędne doświadczenie do wykonania zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.*

*Zgodnie z §2 ust/. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w związku z art. 108 ust.1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (zgodne z załącznikiem nr 3A) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2020.1076).*

**NIE DOŁĄCZAĆ DO OFERTY!!!**

***Załącznik nr 3A***

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 108 UST.1 pkt 5 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................................

Numer telefonu: ………………….… Numer fax: …............................. e-mail:……………..………

Regon: ……………………………………… NIP: ..................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa rozdrabniacza wolnoobrotowego,** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP.

Oświadczam, że zawarłem /nie zawarłem z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji oraz, że przynależę/nie przynależę ***(odpowiednie skreślić)*** z Wykonawcą …………………………….. do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

***Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą lub zawarł z innym Wykonawcą porozumienie, wówczas musi wykazać, że przygotowywali oferty niezależnie od siebie.***  Środki dowodowe w tym zakresie należy przedłożyć wraz z oświadczeniem.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

***Załącznik nr 3B***

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014**

Nazwa Wykonawcy: .............................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..............................................................................................................................

Numer telefonu: ………………….… Numer faxu: …............................. e-mail:……………..………

Regon: ……………………………………… NIP: ..................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa ładowarki kołowej czołowo-przegubowej** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że w stosunku do ww. Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 , tj.

Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem [art. 10 ust. 1](https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(1)&cm=DOCUMENT), [3](https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(3)&cm=DOCUMENT), [ust. 6 lit. a)-e](https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(6)lit(a)&cm=DOCUMENT)), [ust. 8](https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(8)&cm=DOCUMENT), [9](https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(9)&cm=DOCUMENT) i [10](https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(10)ust(10)&cm=DOCUMENT), [art. 11](https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(11)&cm=DOCUMENT), [12](https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(12)&cm=DOCUMENT), [13](https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(13)&cm=DOCUMENT) i [14](https://sip.lex.pl/#/document/68413978?unitId=art(14)&cm=DOCUMENT) dyrektywy 2014/23/UE, [art. 7](https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(7)&cm=DOCUMENT) i [8](https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(8)&cm=DOCUMENT), [art. 10 lit. b)-f](https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(10)lit(b)&cm=DOCUMENT)) i [lit. h)-j](https://sip.lex.pl/#/document/68413979?unitId=art(10)lit(h)&cm=DOCUMENT)) dyrektywy 2014/24/UE, [art. 18](https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT), [art. 21 lit. b)-e](https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(21)lit(b)&cm=DOCUMENT)) i [lit. g)-i](https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(21)lit(g)&cm=DOCUMENT)), [art. 29](https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(29)&cm=DOCUMENT) i [30](https://sip.lex.pl/#/document/68413980?unitId=art(30)&cm=DOCUMENT) dyrektywy 2014/25/UE oraz [art. 13 lit. a)-d](https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(a)&cm=DOCUMENT)), [lit. f)-h](https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(f)&cm=DOCUMENT)) i [lit. j](https://sip.lex.pl/#/document/67894791?unitId=art(13)lit(j)&cm=DOCUMENT)) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.