**Załącznik nr 5.1 do SWZ**

**na dostawę optyk i narzędzi laparoskopowych stosowanych w urologii**

**Szp-241/ZP – 043/2023**

**Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych**

**Zadanie 1–Element pracujący elektroresektoskopu - 5 szt.**

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model ………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – **…………………….**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Parametry techniczne i funkcjonalne** | **Wymagania** | **\* Wartość oferowana** | **Punktacja** |
|  | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | **Element pracujący bipolarny, pasywny, do resektoskopu bipolarnego typu Shark, z zamkniętym**  **uchwytem, do optyk 4 mm, 30°. Możliwość pracy napędu również w trybie monopolarnym po zmianie kabla i medium.**  Kompatybilny z zewnętrznym płaszczem typu Shark nr kat 8675.426 oraz płaszczem wewnętrznym nr kat. 8675.324 oraz obturatorem nr kat 8673.024 | Tak |  | Bez punktacji |

***\*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać ewentualne zakresy***

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń