**Opis przedmiotu zamówienia**

**W zakresie naprawy pokrycia papowego dachu na budynku garażowym z pomieszczeniem agregatu prądotwórczego w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. J. Piłsudskiego 3.**

Budynek na którym na być wykonane pokrycie dachu papowego jest budynkiem niskim jednokondygnacyjnym na terenie jednostki tj. Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Jest to budynek garażowy z pomieszczeniem agregatu prądotwórczego.

Istniejące pokrycie wykonane jest z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo, obróbki przy kominkach wentylacyjnych wykonane jest jako opaska z blachy stalowej ocynkowanej.

Zakres robót obejmuje wykonanie jednowarstwowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia z naprawą miejsc uszkodzonych oraz oczyszczeniem pokrycia z narośli mchu.

**Przedmiot zamówienia opisują następujące kody CPV:**

1. 45000000-7 roboty budowlane
2. 45261214-7 kładzenie dachów bitumicznych

**W zakres naprawy wchodzą nw. roboty:**

1. Oczyszczenie połaci dachowej z porostów mchu na pow. ok. 30 - 40 m2
2. Drobne naprawy uszkodzenia istniejącego okrycia papowego z papy termozgrzewalnej podkładowej, wstawienie łatek i psów w miejscach uszkodzonych.
3. Impregnacja pokrycia poprzez posmarowanie połaci środkami np. Abizol D.
4. Wykonanie jednokrotnego pokrycia połaci papą termozgrzewalną wierzchniego krycia na pow. ok. 141,48 m2.
5. Wykonanie obróbek kominów wentylacyjnych papą termozgrzewalną z opaską z blachy stalowej ocynowanej.