**Załącznik nr 1a do SWZ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na wykonanie zamówienia pn. **„Dostawa   
w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego pojazdu dostawczego zasilanego gazem CNG”**, prowadzonego przez **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku**, oferuję:

**Marka pojazdu**: ………..……………………………................…………..…………..

(proszę podać nazwę marki pojazdu)

**Typ modelu pojazdu:** …………….…………......................…………….…………

(proszę podać nazwę modelu pojazdu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | | **Wymagane** | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| **1** | | | **2** | **3** |
| **Parametry podstawowe:** | | | | |
| Wymagane warunki techniczne podwozia: | | | | |
| 1. | | Podwozie fabrycznie nowe nie starsze niż rok produkcji 2022 | | posiada/ nie posiada\* |
| 2. | | Kabina pojedyncza trzymiejscowa | | posiada/ nie posiada\* |
| 3. | | DMC max. 3 500 kg | | posiada/ nie posiada\* |
| 4. | | Konfiguracja osi 4 x 2 | | posiada/ nie posiada\* |
| 5. | | Rozstaw osi max 4 100 mm | | ……………………………………….. |
| 6. | | Silnik wysokoprężny o napędzie CNG | | posiada/ nie posiada\* |
| 7. | | Norma emisji spalin euro 6 | | posiada/ nie posiada\* |
| 8. | | Zbiorniki na paliwo gazowe CNG min. 220 litrów | | ……………………………………… |
| 9. | | Rezerwowy zbiornik benzyny min. 14 litrów | | ……………………………………… |
| 10. | | Moc min. 130 kM | | posiada/ nie posiada\* |
| 11. | | Skrzynia biegów manualna | | posiada/ nie posiada\* |
| 12. | | Kolumna kierownicy regulowana min. w dwóch płaszczyznach | | posiada/ nie posiada\* |
| 13. | | Wspomaganie układu kierowniczego | | posiada/ nie posiada\* |
| 14. | | Tylne zawieszenie resory paraboliczne wzmocnione | | posiada/ nie posiada\* |
| 15. | | Belka przeciwnajazdowa tylna | | posiada/ nie posiada\* |
| 16. | | Hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy | | posiada/ nie posiada\* |
| 17. | | Układ hamulcowy z systemem ABS | | posiada/ nie posiada\* |
| 18. | | Układ wydechowy wyprowadzony pod pojazdem | | posiada/ nie posiada\* |
| 19. | | Norma emisji spalin euro 6 | | posiada/ nie posiada\* |
| 20. | | Akumulator 12 V | | posiada/ nie posiada\* |
| 21. | | Tylna ściana kabiny z oknem | | posiada/ nie posiada\* |
| 22. | | Koła wielosezonowe 235/65R16 + koło zapasowe | | posiada / nie posiada\* |
| 23. | | Wszystkie koła osi zabezpieczone osłonami błotnymi (chlapacze) | | posiada/ nie posiada\* |
| 24. | | Sygnał dźwiękowy dla włączonego wstecznego biegu | | posiada / nie posiada\* |
| 25. | | Trzy punktowe pasy bezpieczeństwa z ostrzeżeniem dźwiękowym i kontrolką informującą o niezapiętym pasie bezpieczeństwa | | posiada/ nie posiada\* |
| 26. | | Klimatyzacja | | posiada/ nie posiada\* |
| 27. | | Siedzenie kierowcy amortyzowane z regulacją wysokości i podłokietnikiem | | posiada/ nie posiada\* |
| 28. | | Siedzenia wyłożone tapicerką w ciemnym odcieniu | | posiada/ nie posiada\* |
| 29. | | Lusterka zewnętrzne ogrzewane | | posiada/ nie posiada\* |
| 30. | | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane | | posiada/ nie posiada\* |
| 31. | | Oświetlenie wnętrza pojazdu z funkcją włączenia przy otwartych drzwiach, możliwość wyłączenia tej funkcji oraz możliwość włączenia tego światła na stałe | | posiada/ nie posiada\* |
| 32. | | Oświetlenie ostrzegawcze na dachu kabiny - belka podłużna LED | | posiada/ nie posiada\* |
| 33. | | Oświetlenie drogowe zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego (LED -dzienne, mijania, drogowe) | | posiada/ nie posiada\* |
| 34. | | Automatyczny włącznik świateł mijania lub do jazdy dziennej zespolony z włączeniem zapłonu, | | posiada/ nie posiada\* |
| 35. | | Centralny zamek | | posiada/ nie posiada\* |
| 36. | | Elektrycznie sterowane szyby boczne | | posiada/ nie posiada\* |
| 37. | | Komputer pokładowy | | posiada/ nie posiada\* |
| 38. | | Instalacja wraz z radiotelefonem Motorola typ DM 1400 z przetwornicą 24V/12V-10A | | posiada/ nie posiada\* |
| 39. | | Radio cyfrowe z zestawem głośnomówiącym | | posiada/ nie posiada\* |
| 40. | | Immobiliser | | posiada/ nie posiada\* |
| 41. | | Sygnalizator niedomkniętych drzwi | | posiada/ nie posiada\* |
| 42. | | Minimum 1 gniazdo USB | | posiada/ nie posiada\* |
| 43. | | Dywaniki gumowe: komplet | | posiada/ nie posiada\* |
| 44. | | Pokrowce ochronne na fotele pojazdu | | posiada/ nie posiada\* |
| 45. | | Gaśnica zamontowana trwale, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koło | | posiada/ nie posiada\* |
| 46. | Światła robocze LED oświetlające przestrzeń roboczą (otoczenie) po prawej i lewej stronie pojazdu | | | posiada/ nie posiada\* |
| 47. | Skrzynia ładunkowa z burtami aluminiowymi o dł. max. 4200 mm, z nadstawkami z siatki o drobnych oczkach max. 20 mm x 20 mm w obrysie pojazdu | | | posiada/ nie posiada\* |
| 48. | Skrzynia ładunkowa od góry zabezpieczona roletą z plandeki osadzoną na prowadnicach | | | posiada/ nie posiada\* |
| 49. | Burty otwierane | | | posiada/ nie posiada\* |
| 50. | Podłoga skrzyni ładunkowej wodoodporna, antypoślizgowa, | | | posiada/ nie posiada\* |
| 51. | Nadstawka burty tylnej łatwo demontowana | | | posiada/ nie posiada\* |
| 52. | Dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze z tyłu zabudowy | | | posiada/ nie posiada\* |
| 53. | Hak ze złączem elektrycznym do ciągnięcia przyczepy | | | posiada/ nie posiada\* |
| 54. | Oznakowanie pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami o treści ,,ODPADY” | | | posiada/ nie posiada\* |
| **System GPS zgodny z systemem, którego używa Zamawiający tj. ELTE GPS** | | | | |
| 1. | | Lokalizator GPS | | posiada/ nie posiada\* |
| 2. | | Interfejs CAN | | posiada/ nie posiada\* |
| **Kolorystyka** | | | | |
| 1. | | Kabina biała | | posiada/ nie posiada\* |
| 2. | | Koła srebrne | | posiada/ nie posiada\* |

***\**** *niepotrzebne skreślić*

**DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**

**UWAGA! NANOSZENIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU PO OPATRZENIU WW. PODPISEM MOŻE SKUTKOWAĆ NARUSZENIEM INTEGRALNOŚCI PODPISU, A W KONSEKWENCJI SKUTKOWAĆ ODRZUCENIEM OFERTY.**