**Załącznik Nr 8 do SWZ**

|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)** |

1. Przedmiotem zamówienia jest **„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego pojazdu dostawczego zasilanego gazem CNG”**. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać co najmniej funkcje i parametry przedstawione w niniejszym Załączniku – określone jako parametry graniczne.
2. Wymagania dotyczące okresu gwarancji:

Zamawiający wymaga **minimum 24-miesięcznego** okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia - pojazd, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

**UWAGA :** Oferowany okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert(*Załącznik Nr 1 do SWZ*).

1. Wymagania ogólne dotyczące warunków gwarancji i przeglądów serwisowych (okresowych):
2. Maksymalny czas naprawy niewymagającej wymiany części – 3 dni robocze.
3. Maksymalny czas wymagającej wymiany części – 10 dni roboczych.
4. Maksymalny czas przeglądów serwisowych 5 dni roboczych.
5. W przypadku gdy naprawa przekroczy podaną przez Wykonawcę w pkt 1 i w pkt 2 ilość dni roboczych, a Wykonawca nie może jej wykonać, to dostarcza produkt zastępczy o identycznych lub lepszych parametrach.
6. Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę naprawianej części na nową   
   - 3 naprawy.
7. Możliwość zgłoszeń awarii 24h/dobę i przez 365 dni w roku.
8. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia - min. 10 lat licząc od dnia dostawy.
9. Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych.
10. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.
11. Z naprawy gwarancyjnej będzie każdorazowo sporządzony protokół zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
12. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji i przeglądów serwisowych odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy.
13. Bezpłatny pakiet przeglądów serwisowych (okresowych) dla oferowanego pojazdu dostawczego zasilanego gazem CNG na czas udzielonej gwarancji od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, zawierający obowiązkowe przeglądy okresowe pojazdu. tj. minimalny wymagany przez producenta zakres czynności obsługowych, pozwalający na utrzymanie gwarancji w tym min. wymiana oleju, wymiana filtrów, uzupełnienie płynów i innych materiałów zgodnie z wymogami producenta pojazdu dostawczego.
14. Pojazd stanowiący przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne świadectwo homologacji wydane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - aktualność świadectwa określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1475).
15. Oferowany pojazd musi spełniać wymagania minimum Dyrektywy CEE EURO 6   
    w zakresie emisji spalin.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania dokładnego przeglądu pojazdu stanowiącego przedmiot zamówienia.
17. Dostarczony pojazd nie może być prototypem oraz autem demonstracyjnym.
18. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu dostawy na wolny od wad.
19. Odbiór pojazdu, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia nastąpi w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112 (baza Zamawiającego) po 3 dniach roboczych testowania dostarczonego pojazdu. Zamawiający przewiduje podpisanie dwóch protokołów. W dniu dostawy protokół odbioru do testów pojazdu, a po przeprowadzeniu testów zostanie podpisany protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
20. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, w dniu dostawy zarejestrowanego pojazdu wraz z kompletem kluczyków w ilości szt. 2, uruchamiających centralny zamek i pojazd.
21. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru pojazdu kompletną dokumentację sporządzoną w języku polskim, zawierającą w szczególności:

Pojazd dostawczy:

1. kopia karty pojazdu,
2. dowód rejestracyjny,
3. wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe,
4. homologacja zbiorników CNG wraz z rejestracją i odbiorem przez TDT
5. instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia dodatkowego
6. książka przeglądów serwisowych
7. karta gwarancyjna zabudowy,
8. deklaracja zgodności zabudowy.
9. W przypadku, gdy pojazd (przedmiot leasingu) ma wady lub jest niezgodny z Umową, lub gdy brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub gdy dokumenty nie zawierają wymaganej treści, Zamawiający odmówi odbioru pojazdu oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub usunięcie braków.

Termin usunięcia wad lub usunięcia braków określi Zamawiający, przy czym będzie on nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 14 dni.

1. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego   
   (min. 2 osób) szkolenie mające na celu przedstawienie zasad działania i możliwości wykorzystania funkcji pojazdu w praktyce.

Przeszkolenie personelu Zamawiającego ma być przeprowadzone w dniu przekazania pojazdu, na koszt Wykonawcy.

1. Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, norm czy aprobat użyte w dokumentach zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia, załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU DOSTAWCZEGO**

**I. Wymagane warunki techniczne pojazdu:**

* + - 1. Podwozie fabrycznie nowe nie starsze niż rok produkcji 2022,
      2. Kabina pojedyncza trzymiejscowa,
      3. DMC max. 3 500 kg,
      4. Konfiguracja osi 4 x 2,
      5. Rozstaw osi max 4 100 mm,
      6. Silnik wysokoprężny o napędzie CNG,
      7. Norma emisji spalin euro 6,
      8. Zbiorniki na paliwo gazowe CNG min 220 litrów,
      9. Rezerwowy zbiornik benzyny min. 14 litrów,
      10. Moc min. 130 kM,
      11. Skrzynia biegów manualna,
      12. Kolumna kierownicy regulowana min. w dwóch płaszczyznach,
      13. Wspomaganie układu kierowniczego,
      14. Tylne zawieszenie resory paraboliczne wzmocnione,
      15. Belka przeciwnajazdowa tylna,
      16. Hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy,
      17. Układ hamulcowy z systemem ABS,
      18. Układ wydechowy wyprowadzony pod pojazdem,
      19. Norma emisji spalin euro 6,
      20. Akumulator 12 V,
      21. Tylna ściana kabiny z oknem,
      22. Koła wielosezonowe w rozmiarze 235/65R16 + koło zapasowe,
      23. Wszystkie koła osi zabezpieczone osłonami błotnymi (chlapacze),
      24. Sygnał dźwiękowy dla włączonego wstecznego biegu,
      25. Trzy punktowe pasy bezpieczeństwa z ostrzeżeniem dźwiękowym i kontrolką informującą o niezapiętym pasie bezpieczeństwa,
      26. Klimatyzacja,
      27. Siedzenie kierowcy amortyzowane z regulacją wysokości i podłokietnikiem,
      28. Siedzenia wyłożone tapicerką w ciemnym odcieniu,
      29. Lusterka zewnętrzne ogrzewane,
      30. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane,
      31. Oświetlenie wnętrza pojazdu z funkcją włączenia przy otwartych drzwiach, możliwość wyłączenia tej funkcji oraz możliwość włączenia tego światła na stałe,
      32. Oświetlenie ostrzegawcze na dachu kabiny - belka podłużna LED,
      33. Oświetlenie drogowe zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego (LED -dzienne, mijania, drogowe),
      34. Automatyczny włącznik świateł mijania lub do jazdy dziennej zespolony z włączeniem zapłonu,
      35. Centralny zamek,
      36. Elektrycznie sterowane szyby boczne,
      37. Komputer pokładowy,
      38. Instalacja wraz z radiotelefonem Motorola typ DM 1400 z przetwornicą 24V/12V-10A,
      39. Radio cyfrowe z zestawem głośnomówiącym,
      40. Immobiliser,
      41. Sygnalizator niedomkniętych drzwi,
      42. Minimum 1 gniazdo USB
      43. Dywaniki gumowe: komplet,
      44. Pokrowce ochronne na fotele pojazdu,
      45. Gaśnica zamontowana trwale, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, klin pod koło,
      46. Światła robocze LED oświetlające przestrzeń roboczą (otoczenie) po prawej i lewej stronie pojazdu,
      47. Skrzynia ładunkowa z burtami aluminiowymi o dł. max. 4200 mm, z nadstawkami z siatki o drobnych oczkach max. 20 mm x 20 mm w obrysie pojazdu,
      48. Skrzynia ładunkowa od góry zabezpieczona roletą z plandeki osadzoną na prowadnicach,
      49. Burty otwierane,
      50. Podłoga skrzyni ładunkowej wodoodporna, antypoślizgowa,
      51. Nadstawka burty tylnej łatwo demontowana,
      52. Dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze z tyłu zabudowy,
      53. Hak ze złączem elektrycznym do ciągnięcia przyczepy,
      54. Oznakowanie pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami o treści ,,ODPADY”.

**II. System GPS zgodny z systemem, którego używa Zamawiający tj. ELTE GPS:**

Lokalizator GPS,

Interfejs CAN.

\*System ELTE GPS monitoruje i rozlicza zużycie paliwa taboru Zamawiającego liczącego 75 sztuk jednostek sprzętowych. Wdrożenie innego systemu wiąże się z wymianą wszystkich elementów składowych GPS i dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego.

**III. Kolorystyka:**

1. Kabina biała,

2. Koła srebrne.

**LEASING**

1. **Warunki dotyczące leasingu operacyjnego z opcją wykupu:**
2. leasing operacyjny,
3. waluta umowy leasingu: PLN,
4. okres leasingu - 48 miesięcy, w tym Zamawiający uiści w okresie trwania leasingu   
   - 47 rat leasingowych na podstawie harmonogramu stanowiącego integralną część umowy,
5. opłata wstępna: w wysokości 15% wartości netto przedmiotu leasingu,

Zamawiający dokona płatności opłaty wstępnej w wysokości 15% ceny nabycia pojazdu przez Wykonawcę (Leasingodawcę) w terminie 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu leasingu (pojazdu dostawczego).

Podstawą będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

1. oprocentowanie zmienne - część odsetkowa raty bieżącej ulegnie obniżeniu   
   w przypadku spadku WIBOR 1M lub podwyższeniu, w przypadku jego wzrostu, (stawka WIBOR 1M obowiązująca w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu   
   w Biuletynie Zamówień Publicznych).

Oprocentowanie rat leasingowych zmienne i ma być wyliczone w oparciu o stałą marżę Wykonawcy/Finansującego, niezmienną w okresie trwania całej umowy + stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego płatność danej raty leasingowej,

1. wartość raty leasingowej na dzień otwarcia ofert - do wysokości 2,16% netto przedmiotu leasingu,
2. wartość wykupu: do 1% ceny netto przedmiotu leasingu,
3. możliwość wykupu w ciągu 30 dni od ostatniej raty leasingowej, Zamawiający dopuszcza możliwość opłaty za wykup wraz z ostatnią ratą leasingową,
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu, przedmiot leasingu zostanie ubezbieczony w zakresie OC, AC, NNW, w polisie jako ubezpieczony zostanie wskazany Wykonawca/Finansujący będący właścicielem pojazdu.
5. Zamawiający dostarczy kopię polisy ubezpieczeniowej w ciągu 24 godzin od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, nową polisę ubezpieczeniową na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej,
6. Wykonawca (Leasingodawca) nie będzie żądał prawnych zabezpieczeń umowy leasingu.
7. **Zamawiający informuje, że:**
8. przed podpisaniem umowy leasingu przekaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, dane wymagane ustawą z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2022 poz. 593 ze zm.), tj. dane dotyczące Zarządu Spółki/osoby podpisującej umowę leasingu w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, państwa urodzenia, obywatelstwa, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego,
9. będzie płacił raty leasingowe zgodnie z harmonogramem opłat leasingowych, który będzie stanowił załącznik do Umowy leasingu,
10. dopuszcza możliwość zapłaty rat leasingowych na podstawie e-faktury,
11. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z realizacji Umowy leasingu na osobę trzecią, bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
12. nie wyraża zgody na zastosowanie Tabeli Opłat i Prowizji obowiązującej u Wykonawcy. Cena oferty winna obejmować spłatę wartości przedmiotu leasingu, koszt obsługi leasingu oraz opłaty manipulacyjne.

Zamawiający pokryje tzw. dodatkowe koszty leasingu: wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, opłatę za rejestrację i podatek drogowy.

1. Zamawiający oświadcza, że Beneficjentami Rzeczywistymi Zamawiającego są osoby fizyczne, które nie zajmują ani nie zajmowały w ciągu ostatnich 12 miesięcy eksponowanych stanowisk politycznych, nie były i nie są bliskimi współpracownikami PEPa lub członkiem ich rodziny.
2. Zamawiający informuje, że dokumenty finansowe na potrzeby przeprowadzenia analizy finansowej Zamawiającego, **zostaną udostępnione indywidualnie na wniosek Wykonawcy**, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/pgkslupsk>, z dokładnym wyszczególnieniem żądanych przez siebie dokumentów.

Ponadto Zamawiający informuje, że niektóre dokumenty finansowe umożliwiające przeprowadzenie analizy sytuacji finansowej Zamawiającego dostępne są również w formie elektronicznej za pośrednictwem KRS: <https://ekrs.ms.gov.pl/> (po prawej stronie „Przeglądarka dokumentów finansowych”).