**Kosztorys ofertowy**

**ul. Krucza cpj**

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** |  | **Roboty rozbiórkowe** | | | | |
| 1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | m | 171 |  |  |
| 2 d.1 | D-01.02.01 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie z wywozem | m2 | 58.80 |  |  |
| 3 d.1 | D-01.02.01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie. Wywóz i zagospodarowanie przez Wykonawcę. | m2 | 58.80 |  |  |
| 4 d.1 | D-01.02.01 | Rozebranie krawężników betonowych. Wywóz i zagospodarowanie przez wykonawcę | m | 35 |  |  |
| 5 d.1 | D-01.02.01 | Rozebranie krawężników betonowych. Wywóz i zagospodarowanie przez wykonawcę | m | 24 |  |  |
| 6 d.1 | D-01.02.01 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. Wywóz i zagospodarowanie przez wykonawcę | m3 | 2.65 |  |  |
| 7 d.1 | D-01.02.01 | Rozbiórka ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej (2 rzędy) z wywozem i zagospodarowaniem przez Wykonawcę | m | 68.00 |  |  |
| **2** |  | **Roboty ziemne** | | | | |
| 8 d.2 |  | Wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z wywozem i zagospodarowaniem przez wykonanwcę | m3 | 533.10 |  |  |
| **3** |  | **Wpusty deszczowe** | | | | |
| 9 d.3 | D-02.00.01 | Wykopy liniowe o głębok. do 2 m pod przykanaliki i studzienki ściekowe z wywozem i kosztem składowania | m3 | 100.00 |  |  |
| 10 d.3 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m2 | 23 |  |  |
| 11 d.3 | D-03.02.01 | Kanały z rur gładkościennych DN160 PVC-U ze ścianką litą | m | 23 |  |  |
| 12 d.3 | D - 03.02.01 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 8 |  |  |
| 13 d.3 | D-02.01.01 | Zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem | m3 | 70 |  |  |
| 14 d.3 | D-02.00.01 | Zakup i dowóz piasku na wykonanie zasypki | m3 | 70 |  |  |
| **4** |  | **Krawężniki** | | | | |
| 15 d.4 | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki i ściek betonowa z oporem - beton klasy C16/20 | m3 | 42.90 |  |  |
| 16 d.4 | D - 08.01.01 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 360 |  |  |
| 17 d.4 | D - 08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 69 |  |  |
| **5** |  | **Jezdnia** | | | | |
| 18 d.5 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 900.20 |  |  |
| 19 d.5 | D-04.06.01 | Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - gr. 30 cm | m2 | 890 |  |  |
| 20 d.5 | D-04.06.01 | Podbudowa z z betonu cementowego C8/10 grub. 20 cm | m2 | 806 |  |  |
| 21 d.5 | D-05.03.23 | Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm | m2 | 806 |  |  |
| 22 d.5 | D-05.03.23 | Sciek z dwóch rzędów kostki betonowej grub. 8 cm | m | 420 |  |  |
| 23 d.5 | D-05.03.23 | Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (materiał z rozbiórki) | m2 | 35.50 |  |  |
| 24 d.5 |  | Plantowanie nawierzchni pobocza | m2 | 457 |  |  |
| 25 d.5 |  | rury osłonowe typu AROR śr 110 mm | m | 42 |  |  |
| **6** |  | **Regulacja urządzeń** | | | | |
| 26 d.6 | D-05.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 5 |  |  |
| 27 d.6 | D-05.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 4 |  |  |
| **7** |  | **Elementy BRD** | | | | |
| 28 d.7 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - średnie | szt. | 14 |  |  |
| 29 d.7 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 14 |  |  |
| **8** |  | **Inwentaryzacja powykonawcza** | | | | |
| 30 d.8 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza całości robót | m | 171 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | |  |
| **Podatek VAT** | | | | | |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |

**Słownie:**