Errata do projektu rozbiórki budynku przedszkola i budynku gospodarczego przy ul. Przy Zamczysku 1 w Bydgoszczy

Zmienia się:

# „6.WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT

**Uwarunkowania ogólne i zasady bezpieczeństwa**

Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektów należy odciąć zasilanie obiektu w energię elektryczną i gazową, oraz inne media, a także dokonać demontażu wyposażenia znajdującego się wewnątrz obiektu (grzejniki, umywalki, miski ustępowe, obudowy grzejników, itp.). Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane ręcznie. …”

Na

# „6.WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT

**Uwarunkowania ogólne i zasady bezpieczeństwa**

Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektów należy odciąć zasilanie obiektu w energię elektryczną i gazową, oraz inne media, a także dokonać demontażu wyposażenia znajdującego się wewnątrz obiektu (grzejniki, umywalki, miski ustępowe, obudowy grzejników, itp.). Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane ręcznie ze względu na obfitą roślinność oraz brak możliwości jej wycinki z uwagi na ochronę przyrody i opiekę konserwatora zabytków. …”