PRZEDMIAR		
							
Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem		
1	Droga powiatowa 1338P					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m2				
d.1	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 15 cm					
		350*4	m2	1400.000			
				RAZEM	1400.000		
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z gruzu betonowego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2				
d.1	0114-05	350*4	m2	1400.000			
							
				RAZEM	1400.000		

- 1 -

KOSZTORYS OFERTOWY

							Kosztorys	
								
Lp.	Podsta-		Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena	Wartość	
	wa wy-					zł	zł	
	ceny						(5 x 6)	
1	2		3	4	5	6	7	
1	Droga	powiatowa 1338P						
1	KNR 2-	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i	m2	350*4 =			
d.1	31 0101-	chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 15 cm		1400.000			
	01							
2	KNR 2-	Nawierzchnia z gruzu betonowego - warstwa o grub.po za-	m2	350*4 =			
d.1	31 0114-	gęszcz. 15 cm			1400.000			
	05							
Razem dział Droga powiatowa 1338P						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT						
Ogółem warto ść kosztorysowa robót						

Słownie:	……………………………………………………….

- 2 -