**Gmina Barciany**

**ul. Szkolna 3**

**11-410 Barciany Wykonawcy (wszyscy**)

Znak: RGKiI.271.6.2024 Data: 2024.07.19

 **Sprawa: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

 W związku z zapytaniami wykonawców co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Wnosimy o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 8% na 5% ze względu na wysoką wartość zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmniejsza zabezpieczenie z 8% na 5%.

1. Czy w wycenie należy uwzględnić tablice informacyjne dot. dofinansowania? Jeśli należy to proszę o wskazanie ilości, parametrów oraz czy tablice mają być jednostronne czy dwustronne.

Odpowiedź:

Nie należy.

1. Proszę o potwierdzenie, że nie należy stabilizować pasa drogowego betonowymi słupkami.

**ODPOWIEDŹ:**

Nie należy.

**Dot. m. Czaczek:**

1. Proszę o potwierdzenie, że nie należy wykonywać rur osłonowych na sieci teletechnicznej.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. Proszę o potwierdzenie, że nie należy odtwarzać/oczyszczać/wykonywać rowów przydrożnych.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. Proszę o zaznaczenie lokalizacji zjazdów do wykonania.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający zakłada wykonanie 27 zjazdów i planowane jest wykonanie zjazdu do każdej działki jednakże ilość ta może ulec zmianie i zostanie ustalona przez zamawiającego na etapie wykonawstwa.

1. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać 1026 m2 zjazdów z kostki betonowej.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. Wg pozycji nr 12 należy wykonać 594 m opornika przy zjazdach (zjazdów jest 1026 m2). Wg planu sytuacyjnego ok 438 m jest opornika wzdłuż jezdni. Proszę o weryfikację ilości opornika na zjazdach i jezdni.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający koryguje ilość oporników betonowych. Skorygowana ilość wynosi 1 033,04 m.

1. W dokumentacji napisano, że na jezdni z kostki betonowej można zastosować podbudowę z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej kruszywem C50/30 lub związanej spoiwem hydraulicznym. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może wybrać rodzaj podbudowy?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. W dokumentacji napisano, że na zjazdach z kostki betonowej można zastosować podbudowę z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej kruszywem C50/30 lub związanej spoiwem hydraulicznym. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może wybrać rodzaj podbudowy?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

**Dot. m. Garbnik:**

1. Proszę o potwierdzenie, że nie należy odtwarzać/oczyszczać/wykonywać rowów przydrożnych.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. Proszę o zaznaczenie lokalizacji zjazdów do wykonania.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający zakłada wykonanie 16 zjazdów i planowane jest wykonanie zjazdu do każdej działki jednakże ilość ta może ulec zmianie i zostanie ustalona przez zamawiającego na etapie wykonawstwa.

1. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać 512 m2 zjazdów.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. W okolicy km 0+200 znajduje się przepust pod drogą. Proszę o potwierdzenie, że nie należy oczyszczać/remontować/wykonywać jako nowy przepustu pod drogą. Jeśli należy, to proszę o wskazanie zakresu robót.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza. Chyba, że istnieje konieczność jego wymiany.

1. W okolicy km 0+600 znajduje się przepust pod droga. Proszę o potwierdzenie, że nie należy oczyszczać/remontować/wykonywać jako nowy przepustu pod drogą. Jeśli należy, to proszę o wskazanie zakresu robót.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza. Chyba, że istnieje konieczność jego wymiany.

**Dot. m. Kudwiny:**

1. Proszę o potwierdzenie, że nie należy odtwarzać/oczyszczać/wykonywać rowów przydrożnych.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. W dokumentacji napisano, że na zjazdach z kostki betonowej można zastosować podbudowę z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej kruszywem C50/30 lub związanej spoiwem hydraulicznym. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może wybrać rodzaj podbudowy?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. W okolicy km 1+400 znajduje się przepust pod drogą. Proszę o potwierdzenie, że nie należy oczyszczać/remontować/wykonywać jako nowy przepustu pod drogą. Jeśli należy, to proszę o wskazanie zakresu robót.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza. Chyba, że istnieje konieczność jego wymiany.

1. W okolicy km 1+660 znajduje się przepust pod drogą. Proszę o potwierdzenie, że nie należy oczyszczać/remontować/wykonywać jako nowy przepustu pod drogą. Jeśli należy, to proszę o wskazanie zakresu robót.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza. Chyba, że istnieje konieczność jego wymiany.

1. Proszę o zaznaczenie lokalizacji zjazdów do wykonania.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający zakłada wykonanie 20 zjazdów i planowane jest wykonanie zjazdu do każdej działki jednakże ilość ta może ulec zmianie i zostanie ustalona przez zamawiającego na etapie wykonawstwa.

1. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać 760 m2 zjazdów z kostki betonowej.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać 440 m opornika.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

**Dot. m. Radosze:**

1. Proszę o potwierdzenie, że nie należy odtwarzać/oczyszczać/wykonywać rowów przydrożnych.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. Proszę o zaznaczenie lokalizacji zjazdów do wykonania.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający zakłada wykonanie 33 zjazdów i planowane jest wykonanie zjazdu do każdej działki jednakże ilość ta może ulec zmianie i zostanie ustalona przez zamawiającego na etapie wykonawstwa.

1. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać 1056 m2 zjazdów.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. Czy w wycenie należ ująć koszt wykonania rur osłonowych na sieci teletechnicznej i elektrycznej?

**ODPOWIEDŹ:**

Nie.

1. Czy należy przesunąć hydrant w km ok. 0+100?

**ODPOWIEDŹ:**

Jeżeli nie uda się zlokalizować jezdni w pasie drogowym to tak.

**Dot. m. Rodele:**

1. Proszę o potwierdzenie, że nie należy odtwarzać/oczyszczać/wykonywać rowów przydrożnych.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. W dokumentacji napisano, że na zjazdach z kostki betonowej można zastosować podbudowę z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej kruszywem C50/30 lub związanej spoiwem hydraulicznym. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może wybrać rodzaj podbudowy?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. W dokumentacji napisano, że na jezdni z kostki betonowej można zastosować podbudowę z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej kruszywem C50/30 lub związanej spoiwem hydraulicznym. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może wybrać rodzaj podbudowy?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. Proszę o zaznaczenie lokalizacji zjazdów do wykonania.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający zakłada wykonanie 6 zjazdów i planowane jest wykonanie zjazdu do każdej działki jednakże ilość ta może ulec zmianie i zostanie ustalona przez zamawiającego na etapie wykonawstwa.

1. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać 228 m2 zjazdów.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. Proszę o potwierdzenie, że nie należy układać rur osłonowych na sieci elektrycznej.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. Proszę o potwierdzenie, że nie należy przesuwać słupów sieci elektrycznej.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

**Dot. m. Silginy:**

1. Proszę o potwierdzenie, że nie należy odtwarzać/oczyszczać/wykonywać rowów przydrożnych.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. Proszę o potwierdzenie, że nie należy wycinać drzew.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

1. Proszę o zaznaczenie lokalizacji zjazdów do wykonania.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający zakłada wykonanie 50 zjazdów i planowane jest wykonanie zjazdu do każdej działki jednakże ilość ta może ulec zmianie i zostanie ustalona przez zamawiającego na etapie wykonawstwa.

1. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać 1900 m2 zjazdów.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

 **Wójt Gminy Barciany**

 **/-/ Marta Kamińska**