**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **wyposażenie kuchni wg poniższej specyfikacji wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz mebli dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj planowanego wyposażenia | Liczba jednostek | Rodzaj  miary |
| 1 | **Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, 5xGN 1/1 UNOX, Cheflux**  **DANE TECHNICZNE:**  długość: 750 mm , szerokość: 773 mm, wysokość: 772 mm; odległość między prowadnicami: 67 mm; moc całkowita: 7.1 kW; napięcie: 230 V, 400 V; temperatura minimalna: 80 °C , temperatura maksymalna: 260 °C ; waga: 67 kg; ilość drzwi: 1 szt.; ilość pojemników GN: 5 szt.; ilość poziomów: 5 szt.; ilość prowadnic: 5; rozmiar GN: GN 1/1; materiał: stal nierdzewna , szkło; gatunek stali nierdzewnej: AISI 304; zasilanie: elektryczne; tryb pracy: konwekcyjno-parowy; rodzaj drzwi: uchylne , przeszklone;kolor: inox , czarny; uchwyty: tak; wentylator: tak; drzwi przeszklone: tak. | 2 | szt |
| 2 | **Podstawa pod piec ChefTop GN 1/1 i ChefLux 5 GN 1/1 900390, Stalgast, 9051190 wraz z akcesoriami do pieca**  **DANE TECHNICZNE PODSTAWY:**  długość: 550 mm , szerokość: 740 mm , wysokość: 850 mm; materiał: stal nierdzewna; kolor: inox  **RODZAJ AKCESORII:**  -Prysznic do mycia komory pieca, ręczny, uniwersalny, 56x42x2000 mm, HENDI, 810323  -Głowica PURITY C do wody do pieców konwekcyjno-parowych, piekarników i kostkarek; BRITA, 1002949  -Wkład do głowicy, 2086 l; BRITA, 822829  -Elektroniczny licznik przepływu wody, szary, niebieski; BRITA, 1033041. | 2 | komplet |
| 3 | **Pojemnik z powłoką nieprzywierającą, GN 1/1, 65 mm**  **DANE TECHNICZNE:**  długość: 530 mm, szerokość: 325 mm, wysokość: 65 mm; pojemność: 8 l; rozmiar GN: GN 1/1 (530x325 mm); materiał: stal nierdzewna; powłoka: nieprzywierająca; kształt: prostokątny; kolor: czarny. | 10 | szt |
| 4 | **Pojemnik aluminiowy z powłoką teflonową GN 1/1, 20 mm**  **DANE TECHNICZNE:**  długość: 530 mm, szerokość: 325 mm, wysokość: 20 mm; pojemność: 2.50 l; rozmiar GN: GN 1/1 (530x325 mm); materiał: aluminium; powłoka: PTFE; kształt: prostokątny; kolor: inox , czarny. | 10 | szt |
| 5 | **Pokrywa GN 1/1 z uszczelką silikonową ze stali nierdzewnej**  **DANE TECHNICZNE:** długość: 530 mm, szerokość: 325 mm; temperatura minimalna -25 °C, temperatura maksymalna: 100 °C; rozmiar GN: GN 1/1 (530x325 mm); materiał: stal nierdzewna , silikon; kształt: prostokątny; kolor: inox; uszczelka: tak. | 10 | szt |
| 6 | **Pojemnik perforowany GN 1/1 40 mm ze stali nierdzewnej**  **DANE TECHNICZNE:**  długość: 530 mm , szerokość: 325 mm, wysokość: 40 mm; temperatura minimalna: -40 °C, temperatura maksymalna: 300 °C; rozmiar GN: GN 1/1 (530x325 mm); materiał: stal nierdzewna; kształt: prostokątny; kolor: inox. | 10 | szt |
| 7 | **Tarcza do kostek, do twardych warzyw, do RG-100**  **DANE TECHNICZNE:**  maksymalny wymiar krojenia: 8 x 8 mm; materiał: stal nierdzewna; kolor: inox,czarny. | 1 | szt |
| 8 | **Termos 30 l ze stali nierdzewnej**  **DANE TECHNICZNE:**  wysokość: 490 mm, średnica: 330 mm, pojemność: 30 l ,materiał: stal nierdzewna, kolor: inox. | 1 | szt |
| 9 | **Pojemnik GN 2/3 200 mm ze stali nierdzewnej**  **DANE TECHNICZNE:**  długość: 354 mm , szerokość: 325 mm, wysokość: 200 mm; pojemność: 14 l; temperatura minimalna: -40 °C, temperatura maksymalna: 300 °C; rozmiar GN: GN 2/3 (354x325 mm); materiał: stal nierdzewna ; kształt: prostokątny; kolor: inox. | 1 | szt |
| 10 | **Pokrywa GN 2/3 z uszczelką silikonową ze stali nierdzewnej**  **DANE TECHNICZNE:**  długość: 354 mm, szerokość: 325 mm, temperatura minimalna: -25 °C, temperatura maksymalna: 100 °C, rozmiar GN: GN 2/3 (354x325 mm); materiał: stal nierdzewna, silikon; kształt: prostokątny; kolor: inox; uszczelka: tak. | 1 | szt |
| 11 | **Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu nabłyszczającego i myjącego, pompa spustowa, kosz 500x500 mm, 675x675x1440 mm, ASBER, GE-H500 B DD**  **DANE TECHNICZNE:**  długość: 675 mm, szerokość: 675 mm, wysokość: 1440 mm, wysokość wsadu: 420 mm; moc całkowita: 11.1 kW; napięcie: 400 V; materiał: stal nierdzewna; zasilanie: elektryczne; kolor: inox; wymiary kosza: 500x500 mm; czas cyklu: 180 s, 90 s; pompa odpływu: tak ; wyparzanie: tak. | 1 | szt |
| 12 | **Okap centralny skośny 1800x1200x450 mm WN**  **DANE TECHNICZNE:**  szerokość: 1800 mm, wysokość: 450 mm, głębokość: 1200 mm; materiał: stal nierdzewna; rodzaj: centralny, kształt: skośny; tryb pracy: wywiewny; kolor: inox. | 1 | szt |
| 13 | **Łapacz tłuszczu do okapów centralnych 1800 mm**  **DANE TECHNICZNE:**  materiał: stal nierdzewna. | 1 | szt |
| 14 | **Stół centralny z półką 1900x800x850 mm**  **DANE TECHNICZNE:**  szerokość: 1900 mm, wysokość: 850 mm, głębokość :800 mm; ilość półek: 1 szt.; materiał: stal nierdzewna ; rodzaj: centralny; kolor: inox; blat: stal nierdzewna | 1 | szt |
| 15 | **Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi 900x300x2000 mm WN**  **DANE TECHNICZNE:**  szerokość: 900 mm, wysokość: 2000 mm, głębokość: 300 mm,; ilość półek: 2 szt.; materiał: stal nierdzewna; rodzaj drzwi: uchylne; kolor: inox; półki przestawne: tak. | 1 | szt |
| 16 | **Szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi 900x300x2000 mm WN, bez drzwi skrzydłowych na dole**  **DANE TECHNICZNE:**  szerokość: 900 mm, wysokość: 2000 mm, głębokość: 300 mm; ilość półek: 2 szt.; materiał: stal nierdzewna; rodzaj drzwi: uchylne; kolor: inox, półki przestawne: tak. | 1 | szt |
| 17 | **Regał magazynowy półki pełne 1500x650x1800 mm WN z dodatkowym wzmocnieniem**  **DANE TECHNICZNE:**  szerokość: 1500 mm, wysokość: 1800 mm, głębokość: 650 mm; ilość półek: 4 szt.; materiał: stal nierdzewna; rodzaj półki: pełna; kolor: inox; półki przestawne: nie; składany: tak | 1 | szt |
| 18 | **Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi 900x400x700 mm WN**  **DANE TECHNICZNE:**  szerokość: 900 mm, wysokość: 700 mm, głębokość: 400 mm; ilość drzwi: 2 szt., materiał: stal nierdzewna, rodzaj: przyścienny, rodzaj drzwi: uchylne, kolor: inox, blat: stal nierdzewna, półki przestawne: tak, szafka: tak. | 1 | szt |
| 19 | **Stół ze zlewem jednokomorowym z lewej strony z drzwiami skrzydłowymi 800x600x850 mm**  **DANE TECHNICZNE:**  szerokość: 800 mm, wysokość: 850 mm, głębokość: 600 mm; długość komory: 400 mm; szerokość komory: 400 mm; głębokość komory: 250 mm; ilość komór: 1 szt.; ilość drzwi: 2 szt.; materiał: stal nierdzewna; rodzaj: przyścienny; rodzaj drzwi: uchylne; kolor: inox; blat: stal nierdzewna; szafka: tak; zlew: tak. | 1 | szt |
| 20 | **Rózga ze stali nierdzewnej 550 mm STALGAST-313550**  **DANE TECHNICZNE:**  długość: 550 mm; materiał: stal nierdzewna , tworzywo sztuczne; kolor: inox , czarny. | 1 | szt |
| 21 | **Wanna przecedzakowa o średnicy 500 mm STALGAST-072502**  **DANE TECHNICZNE:**  wysokość: 260 mm, średnica: 500 mm; materiał: stal nierdzewna; powierzchnia: satynowa; kolor: inox; uchwyty: tak; pierścień: tak. | 1 | szt |
| 22 | **Wanna cedzakowa perforowana o średnicy 220 mm, ze stali nierdzewnej HENDI-535448**  **DANE TECHNICZNE:**  wysokość: 110 mm, średnica: 220 mm; materiał: stal nierdzewna; powierzchnia: perforowana; kształt: owal; kolor: inox; uchwyty: 2. | 1 | szt |
| 23 | **Cedzak o średnicy 220 mm STALGAST-077220**    **DANE TECHNICZNE:**  długość: 260 mm; średnica: 220 mm; materiał: stal nierdzewna; kolor: inox. | 1 | szt |
| 24 | **Chochla monoblok 0,67 l STALGAST-323142**  **DANE TECHNICZNE:**  długość: 440 mm, średnica: 140 mm, pojemność: 0.67 l, materiał: stal nierdzewna, kolor: inox. | 1 | szt |
| 25 | **Szafa chłodnicza, 1-drzwiowa, ze stali malowanej STALGAST 880173**  **DANE TECHNICZNE:**  szerokość: 600 mm, wysokość: 850 mm; pojemność: 129 l, moc całkowita: 0.09 kW; napięcie: 230 V; temperatura minimalna: 0 °C, temperatura maksymalna: 10 °C , ilość półek: 3 szt. ; lość drzwi: 1 szt.; materiał: stal malowana; zasilanie: elektryczne; rodzaj drzwi: uchylne; kolor: biały; rozmrażanie: automatyczne; rodzaj chłodzenia: R 600 a / 35 g ;wyświetlacz: tak . | 1 | szt |
| 26 | **Zamrażarka skrzyniowa, 488 l, 0,125 kW, 740x1535x825 mm, STALGAST, 883501**  **DANE TECHNICZNE:**  długość: 740 mm, szerokość: 1535 mm , wysokość: 825 mm; pojemność: 488 l; moc całkowita: 0.125 kW; napięcie: 230 V ; temperatura minimalna: -18 °C; ilość koszy: 1 szt.; materiał: stal malowana; zasilanie: elektryczne; rodzaj drzwi: uchylne; kolor: biały; rozmrażanie: ręczne. | 1 | szt |
| 27 | **Blat ze stali nierdzewnej 700x700x40mm WN**  **DANE TECHNICZNE:**  szerokość: 700 mm, wysokość: 700 mm; materiał: stal nierdzewna; rodzaj: przyścienny; kolor: inox; blat: stal nierdzewna; składany: tak. | 1 | szt |
| 28 | **Regał wolnostojący aluminiowo-polipropylenowy, 5- półkowy, 1270x600x1750 mm ALUSHELF, 2PD-65+5P-126**  **DANE TECHNICZNE:**  szerokość: 1270 mm , wysokość: 1750 mm, głębokość 600 mm; ilość półek: 5 szt.; materiał: aluminium, polipropylen; rodzaj półki: gretingowa; kolor: inox; półki przestawne: tak ; składany: tak. | 1 | szt |
| 29 | **Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi 500x700x850 mm**  **DANE TECHNICZNE:**  szerokość: 500 mm, wysokość: 850 mm, głębokość: 700 mm; ilość drzwi: 1 szt.; materiał: stal nierdzewna ; rodzaj: przyścienny; rodzaj drzwi: uchylne; kolor: inox; blat: stal nierdzewna; półki przestawne: tak; szafka: tak. | 1 | szt |

Wymagania:

1. Transport i montaż urządzeń oraz wyposażenia kuchni wliczony w cenę zakupu produktów.
2. Okres gwarancji podany na całe wyposażenie.
3. Wszystkie przedmioty muszą być:

- przeznaczone do kontaktu z żywnością, stosowane w stołówkach szkolnych;

- posiadać stosowne atesty, deklaracje i certyfikaty;

- spełniać wymogi bezpieczeństwa, bhp, ppoż itp.

1. Na piece konwekcyjno-parowe wymagane dodatkowe przeszkolenie pracowników kuchni.