**SPECYFIKACJA**

Maksymalny strumień światła 1350 lumenów

Wiązka światła szeroka

Tryby świecenia Tak

Czas pracy w najmocniejszym trybie 1 min + 115 min

Czas pracy w najsłabszym trybie 1 min + 125 min

Zasilanie podstawowe 2x bateria CR123A 1600 mAh

Zasilanie akumulatorowe

Materiał obudowy aluminium

Klasa wodoszczelności IPX 4

Długość 84 mm

Średnica 44,5 / 36,5 mm (głowica)

Waga 129 g

Cechy dodatkowe Wbudowany celownik laserowy z zieloną wiązką. Latarka dedykowana do mocowania na broń. Dwie baterie CR123A w komplecie.

EAN 6972378120380

Kod producenta BALDR PRO