ZAPYTANIE OFERTOWE

**Temat przetargu: boksy kasowe dla sklepów sieci Intermarche**

04.07.2019

Kupiec: Paweł Gierlicz

1. Wstęp

Grupa Muszkieterów to największa sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych i typu „dom i ogród” w Polsce, jest zrzeszeniem ponad 300 niezależnych polskich przedsiębiorców zarządzających supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu „dom i ogród” Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów liczy 380 supermarketów Intermarché i Bricomarché. W Centrali Grupy w podpoznańskim Swadzimiu, w dwóch magazynach logistycznych oraz supermarketach zatrudnionych jest aktualnie około 13 700 osób. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska. Muszkieterowie są obecni w 4 krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii, Portugalii.

1. Warunki ofertowania

Zapytanie ofertowe nie jest podstawą do żadnych roszczeń w stosunku do Spółki ITM Polska lub spółek jej podlegających wynikających z podjęcia decyzji lub działań w procesie ofertowania przez Oferenta.

Wydatki poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie są zwracane przez Spółkę ITM Polska.

Odpowiedź potencjalnego dostawcy na zapytanie ofertowe nie obowiązuje Spółki ITM Polska do akceptacji tej odpowiedzi w całości lub jej części.

ITM Polska zastrzega sobie prawo do wycofania zapytania ofertowego w dowolnym czasie.

Akceptacja odpowiedzi Oferenta na zapytanie ofertowe nie stanowi żadnego zobowiązania ITM Polska w stosunku do potencjalnego Dostawcy dopóki nie zostanie podpisana umowa o współpracy.

Wszelkie materiały i informacje dotyczące zapytania są objęte klauzurą poufności.

1. Specyfikacja

Celem przetargu jest wybranie dostawcy boksów kasowych dla sklepów Intermarche.

Boksy w standardzie Intermarche występują w wersji prawej i lewej. Zdjęcia z realizacji stanowią załączniki do zapytania ( realizacje Intermarche IM1, IM2, IM3).

Do każdego boksu w standardzie Intermarche doprowadzone jest zasilanie- 3 kable 2mm2, zależy nam na zachowaniu parametrów:

* napięcie 230 V,
* natężenie w gniazdkach 10 A,
* natężenie dla silnika 3,15 A,
* oświetlenie LED 100mA (numer kasy),
* dzwonek 15VA.

**Boks kasowy standard Intermarche, taśma 1400 mm:**

* długość całkowita około 3031 mm,
* szerokość całkowita około 1275 mm,
* długość taśmy 1400 mm,
* szerokość szafki 385 mm,
* dzwonek,
* naprowadzacz towarów w taśmociągu,
* podświetlony numer kasy wykonany z pleksi,
* słup na okablowanie,
* otwór pod skanerowagę (skanerowaga nie jest wliczana w to zapytanie),
* stelaż pod monitor (monitor nie jest wliczany w to zapytanie),
* pojemnik na pieniądze,
* podstawka pod pin-pad,
* „domek”,
* rynienka pod przekładki i dwie przekładki,
* dwa gniazdka 230 v na szafce pod taśmociągiem
* bramka przykasowa z możliwością regulowania rozpiętości ramienia,
* dwie półki na siatki,
* RAL 1019 (Uwaga! Istnieje możliwość zmiany koloru przy zamówieniu),
* odbojnik w kolorze RAL 7040 ( Uwaga! Istnieje możliwość zmiany koloru przy zamówieniu ).

**Boks kasowy standard Intermarche, taśma 1900 mm:**

* długość całkowita około 3298 mm,
* szerokość całkowita około 1275 mm,
* długość taśmy 1900 mm,
* szerokość szafki 385 mm,
* dzwonek,
* naprowadzacz towarów w taśmociągu,
* podświetlony numer kasy wykonany z pleksi,
* słup na okablowanie,
* otwór pod skanerowagę (skanerowaga nie jest wliczana w to zapytanie),
* stelaż pod monitor (monitor nie jest wliczany w to zapytanie),
* pojemnik na pieniądze,
* podstawka pod pin-pad,
* „domek”,
* rynienka pod przekładki i dwie przekładki,
* dwa gniazdka 230 v na szafce pod taśmociągiem
* bramka przykasowa z możliwością regulowania rozpiętości ramienia,
* dwie półki na siatki,
* RAL 1019 (Uwaga! Istnieje możliwość zmiany koloru przy zamówieniu),
* odbojnik w kolorze RAL 7040 ( Uwaga! Istnieje możliwość zmiany koloru przy zamówieniu ).

**Boks kasowy standard Intermarche, taśma 2400 mm:**

* długość całkowita około 3798 mm,
* szerokość całkowita około 1275 mm,
* długość taśmy 2400 mm,
* szerokość szafki 385 mm,
* dzwonek,
* naprowadzacz towarów w taśmociągu,
* podświetlony numer kasy wykonany z pleksi,
* słup na okablowanie,
* otwór pod skanerowagę (skanerowaga nie jest wliczana w to zapytanie),
* stelaż pod monitor (monitor nie jest wliczany w to zapytanie),
* pojemnik na pieniądze,
* podstawka pod pin-pad,
* „domek”,
* rynienka pod przekładki i dwie przekładki,
* dwa gniazdka 230 v na szafce pod taśmociągiem
* bramka przykasowa z możliwością regulowania rozpiętości ramienia,
* dwie półki na siatki,
* RAL 1019 (Uwaga! Istnieje możliwość zmiany koloru przy zamówieniu),
* odbojnik w kolorze RAL 7040 ( Uwaga! Istnieje możliwość zmiany koloru przy zamówieniu ).

**Boks kasowy ( lada monopolowa ) Intermarche, taśma 1400 mm:**

* długość całkowita około 2544 mm,
* szerokość całkowita około 645 mm,
* długość taśmy 1900 mm,
* szerokość szafki 385 mm,
* dzwonek,
* naprowadzacz towarów w taśmociągu,
* otwór pod skanerowagę (skanerowaga nie jest wliczana w to zapytanie),
* stelaż pod monitor (monitor nie jest wliczany w to zapytanie),
* pojemnik na pieniądze,
* podstawka pod pin-pad,
* „domek”,
* rynienka pod przekładki i dwie przekładki,
* dwa gniazdka 230 v na szafce pod taśmociągiem
* bramka przykasowa z możliwością regulowania rozpiętości ramienia,
* dwie półki na siatki,
* RAL 1019 (Uwaga! Istnieje możliwość zmiany koloru przy zamówieniu),
* odbojnik w kolorze RAL 7040 ( Uwaga! Istnieje możliwość zmiany koloru przy zamówieniu ).

**Boks kasowy ( lada monopolowa ) Intermarche, taśma 1900 mm:**

* długość całkowita około 3242 mm,
* szerokość całkowita około 645 mm,
* długość taśmy 1900 mm,
* szerokość szafki 385 mm,
* dzwonek,
* naprowadzacz towarów w taśmociągu,
* otwór pod skanerowagę (skanerowaga nie jest wliczana w to zapytanie),
* stelaż pod monitor (monitor nie jest wliczany w to zapytanie),
* pojemnik na pieniądze,
* podstawka pod pin-pad,
* „domek”,
* rynienka pod przekładki i dwie przekładki,
* dwa gniazdka 230 v na szafce pod taśmociągiem
* bramka przykasowa z możliwością regulowania rozpiętości ramienia,
* dwie półki na siatki,
* RAL 1019 (Uwaga! Istnieje możliwość zmiany koloru przy zamówieniu),
* odbojnik w kolorze RAL 7040 ( Uwaga! Istnieje możliwość zmiany koloru przy zamówieniu ).
1. Informacje dodatkowe/ kryteria

Kryteria wyboru:

* zgodność ze specyfikacją,
* cena,
* warunki dostaw,
* gwarancja,
* termin płatności
* serwis pogwarancyjny
1. Wymagania formalne
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Open Nexus, łącznie z dołączonym do zapytania szablonie.
3. Obligatoryjne załączniki do oferty:
	1. referencje od minimum trzech kluczowych Klientów z możliwością weryfikacji
	2. pisemne oświadczenia Oferenta o niezaleganiu ZUS i US,
	3. aktualne dokumenty rejestrowe firmy: aktualny odpis z dokumentacji KRS/CEIDG, NIP, REGON,
	4. wzór umowy
4. Klauzula poufności

Wybrany dostawca będzie zobowiązany do podpisania umowy o zachowaniu poufności.

1. Termin ważności oferty

Termin ważności oferty musi wynosić minimum 12 miesięcy.

1. Termin składania ofert
2. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone za pośrednictwem platformy Open Nexus w terminie do 12.07.2019., godz. 14.00.

 Oferty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

1. W przypadku pytań do przedmiotu postępowania ofertowego należy je przesłać również przez w/w platformę Open Nexus.
2. Lista załączników
* IM1
* IM2
* IM3
* TABELA OFERTOWA BOKSY KASOWE