Załącznik nr 2 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

# Wymagania formalne:

* 1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU VAN, 8-OSOBOWEGO.
  2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
  3. Dostarczony samochód musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
  4. Oferowany samochód musi spełniać następujące wymagania:
     1. spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2022 r. poz.988 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 27 października 2016 roku, pojazd musi spełniać wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin;
     2. posiadać homologację, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu;
     3. spełnić aktualne normy emisji spalin tj.: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów   
        ( niematenowych) zgodnie z normą EURO 6 lub wyższą, umożliwiającą rejestracje pojazdu na terytorium RP.
  5. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
  6. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi ubezpieczenie dostarczonego samochodu.

# Minimalne wymagane parametry techniczne oraz wyposażenie, dotyczące przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr** | **Parametr** | **Wymagania Zamawiającego i charakterystyka funkcjonalno- techniczna** |
| **Nadwozie i zawieszenie** | | |
| 1 | Rodzaj pojazdu | samochód osobowy typu van (ośmioosobowy) |
| 2 | Ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą | 8 miejsc (dwa miejsca z przodu dla kierowcy i pasażera i po trzy dla  pasażerów z tyłu w dwóch rzędach) – siedzenia w układzie 2+3+3 |
| 3 | Drzwi boczne do przedziału pasażerskiego | przesuwne po obu stronach |
| 4 | Szyby w przestrzeni  pasażerskiej | pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego, szyby przyciemniane, termoizolacyjne |
| 5 | Szyba przednia | termoizolacyjna |
| 6 | Klapa tylna w przestrzeni  pasażerskiej | klapa tylna otwierana za pomocą klucza/pilota lub przycisku wewnątrz pojazdu, przeszklona, szyba ogrzewana ze spryskiwaczem i wycieraczką |
| 7 | Szyby w drzwiach przednich | elektrycznie opuszczane i podnoszone |
| 8 | Wycieraczki szyby przedniej | wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem |
| **Układ napędowy** | | |
| 1 | Napęd | napęd na oś przednią, dopuszcza się napęd na obie osie |
| 2 | Skrzynia biegów | skrzynia manualna minimum 6 biegowa lub automatyczna |
| 3 | System stabilizacji toru jazdy | elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania |
| **Wymiary i masy pojazdu** | | |
| 1 | Rozstaw osi | od 3100 mm do 3500 mm |
| 2 | Długość całkowita pojazdu | od 5000 mm do 5500 mm |
| 3 | Dopuszczalna masa całkowita  Samochodu | od 3000 kg do 3500 kg |
| 4. | Wysokość całkowita | od 1850 mm do 2000 mm |
| 5. | Szerokość całkowita ( bez lusterek) | od 1850 mm do 1930 mm |
| **Silnik** | | |
| 1 | Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| 2 | Moc silnika | minimum 100 kW |
| 3 | Pojemność skokowa silnika | od 1900 cm³ do 2200 cm³ |
| 4 | Maksymalny moment obrotowy | minimum 330 [Nm/obr./min] |
| 5 | Zużycie paliwa | średnie zużycie paliwa l/100 km wg WLTP max. 10 l |
| 6 | Pojemność zbiornika paliwa | minimum 70 l |
| **Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa** | | |
| 1 | Centralny zamek | centralny zamek sterowany kluczem/pilotem |
| 2 | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera obok kierowcy | samochód jest wyposażony w minimum:   * poduszki powietrzne przednie czołowe dla kierowcy i pasażera obok kierowcy * boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera obok kierowcy |
| 3 | System ABS | elektroniczny system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub inny oferowany przez producenta |
| 4 | Układ hamulcowy | hamulce przód – tarczowe  hamulce tył - tarczowe |
| 5 | Światła | światła z przodu i z tyłu wykonane w technologii LED |
| 6 | Światła przeciwmgłowe | samochód jest wyposażony minimum w światła przeciwmgłowe przednie, wbudowane w zderzak lub spojler z funkcją doświetlania zakrętów |
| 7 | Pasy bezpieczeństwa | samochód jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących, dla przednich foteli trzypunktowe, z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania, na tylnych siedzeniach trzypunktowe, bezwładnościowe, kontrolka informująca o niezapiętym pasie bezpieczeństwa |
| 8 | Zabezpieczenia  antykradzieżowe | samochód jest wyposażony minimum w immobilizer |
| 9 | System powiadamiania ratunkowego | samochód jest wyposażony w system powiadamiania ratunkowego |
| 10 | Systemy wspomagania kierowcy | samochód jest wyposażony minimum w systemy wspomagania kierowcy:   * asystent hamowania, * system wspomagający ruszanie pod górę |
| 11 | Tempomat | samochód jest wyposażony w tempomat aktywny w zakresie prędkości  co najmniej 0 – 160 km/h |
| **Wyposażenie kabiny kierowcy** | | |
| 1 | Fotele | samochód jest wyposażony w fotel kierowcy i pasażera z regulacją  z podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami |
| 2 | Oświetlenie wewnątrz | samochód jest wyposażony w oświetlenie wnętrza pojazdu  z funkcją włączenia przy otwartych drzwiach, możliwością wyłączenia tej funkcji oraz możliwością włączenia tego światła na stałe |
| 3 | Podsufitka | podsufitka wyłożona tkaniną |
| 4 | Schowki | pojazd będzie wyposażony w doświetlony od środka schowek po stronie pasażera |
| **Wyposażenie kabiny pasażerskiej** | | |
| 1 | Oświetlenie kabiny pasażerskiej | samochód jest wyposażony co najmniej w oświetlenie części pasażerskiej pojazdu |
| 2 | II rząd siedzeń | pojedyncze, trzyosobowe, z regulacją umożliwiającą swobodny dostęp  do III rzędu siedzeń |
| 3 | III rząd siedzeń | trzyosobowe |
| 4 | Fotele w kabinie  pasażerskiej | fotele łatwe w demontażu (bez użycia narzędzi) |
| 5 | Rolety w oknach | rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach przestrzeni pasażerskiej |
| 6 | Uchwyty | samochód jest wyposażony w uchwyty do mocowania ładunku |
| **Wyposażenie z zakresu komfortu** | | |
| 1 | Kierownica | samochód jest wyposażony w kierownicę wielofunkcyjną obszytą skórą, umożliwiającą obsługę radia i telefonu, samochód przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie samochodu) |
| 2 | Czujniki parkowania i kamera cofania | samochód jest wyposażony w czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku oraz kamerę wspomagającą cofanie |
| 3 | Klimatyzacja | klimatyzacja 3-strefowa: w kabinie kierowcy oraz w części pasażerskiej |
| **Wyposażenie funkcjonalne** | | |
| 1 | Lusterka boczne | lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane |
| 2 | Lusterko wewnętrzne  wsteczne | lusterko wewnętrzne wsteczne foto chromatyczne |
| 3 | System audio | radio cyfrowe fabryczne z co najmniej 6 głośnikami. Pojazd będzie wyposażony w zestaw głośnomówiący obsługiwany przez Bluetooth |
| 4 | System nawigacji | system nawigacji z darmową aktualizacją, przez co najmniej 3 lata |
| 5 | Gniazdo zasilania | minimum:   * 2 gniazda 12 V (co najmniej jedno gniazdo 12V w konsoli centralnej i co najmniej jedno w przestrzeni pasażerskiej) * 2 gniazda USB typu C |
| 6 | Zagłówki | samochód jest wyposażony w zagłówki siedzeń z regulacją, co najmniej w pionie |
| 7 | Tapicerka | siedzenia w kabinie kierowcy i w kabinie pasażerskiej wyłożone tapicerką  w ciemnym odcieniu |
| 8 | Koła letnie | tarcze kół aluminiowe min. 17 cali z ogumieniem letnim – szt. 4 (dodatkowo pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową). Opony fabrycznie nowe nie starsze niż 12 miesięcy |
| 9 | Koła zimowe | tarcze kół stalowe min. 16 cali z ogumieniem zimowym – szt. 4  opony fabrycznie nowe nie starsze niż 12 miesięcy |
| 10 | Wbudowane czujniki i wskaźniki | * zmierzchu (automatyczne światła) * deszczu (automatyczne wycieraczki) * wskaźnik ciśnienia w oponach |
| 11 | Zabezpieczenia | elektrycznie sterowane zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem przez pasażera |
| **Personalizacja** | | |
| 1 | Kolor nadwozia (wg podstawowej palety dostępnych kolorów) | Kolor nadwozia: szary metalik, czarny metalik, granatowy metalik  Zderzaki, lusterka i klamki w kolorze nadwozia |
| **Dodatkowe elementy wyposażenia pojazdu** | | |
| 1 | Podłoga w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej | podłoga w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną dywanową |
| 2 | Dywaniki gumowe | samochód wyposażony w przednie i tylne dywaniki gumowe |
| 3 | Akcesoria | do samochodu dołączony jest:   * komplet 2 szt. kluczy/pilotów, * trójkąt ostrzegawczy, * gaśnica, * apteczka samochodowa, * klucz do kół,   podnośnik, |
| **Pozostałe wymagania** | | |
| 1 | Oferowany samochód musi  posiadać | * świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE umożliwiające, zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu w obszarze Polski * kartę pojazdu * kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty |
| **Gwarancja** | | |
| 1 | Gwarancja na cały pojazd  z wyłączeniem zabudowy | minimalny okres gwarancji – 24 miesiące  ***Ww. okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert*** |
| 2 | Gwarancja na zewnętrzne powłoki lakiernicze | minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy  ***Ww. okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert*** |
| 3 | Gwarancja na perforację  nadwozia i konstrukcję nośną pojazdu | minimalny okres gwarancji – 144 miesiące  ***Ww. okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert*** |
| **Ubezpieczenie** | | |
| 1 | Ubezpieczenie | na Wykonawcy ciąży obowiązek pełnego rocznego ubezpieczenia samochodu OC, AC, NNW, ASS i ZK w zakresie: ( od kiedy to ubezpieczenie?)   * ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu spowodowania wypadku w czasie jazdy lub na postoju, z limitem kosztów odszkodowania zgodnie z obowiązującym prawem, za szkody wyrządzone osobom trzecim i kierowcy samochodu * ubezpieczenia w najszerszym wariancie Auto - Casco (AC) samochodu od szkód powstałych w m.in. w wyniku: kolizji, wypadku, kradzieży, aktów wandalizmu, pożaru, niewłaściwego użytkowania, wybicia szyb, przewrócenia, uderzenia w przeszkodę ruchomą lub nieruchomą, naruszenia powłoki lakierniczej, w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej samochodu, ze zniesieniem wkładu własnego * ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy  i pasażerów pojazdu z tytułu uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub życia spowodowanych wypadkiem podczas jazdy, wysiadania lub wsiadania  z pojazdu, załadowywania lub rozładowywania, zatrzymania lub postoju, naprawy na miejscu zdarzenia, otwierania lub zamykania bramy lub drzwi garażowych lub posesji, tankowania * ubezpieczenie assistance w wysokim wariancie (ASS) * ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytoriach państwa należących do Systemu Zielonej Karty, które nie przystąpiły do Porozumienia Wielostronnego (ZK) * Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania ogólnych warunków ubezpieczenia samochodu, które zostaną mu przekazane w chwili odbioru samochodu |