PANS -DIW/382/I/09/24 Załącznik nr 3 C do SWZ

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu – zadanie częściowe Nr 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stół anatomiczny dla Pracowni Anatomii, Fizjologii i Patologii – 1 szt.** | | |
| **Nazwa, typ, model oferowanego produktu ………………………………………………………………….……** (*uzupełnić*) | | |
| **Producent, rok produkcji …………………………….……………………………………………………………………** (*uzupełnić*) | | |
| Lp. | Wymagane parametry | **Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE** |
|  | Oprogramowanie w język polskim | **TAK/NIE** |
|  | Przekątna stołu co najmniej 84 cali | **TAK/NIE** |
|  | Ekran stołu umożliwiającym zmianę orientacji z pozycji poziomej do pionowej i odwrotnie | **TAK/NIE** |
|  | wyświetlacz pozwalający na wyświetlanie interaktywnego obrazu całego ciała człowieka rzeczywistych rozmiarów (proporcje 1:1). | **TAK/NIE** |
|  | Pełna postać jest widoczna na blacie w jednej chwili, bez konieczności przesuwania i pomniejszania obrazu | **TAK/NIE** |
|  | stół mobilny wyposażony w 4 koła z możliwością blokady | **TAK/NIE** |
|  | ekran zabezpieczonym szkłem hartowanym o grubości min. 4 mm – | **TAK/NIE** |
|  | Bezterminowa licencja na oprogramowanie | **TAK/NIE** |
|  | Możliwość zdalnego przejęcia stołu z innego komputera podłączonego do internetu | **TAK/NIE** |
|  | Oprócz pełno-postaciowych cyfrowych modeli anatomicznych kobiety i mężczyzny, dodatkowo oryginalny skan zwłok ludzkiego ciała | **TAK/NIE** |
|  | Możliwość przeglądania dowolnych danych pochodzących z badań MRI, TK czy USG | **TAK/NIE** |
|  | Interaktywny: gastroskop, kolonoskop, bronchoskop i histeroskop z obszerną biblioteką filmów przedstawiających rzeczywiste zabiegi endoskopowe | **TAK/NIE** |
|  | Animacja 3D pracującego serca z możliwością wyświetlania różnych płaszczyznach widzenia oraz obserwację przepływu krwi | **TAK/NIE** |
|  | Oprogramowanie zawiera zainstalowane testy i quizy, min. 8000 pytań (j. polskim). | **TAK/NIE** |
|  | Możliwość dostosowywać istniejące quizy do swoich potrzeb lub wygenerować nowe, własne testy | **TAK/NIE** |
|  | Dysekcja warstwa po warstwie | **TAK/NIE** |
| **Cechy techniczne** | | |
|  | Sterowanie dotykowe za pomocą palców lub nierysujących przedmiotów | **TAK/NIE** |
|  | Stół ma umożliwiać prowadzenie zajęć w grupie min,10 osobowej, z której każdy ma bezpośredni dostęp do stołu. | **TAK/NIE** |
|  | Powierzchnia stołu wykonana jest ze szkła hartowanego, umożliwia wielokrotne czyszczenie za pomocą dostarczonej ściereczki | **TAK/NIE** |
|  | Możliwość dodawania notatek do wizualizacji struktur anatomicznych, wyświetlanie dwuwymiarowych zdjęć oraz zrzucania obrazówekranu, nagrywanie filmów do potrzeb późniejszych prezentacji. | **TAK/NIE** |
|  | Obszerna biblioteka obrazów zakresu anatomii,radiologii, histologii i histopatologii. | **TAK/NIE** |
|  | Kontrast ekranu: min. 4000:1 | **TAK/NIE** |
|  | Prezentacja obrazu ze stołu na dodatkowych ekranach, rzutnikach zewnętrznych itp. | **TAK/NIE** |
|  | Jasność ekranu: min.350 cd/m2 | **TAK/NIE** |
|  | Sygnał wyjściowy: min. HDMI x 1, DP x 1 | **TAK/NIE** |
|  | Sygnał wejściowy: min. Dotykowy x 1, USB 2.0 x 3, CD-ROM x 1 | **TAK/NIE** |
|  | Głośnik: min. 15W | **TAK/NIE** |
|  | Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi | **TAK/NIE** |
|  | Szybkość reakcji na dotyk nie gorzej niż: >100 klatek/sekundę | **TAK/NIE** |
|  | Rozdzielczość: min. 3840x1080 (HD) | **TAK/NIE** |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | **TAK/NIE** |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny aparatury świadczony przez autoryzowany serwis producenta | **TAK/NIE** |
|  | Instrukcja obsługi w jeżyku polskim dostarczona wraz z aparaturą | **TAK/NIE** |
|  | Szkolenie z obsługi stołu i oprogramowania w siedzibie zamawiającego | **TAK/NIE** |

Oferowany sprzęt musi odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia *(Załącznik nr 1 do SWZ).* Zamawiający może również wezwać Wykonawcę do udostępnienia specyfikacji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu, kart katalogowych producentów potwierdzających spełnienie wymagań przez Zamawiającego. Załączone dokumenty muszą wskazywać rzeczywiste parametry zaoferowanego sprzętu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione. |  |  |  |  |  |  |

*Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu musi być złożona pod rygorem nieważności* ***w formie elektronicznej,*** *tj****.*** *w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy.*