**EL-MED Sp. z o.o.**

**Ul. Nyska 13, 48-385 Otmuchów**

**Podstawowe parametry aparatu KTG to:**

precyzyjna czułość badania częstości tętna jednego płodu

rejestracja ruchów płodów i skurczów macicy

głowice ultradźwiękowe

ustawianie dolnych i górnych granic alarmu czynności serca

prosta obsługa i regulacja parametrów aparatu:

- kolorowy ekran dotykowy LCD

analiza zapisu KTG wg. Dawesa/Redmana - drukuje wynik STV (short term variations).

zapis na papierze termoczułym formatu A4 lub B5

możliwość zapisu na zwykłym papierze do faksu (aparat drukuje siatkę)

zapis badania w pamięci aparatu (do 72 godzin)

zapis danych w formacie JPG na nośniku USB

szybki wydruk danych z pamięci aparatu

ustawienia daty, czasu i kontrastu wydruku oraz testu NST i ST

zasilanie sieciowe i akumulatorowe

akumulator umożliwiający pracę do 2 godzin w standardzie (opcja)

obsługa w języku polskim

Autoryzowany serwis producenta

**Możliwość testowania sprzętu przez 7 dni.**