Zestawienie materiałów branża elektryczna ( oświetlenie) ul. Konwaliowa –

Opis przedmiotu zamówienia

1. Słupy oświetleniowe stożkowe ocynkowane firmy TECPOLES typ CC 5m 60/115/3/1:1 – 21 szt.
2. Prefabrykowany fundament  do lampy typ FP1( F100V/30) - 21 szt.
3. Oprawa TECEO S/5103/16 LEDs, 600mA, WW 730, 38321m, 31W/ Light Exhauster – 21 szt.
4. Kabel elektroenergetyczny alum. YAKY 5x35;0,6/1kV – L = 1000 mb
5. Taśma ostrzegawcza niebieska typ TO układana w wykopie – 1000 mb
6. Bednarka uziemiająca 30x4 ocynkowana Z 500 - 25 kg
7. Uziom składany kompletny OC 2x1,5 ( iglica 1,5m; przedłużka 1,5m) -
8 szt.
8. Kabel elektroenergetyczny alum YAKY 3x2,5; 0,6/1kV - 105 mb
9. Złącze słupowe na 21 lamp z czego :

a. złącze słupowe IZK BZF bezpiecznikowe – 21szt

b. złącze słupowe IZK 4/02 fazowe – 42 szt.

c. złącze słupowe IZK 4/03 zerowe izolowane – 21 szt.

d. złącze słupowe ZZ gołe – 21 szt.

1. Kabel uziemiający( linka) LgY minimum 25mm2 (żółto zielony)- 7,5 mb
2. Śruby 8mm długość od 15mm do 30 mm – 42 szt.
3. Rurkowe końcówki kablowe oczkowe KCR 25-35mm/M8 – 42 szt.
4. Bezpieczniki (wkładka topikowa D02 GL 6A 400V ETI) – 21 szt.
5. Rura osłonowa karbowana niebieska 110mm – 170mb
6. Rura osłonowa karbowana niebieska 50mm – 100mb

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne świadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.