***Załącznik Nr 2 do OPZ***

**PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE POJAZDÓW PRZEZNACZONYCH DO ŚWIADCZENIA USŁUG**

Eksploatowane przez Wykonawcę jako podstawowe, dwa autobusy elektryczne YUTONG E 8, stanowiące własność Zamawiającego, spełniają następujące parametry:

1. Marka i typ pojazdu: YUTONG E 8
2. Wymiary zewnętrzne:
3. długość – 8,94 m;
4. szerokość – 2,42 m;
5. wysokość – 3,30 m.
6. Pojemność pasażerska: ogólna liczba miejsc 60 w tym 23 siedzących (2 z poziomu niskiej podłogi), jedno miejsce dla wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego wraz z urządzeniem przytrzymującym.
7. Układ drzwi 1-2-0.
8. Oś przednia niezależna.
9. Oś napędowa z silnikiem centralnym 240 kW.
10. Zużycie energii elektrycznej przez pojazd w kWh/100km przebiegu bez załączonych urządzeń dodatkowych (ogrzewania, klimatyzacji, systemu informacji pasażerskiej, itd.) 58,60 kWh/100km
11. Pojemność baterii 255,48 kWh.
12. Konstrukcja przystosowana do ładowania magazynu energii systemem plug-in zewnętrzną ładowarką o mocy 120 i 60 kW.
13. Ogrzewanie.
14. Klimatyzacja.
15. System Informacji Pasażerskiej i monitoring.