***„świadczenie usług kompleksowego sprzątania i transportu wewnętrznego”***

***ZP/2/ZCO/2021***

**Załącznik nr I**

**System Monitorowania Technicznego Transportu Wewnętrznego**

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Systemu Monitorowania Technicznego Transportu Wewnętrznego zwanego w dalszej części SMTTW.

SMTTW ma na celu zapewnienie pełnej kontroli nad transportowanymi farmaceutykami, preparatami, materiałami wrażliwymi na czynnik temperatury bądź wilgotności oraz kontrolę czasu transportu.

Charakterystyka wymaganego przez Zamawiającego systemu:

* pełna kontrola czasu transportu w oparciu o czas rzeczywisty,
* identyfikacja osoby odpowiedzialnej za transportowany ładunek,
* monitorowanie temperatury transportowanego ładunku,
* monitorowanie wilgotności transportowanego ładunku,
* powiadamianie o każdym przekroczeniu norm, punktów krytycznych przez pracownika centrum monitoringu,
* komputerowa rejestracja i archiwizacja wszystkich danych w centrum monitoringu
* możliwość analizy, przeglądania danych oraz śledzenie przekroczenia norm, alarmów przez Zamawiającego.

Zamawiający może otrzymać format i zawartość generowanych raportów bez dodatkowych opłat.

SMTTW zostanie wdrożony przez Wykonawcę na własny koszt, z zastrzeżeniem, że po wygaśnięciu kontraktu elementy systemu zamontowane u Zamawiającego przechodzą na jego własność oraz że Wykonawca zapewni następnemu użytkownikowi systemu ciągłość funkcjonowania.