**Załącznik nr 1e**

|  |
| --- |
| *pieczęć Dostawcy* |

**OŚWIADCZENIE**

o spełnieniu przez oferowany samochód ciężarowy parametrów technicznych wymienionych w Specyfikacji Technicznej (ST)

**Nazwa i adres Dostawcy :**

**Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli :**

1. **Oświadczam, że złożona oferta obejmuje:**

Dostawę fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego, nie starszego niż 2023, do przewozu materiałów i grup remontowych obsługujących sieci ciepłownicze, z otwartą skrzynią ładunkową, homologacją ciężarową   
o DMC 3,5 t. Pojazd nie jest prototypem, pochodzi z seryjnej produkcji oraz spełnia obowiązujące w Polsce normy i przepisy prawne. Dopuszczony do ruchu drogowego na trenie UE. Pojazd wolny od wad: konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, ukrytych i prawnych. Pojazd spełnia odpowiednią kwalifikację do odliczenia w 100% podatku VAT (z uwzględnieniem konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu). Pojazd po zabudowie posiada homologację zgodną z obowiązującą w UE.

1. **Udzielam ……………..miesięcznej gwarancji, od daty dostawy pojazdu, przy nielimitowanej ilości przejechanych kilometrów w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta.**
2. **Udzielam……………… miesięcznej gwarancji, od daty dostawy pojazdu na wady związane z lakierem w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta.**
3. **Udzielam……………….miesięcznej gwarancji, od daty dostawy pojazdu, na karoserię na wypadek perforacji w wyniku korozji w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta.**
4. **Dostawca oświadcza, że został wskazany przez Gwaranta jako wykonawca zobowiązań wynikających   
   z udzielonej gwarancji.**
5. **W okresie gwarancji:**
   1. zapewniam darmowe naprawy z wymianą części zamiennych w tym robocizny w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta,
   2. zapewniam darmowe przeglądy eksploatacyjne oraz darmowe dostawy niezbędnych materiałów eksploatacyjnych w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta,
   3. udostępniam nieodpłatnie auto zastępcze w zakresie i na warunkach udzielonych przez Gwaranta.
6. **Wraz z pojazdem dostarczam:**
   1. instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,
   2. książkę serwisową w języku polskim,
   3. podstawowy zestaw narzędzi, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę.
7. **Oferowany pojazd spełnia następujące parametry techniczne:**
   1. Kabina
      1. dowolny kolor lakieru,,
      2. ilość drzwi 4 (cztery),
      3. dwa rzędy siedzeń,
      4. ilość miejsc 7 (siedem),
      5. tapicerka: sztuczna skóra, kolor ciemny,
      6. podłokietnik i regulacja lędźwiowa siedzenia kierowcy,
      7. poduszka powietrzna kierowcy,
      8. klimatyzacja,
      9. system ESC+ABS+EBD+ASR,
      10. tempomat,
      11. radio z bluetooth (z zestawem głośnomówiącym), port USB,
      12. lusterka zewnętrzne na wysięgniku, regulowane elektrycznie i podgrzewane,
      13. osłona kabiny kierowcy,
      14. oświetlenie standardowe 12V,
   2. Silnik
      1. pojemność silnika min. 2000 cm³
      2. moc silnika min. 140 KM,
      3. rodzaj paliwa olej napędowy (ON),
      4. turbo doładowany,
      5. alternator 220A,
      6. norma emisji spalin EURO 6,
   3. Skrzynia ładunkowa
      1. skrzynia ładunkowa otwarta o wymiarach szerokość min. 2100 mm, a długość max. 3000 mm,,
      2. wysokość skrzyni od podłoża maks. 1000 mm,
      3. rama pośrednia i podłużnice wykonane z profili aluminiowych,
      4. burty aluminiowe o wysokości 400 mm., otwierane, niedzielone symetrycznie,
      5. zamknięcia pionowe kasetowe,
      6. podłoga ze sklejki min 15 mm., zabezpieczona od dołu wodoodporną folią z uszczelnieniem silikonowym,
      7. stopień wejściowy na tylnej burcie,
      8. stalowe uchwyty mocowania ładunku,
      9. nadkola plastikowe z fartuchami,
      10. osłony aluminiowe anty rowerowe,
      11. plandeka nieprzemakalna,
   4. Podwozie
      1. rozstaw osi 4005 mm - maks. 4035 mm.,
      2. napęd na przednią oś,
      3. zawieszenie przednie standardowe,
      4. zawieszenie tylne, wzmacniane resory,
      5. felgi kół stalowe 15' + kołpaki,
      6. opony wzmacniane do poj. cięż.,
      7. rozstaw osi  4005 mm - maks. 4035 mm.,
      8. pełnowymiarowe koło zapasowe,
      9. dodatkowy zestaw felg stalowych 15’ z kompletem opon zimowych,

Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika.

..........................., dnia ..................2023 r

*......................................................*

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)