**Termin składania ofert 5 dni roboczych**

 **Termin realizacji dostawy do 15.12.2021**

**Gwarancja minimum 24 m-ce**

**Urządzenia muszą posiadać certyfikat CE**

Miejsce dostawy: SOSW nr 1 w Policach ul. J. Korczaka 45

Sprzęt biurowy :

**frankownica + 3 sztuki kaset do frankownicy+ etykiety adresowe do frankownic :**

**Etykiety adresowe do frankownic, pojedyńcze 138x48 500 szt**

**Etykiety adresowe do frankownic, pojedyńcze 128x38 500 szt**

**Etykiety adresowe do frankownic, pojedyńcze 168x44 1000 szt**

**1 zestaw**

Parametry techniczne:

Zasilanie 230V/50Hz

Prędkość min. 25 szt./min

Datownik poczty przychodzącej Tak

Opis:

Posiada funkcję datowania poczty przychodzącej. Możliwość zainstalowania min, 9 matryc sloganowych / reklamowych. Zmiana matrycy odbywa się bez skomplikowanych operacji technicznych . Frankownica posiadająca min. 9 kont które mogą pomóc w rozliczeniu kosztów wysyłki korespondencji poszczególnych komórek firmy.

**Automatyczny otwieracz do listów sztuk 1**

do błyskawicznego otwierania poczty przychodzącej,

Łatwość obsługi i bezpieczne otwieranie listów bez uszkadzania treści

Napęd elektroniczny

Minimalne wymagania techniczne:

Wydajność do 250 liter/minutę, w zależności od rozmiaru koperty i gramatury litery

Nie jest konieczne ręczne wstępne sortowanie listów

Unikalna zasada szczeliny bez cięcia odpadów

Przetwarzanie wszystkich formatów do C6 / B5 mieszanych, oddzielne otwieranie (indywidualnie ręcznie) dużych kopert C4 / B4

Technologia automatycznego włączania i wyłączania za pomocą fotokomórki

Automatyczne dostosowanie do wszystkich grubości liter do 6 mm

Duża półka na listy, 200 x 160 mm

**Kopertownica**

 do 10000 zakopertowań/m-c

System składania i pakowania zastosowany w kopertownicy ma pozwolić złożyć i zapakować do jednej koperty do 5 kartek luźnych lub zszytych (tego samego formatu).

Cechy techniczne :

1. prosty panel sterujący,
2. do 9 zaprogramowanych operacji uruchamianych automatycznie,
3. rożne rodzaje złożenia dokumentu (złożenie pojedyncze, złożenie podwójne, równoległe, złożenie typu C).

Min. trzy opcje zapakowania korespondencji do koperty:

1. jeden dokument (max 5 kartek składanych i wkładanych do jednej koperty - podawanie ręczne),
2. dwa dokumenty z dwóch podajników,
3. dokument + karta.
4. rodzaj składania listowe, proste, zawijane Z
5. detektor grubości - tak
6. panel kontrolny LCD
7. licznik użytkownika zlicza ilość wykonanych złożeń
8. podajniki 2 automatyczne, opcja półautomatyczny, 1 podajnik dokładek formatu C6/5
9. ilość kartek w podajniku 100
10. max ilość skł. kartek 5
11. opcja tylko składanie- tak
12. wymiar kopert C6/5 C5
13. wymiar dokumentu o d A6 do A4
14. gramatura papieru od 55 do 120 g/m²
15. wymiary urządzenia 380x490x546 mm
16. poziom głośności 65 dBA
17. pamięć operacyjna 9
18. sposób podawania automatyczny
19. wydajność min. 1350 listów/h