**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

| **Dane** | **Opis** |
| --- | --- |
| Tryb postępowania | art. 132 (przetarg nieograniczony) o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) |
| Nazwa zamówienia | Zakup wraz z dostawą pojazdów z osprzętem zimowym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze, z podziałem na trzy zadania |
| Znak sprawy | DZ.260.62.2022 |
| Data pisma | 08.09.2022 r. |

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniuwpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym, poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

| **Numer pytania** | **Pytanie wykonawcy** | **Odpowiedź Zamawiającego** | **Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ?** |
| --- | --- | --- | --- |
| Pytanie 1 | Czy dla zadania 3, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 20 wymaganych parametrówtechnicznych żurawia samochodowegozamontowanego za kabina kierowcy, na mającybrzmienie: „Możliwa praca żurawia bez podpór wspartych w ziemię w zakresieumożliwiającym bezpieczną pracę po obniżeniu udźwigu.”? | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. | NIE |
| Pytanie 2 | Czy dla zadania 3, Zamawiający zgodzi się na urządzenie hakowe z dwoma rolkamiprowadzącymi kontener pod warunkiem, że inne elementy prowadzące będą wykonane wtechnologii odlewów staliwnych i zamontowane w sposób pozwalający na ich wymianę bezspawania? | Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.  | NIE |
| Pytanie 3 | Czy dla zadania 3,Zamawiający zgodzi się aby urządzenie hakowe było wyposażone w bezpośrednie serowanie typu awaryjnego? | Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | NIE |
| Pytanie 4 | Czy dla zadania 3, Zamawiający zgodzi się aby urządzenie hakowepracowało w zakresiedługości kontenerów od 4600 mm do 6900 mm? | Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.  | NIE |
| Pytanie 5 | Czy dla zadania 3, Zamawiający zgodzi się aby urządzenie hakowepracowało w zakresiedługości kontenerów od 4800 mm do 7000 mm? | Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. | NIE |
| Pytanie 6 | Czy dla zadania 3, Zamawiający zgodzi się na urządzenie hakowe o udźwigu 20 t podwarunkiem zastosowania systemu ramy wychylnej? Urządzenia, które mają zastosowaneniniejsze rozwiązanie, dzięki korzystniejszemu rozłożeniu sił i momentu, pracują bezawaryjniei nie ma konieczności ich przewymiarowywania, szczególnie iż typowa ładowność pojazduopisywanego w zadaniu 3 to 12-14t. | Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.  | NIE |

**Jednocześnie informuje się, że składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest właściwe parametry oferowanego pojazdu uzupełnić w Opisie Technicznym (załącznik nr 11 do SWZ).**

**Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest uwzględnić powyższe zmiany. Stanowią one integralną część Specyfikacji.**

**Termin składania i otwarcia ofert wskazany w SWZ nie ulega zmianie.**

**Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania**

 ***Prezes Zarządu ZGK Sp. z o. o.***

 ***(-)***

 ***Krzysztof Sikora***