załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Traktor z osprzętem

(Szczegółowa Specyfikacja Techniczna)

 **Traktor**

- maszyna fabrycznie nowa, rok prod. 2021-22

- gwarancja min. 24 miesiące

- świadectwo homologacji

- silnik wysokoprężny min 30 KM, norma Euro V

- przekładnia hydrostatyczna,

- napęd na cztery koła ze wspomaganiem układu kierowniczego

- opony rolnicze

- przedni TUZ kat I ze sterowaniem hydraulicznym oraz min 1 para hydrauliki

 do sterowania pługa do śniegu

- tylny TUZ o udźwigu min. 800 kg

- przyłącza hydrauliczne z tyłu min jedna para

- sterowanie hydrauliczne przednim TUZ

- pompa hydrauliczna min 20 l/min

- WOM min 500 obr/min

- kabina oryginalna z ogrzewaniem i klimatyzacją

- lusterka boczne z możliwością rozstawu

- światła robocze

- przednie światła, tylne, hamowania i kierunkowskazy zgodne z drogową homologacją

 europejską

- gniazdo 7 pinowe przednie oraz tylne

- światło ostrzegawcze LED barwy pomarańczowej

- trójkąt, gaśnica

- dowóz i uruchomienie z instruktarzem

**Posypywarka soli drogowej i piasku**

- fabrycznie nowa

- gwarancja min 24 miesiące

- lej o pojemności min 300 l odporny na działanie soli i uderzenia

- zawieszana na TUZ ciągnika

 - szerokość rozsypu 1 – 6 m

 - oświetlenie drogowe

- wałek przekaźnika mocy

- plandeka na lej

**Kosiarka bijakowa**

- fabrycznie nowa

- gwarancja min 24 miesiące

- mocowanie na TUZ kat I

- szerokość robocza min 1,2 m

- wskazane młotki tnące

- regulowana wysokość cięcia

- wałek przekaźnika mocy

**Pług do śniegu**

- fabrycznie nowy

- gwarancja min 24 miesiące

- szerokość robocza 1,3 – 1,6 m

- hydrauliczna możliwość ustawień lemiesza

- 1 para przyłączy hydraulicznych do obsługi