Załącznik nr 6 do SWZ

(Uwaga ! Oświadczenie jest przedmiotowym środkiem dowodowym i należy je złożyć wraz z ofertą)

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANA DOSTAWA PRZYCZEPY SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), pod nazwą:

„Dostawa przyczepy typu tandem przeznaczonej do przewozu specjalistycznych maszyn”

Oświadczam, że oferowana w niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę przyczepa:

1. spełnia następujące parametry:
* Przyczepa fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2020 lub 2021 roku;
* Typ przyczepy: tandem;
* Ilość osi: 2;
* Przyczepa musi być dostosowana do transportu ładunków o masie w przedziale od 12 t do 15 t;
* Konstrukcja przyczepy musi umożliwiać poruszanie się z prędkością co najmniej: 40 km/h;
* Typ zawieszenia: resorowe (dopuszcza się zastosowanie resorów wielopiórowych lub parabolicznych);
* Wymiary przestrzeni ładunkowej: długość od 4,00 do 4,60 m szerokość od 2,20 do 2,45 m;
* Wysokość zaczepu od podłoża: od 0,20 do 1,00 m;
* Maksymalna całkowita długość przyczepy: 6,80 m;
* Opony dostosowane do poruszania się z prędkością 60 km/h z bieżnikiem szosowym.

b) posiada wyposażenie dodatkowe, w tym:

* pneumatyka dwuobwodowa;
* zaczep dla drugiej przyczepy;
* zaczep kulowy K80;
* zaczep sworzniowy fi 40;
* gniazdo pneumatyczne oraz elektryczne dla drugiej przyczepy;
* instalacja elektryczna 12/24 V;
* oświetlenie LED;
* noga podporowa manualna;
* koło zapasowe oraz klucz do kół;
* skrzynka narzędziowa;

c) ponadto:

* Zamawiający wymaga aby przyczepa była pozbawiona siłowników hydraulicznych (brak hydrauliki roboczej tj. bez wywrotu) oraz powinna posiadać możliwość demontowania ścian skrzyni ładunkowych;
* Wszystkie podzespoły oraz elementy wyposażenia przyczepy montowane fabrycznie;
* Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę zgodnie z ofertą ( min. 24 miesięcy);
* Naprawy gwarancyjne bezpłatne w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia;
* Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie dłużej jak 12 godzin;
* Przeglądy gwarancyjne bezpłatne w okresie gwarancji, serwis gwarancyjny sprawowany bezpośrednio przez wykonawcę;

d) przyczepa posiada następujące dokumenty:

* Certyfikat CE;
* Gwarancje;
* Instrukcje obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych;
* Książka serwisowa w języku polskim;
* dokumenty niezbędne do jej zarejestrowania.

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) i adreswykonawcy |  |

|  |
| --- |
| Uwaga ! Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty |