**Załącznik nr 6.2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem utrzymywanych terenów.**

**ZADANIE nr 2**

**Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w dzielnicach Wirek, Bielszowice, Halemba**

**w Rudzie Śląskiej**

**I) Wykaz terenów objętych utrzymaniem w dzielnicy Wirek**

**Trawniki w pasach drogowych – powierzchnia ogółem 63 344 m2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ulica** | **Powierzchnia w m2** |
| 1 | Bytomskiego | 419 |
| 2 | Czajkowskiego | 99 |
| 3 | Dąbrowskiego | 142 |
| 4 | Długosza | 916 |
| 5 | Jankowskiego | 2401 |
| 6 | Kałusa | 604 |
| 7 | Kolonia Zwycięstwa | 354 |
| 8 | Licealna | 139 |
| 9 | Magdziorza | 1097 |
| 10 | Mostowa | 268 |
| 11 | Niemcewicza | 155 |
| 12 | Okopowa | 1192 |
| 13 | Reymonta | 1198 |
| 14 | Robotnicza | 919 |
| 15 | Różyckiego | 3417 |
| 16 | Stalmacha | 804 |
| 17 | Sygietyńskiego | 1167 |
| 18 | Ściegiennego | 74 |
| 19 | Targowa | 73 |
| 20 | Teatralna | 87 |
| 21 | Ździebkowskiej | 346 |
| 22 | Korczaka | 399 |
| 23 | Brata Alberta | 2795 |
| 24 | Wodna | 473 |
| 25 | Gabora | 1468 |
| 26 | Kolberga | 911 |
| 27 | Słowackiego | 90 |
| 28 | Maliszewskiego | 320 |
| 29 | Szyb Andrzeja | 1465 |
| 30 | Katowicka | 4549 |
| 31 | Nowary | 4044 |
| 32 | Obrońców Westerplatte | 2678 |
| 33 | Wyzwolenia | 1998 |
| 34 | Niedurnego | 5893 |
| 35 | Odrodzenia | 5153 |
| 36 | 1 Maja | 12811 |
| 37 | Kubiny | 405 |
| 38 | Wrzosowa | 651 |
| 39 | Kąpielowa | 154 |
| 40 | Wiejska | 930 |
| 41 | Tuwima | 134 |
| 42 | Paderewskiego | 32 |
| 43 | Topolowa | 120 |

**Żywopłoty/krzewy rosnące w pasach drogowych (powierzchnia cięcia) – 4.843 m2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ulica** | **Obmiar [m2]** |
| 1 | Piotra Niedurnego | 477 |
| 2 | 1 Maja | 1170 |
| 3 | Katowicka | 988 |
| 4 | Rondo ul. Odrodzenia - Katowicka – Nowary „Powstańców Śląskich” | 986 |
| 5 | Odrodzenia naprzeciw Biedronki | 144 |
| 6 | Kubiny | 78 |
| 7 | Okopowa | 140 |
| 8 | Kąpielowa | 120 |
| 9 | Wyzwolenia 158 | 140 |
| 10 | Rondo ul. Niedurnego - Odrodzenia - Obrońców Westerplatte „Górników” | 490 |
| 11 | Robotnicza | 110 |

**Ronda – 1.697 m2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ulica** | **Obmiar [m2]** |
| 1 | Rondo ul. Odrodzenia – Katowicka – Nowary „Powstańców Śląskich” | 807 |
| 2 | Rondo ul. Niedurnego – Odrodzenia – Obrońców Westerplatte „Górników” | 490 |
| 3 | Rondo przy CH PLAZA | 247 |
| 4 | Łezka Odrodzenia - Sienkiewicza | 153 |

**Ławki w pasach drogowych - 9 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ulica** | **Ilość sztuk** |
| 1 | Obrońców Westerplatte | 9 |

**Inne tereny zieleni 10.000 m2**

**II) Wykaz terenów objętych utrzymaniem w dzielnicy Bielszowice**

**Trawniki w pasach drogowych – powierzchnia ogółem – 45.245 m2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ulica** | **Powierzchnia w m2** |
| 1 | Poligonowa | 187 |
| 2 | Górna | 918 |
| 3 | Nad Dołami | 610 |
| 4 | PCK | 240 |
| 5 | Sportowców | 222 |
| 6 | Szkolna | 1084 |
| 7 | Szpitalna | 168 |
| 8 | Mierosławskiego | 549 |
| 9 | Bielszowicka | 1673 |
| 10 | Główna | 4357 |
| 11 | Halembska | 1286 |
| 12 | Ks. Niedzieli | 3861 |
| 13 | Kokota | 14012 |
| 14 | Paderewskiego | 818 |
| 15 | Poznańska | 465 |
| 16 | Łokietka | 112 |
| 17 | Wideckiego | 117 |
| 18 | Jasna | 878 |
| 19 | Zajęcza | 1699 |
| 20 | Budowlanych | 254 |
| 21 | Pawłowska | 5148 |
| 22 | Partyzantów | 1045 |
| 23 | Na Piaski | 3031 |
| 24 | Kingi | 608 |
| 25 | Drzymały | 315 |
| 26 | Ustronna | 42 |
| 27 | Pionierów -Narutowicza | 217 |
| 28 | Wysoka | 191 |
| 29 | Dolna – Chroboka | 322 |
| 30 | Szymanowskiego | 228 |
| 31 | Chroboka | 408 |
| 32 | Admiralska | 180 |

**Żywopłoty/krzewy rosnące w pasach drogowych (powierzchnia cięcia) - 338 m2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ulica** | **Powierzchnia w m2** |
| 1 | Halembska | 280 |
| 2 | Jedności | 58 |

**Ławki w pasach drogowych - 4 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ulica** | **Ilość sztuk** |
| 1 | Kokota | 2 |
| 2 | Nowobukowa | 2 |

**Inne tereny zieleni 10.000 m2**

**III) Wykaz terenów objętych utrzymaniem w dzielnicy Halemba**

**Trawniki wraz z infrastrukturą w pasach drogowych – powierzchnia ogółem – 12.069 m2**

1. **Parking przy ul. 1 Maja (cmentarz)**

- powierzchnia ogółem – 5.326 m2

- trawniki – 1.700 m2

- skarpa z grysem kamiennym ozdobnym i nasadzeniami roślinnymi – 915 m2

- jezdnia manewrowa z kostki brukowej betonowej – 1.293 m2

- chodnik z kostki brukowej betonowej – 99 m2

- nawierzchnia postojowa z kraty tworzywowej wypełnionej grysem – 1.319 m2

- młode nasadzenia, platany – 4 szt.

- ławki – 3 szt.

- kosze – 3 szt.

- totem informacyjny – 1 szt.

1. **Parking przy ul. Grabowej (szkoła)**

- powierzchnia ogółem – 3.543 m2

- trawniki – 1.531 m2

- parking – 2.012 m2, w tym:

- 1.010 m2 – droga manewrowa o nawierzchni z płyt ażurowych

- 723 m2 – miejsca postojowe o nawierzchni z kratki trawnikowej wypełnionej tłuczniem

- 207 m2 – chodnik o nawierzchni z kształtki betonowej

- 72 m2 – miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kształtki betonowej

- 21 szt. – nasadzenia zastępcze (5 szt. głóg dwuszyjkowy, 5 szt. jarząb pospolity, 11 szt. jarząb   
 pospolity)

- kosze – 2 szt.

1. **Kosynierów**

- powierzchnia trawników – 3.200 m2

- kosze – 2 szt.

**Trawniki w pasach drogowych – powierzchnia ogółem – 75.140 m2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ulica** | **Powierzchnia w m2** |
| 1 | Solidarności - Przyjazna | 5841 |
| 2 | Sejmu Śląskiego | 172 |
| 3 | Miodowa | 119 |
| 4 | Grodzka | 197 |
| 5 | Dziewanny | 190 |
| 6 | Zamenhoffa | 286 |
| 7 | Zapolskiej | 3559 |
| 8 | Orzeszkowej | 899 |
| 9 | Kaczmarka | 1156 |
| 10 | Morska | 760 |
| 11 | Kukuczki | 670 |
| 12 | Pancernych | 317 |
| 13 | 1 Maja | 15095 |
| 14 | Halembska | 3671 |
| 15 | Skargi | 6991 |
| 16 | Kłodnicka | 2067 |
| 17 | Kochłowicka | 4217 |
| 18 | Mikołowska | 743 |
| 19 | Brodzińskiego | 227 |
| 20 | Pułaskiego | 765 |
| 21 | Nowy Świat | 529 |
| 22 | Harcerska | 356 |
| 23 | Chłopska | 296 |
| 24 | Młyńska | 133 |
| 25 | Armii Krajowej | 22 |
| 26 | Jadwigi Śląskiej | 331 |
| 27 | Leśna | 255 |
| 28 | Wawrzyńca Szczudlaka 39 – 47 | 211 |
| 29 | Jaronia | 668 |
| 30 | Olszynowa 1-3 | 50 |
| 31 | Sosnowa | 720 |
| 32 | Asnyka | 805 |
| 33 | Energetyków | 174 |
| 34 | Kaczmarka – Kochłowicka | 360 |
| 35 | Poniatowskiego – Kłodnicka | 2 716 |
| 36 | 1 Maja - Kłodnicka | 1 720 |
| 37 | Solidarności nr 26 | 1 375 |
| 38 | Energetyków nr 17 – 15 | 2 062 |
| 39 | Energetyków nr 8 | 801 |
| 40 | Energetyków nr 21 | 1 214 |
| 41 | Solidarności (od zajezdni autobusowej do rzeki) | 861 |
| 42 | Leśna parking przy kościele | 531 |
| 43 | Lexa (pawilon handlowy) | 390 |
| 44 | Solidarności 2 (za posterunkiem) | 179 |
| 45 | 1 Maja - Brzechwy | 247 |
| 46 | 1 Maja 25 | 259 |
| 47 | 1 Maja przy cmentarzu | 843 |
| 48 | Leśna 16 - 20 | 370 |
| 49 | Miodowa 5 | 50 |
| 50 | Miodowa 22 | 550 |
| 51 | Narożnik Olszynowa nr 5 / Leśna 12 | 330 |
| 52 | Olszynowa za budynkiem nr 5 | 6265 |
| 53 | Zacisze | 630 |
| 54 | Grodzka | 125 |
| 55 | Międzyblokowa między budynkiem nr 6, a targowiskiem | 770 |

**Żywopłoty/krzewy rosnące w pasach drogowych (powierzchnia cięcia) – 5 814 m2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ulica** | **Powierzchnia w m2** |
| 1 | 1 Maja | 1408 |
| 2 | Solidarności | 685 |
| 3 | Kłodnicka | 824 |
| 4 | Brodzińskiego | 75 |
| 5 | Józefa Poniatowskiego – Piotra Skargi | 350 |
| 6 | Mikołowska | 740 |
| 7 | Rondo ul. 1 Maja – Kłodnicka „Solidarności” | 611 |
| 8 | 1 Maja – Halembska | 50 |
| 9 | 1 Maja przy wieżowcu | 50 |
| 10 | Jaronia | 60 |
| 11 | Piotra Skargi koło przedszkola | 40 |
| 12 | Olszynowa | 120 |
| 13 | 1 Maja sklep Aldi | 711 |
| 14 | Rondo ul. 1 Maja – Halembska „Marii i Lecha Kaczyńskich” | 90 |

**Kwietniki zlokalizowane w pasach drogowych 3 m2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ulica** | **Powierzchnia w m2** |
| 1 | Rondo ul. 1 Maja – Halembska „Marii i Lecha Kaczyńskich” | 3 |

**Ronda 793 m2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ulica** | **Powierzchnia w m2** |
| 1 | Rondo ul. 1 Maja – Kłodnicka „Solidarności” | 611 |
| 2 | Rondo ul. 1 Maja – Halembska „Marii i Lecha Kaczyńskich” | 182 |

**Ławki w pasach drogowych 21 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Ulica** | **Ilość sztuk** |
| 1 | Kłodnicka | 4 |
| 2 | 1 Maja | 4 |
| 3 | Morska | 2 |
| 4 | Szczudlaka | 2 |
| 5 | Solidarności | 8 |
| 6 | Sokolska | 1 |

**Inne tereny zieleni 10.000 m2**

**IV) Zakres prac obejmuje:**

1. **Koszenie trawników** – koszenie trawników na całej powierzchni niezależnie od ukształtowania terenu, bez względu na wysokość trawy, podkaszanie w miejscach trudno dostępnych, przy elementach architektonicznych, znakach drogowych, drzewach, usuwanie odrostów przy drzewach, przy korzeniach drzew oraz rosnących na drzewach do wysokości półtora metra itp., wygrabianie skoszonej trawy oraz usuniętych odrostów w ciągu trzech dni od skoszenia oraz wywóz; prace wykonywać w miesiącach maj ÷ wrzesień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wygrabienia i wywozu trawy bezpośrednio po jej skoszeniu. Technologia koszenia winna zapewniać pełną ochronę istniejących nasadzeń drzew i krzewów, elementów małej architektury, znaków drogowych itp. W przypadku uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w porozumieniu z Zamawiającym nasadzeń rekompensujących szkody. Oczyszczanie ciągów pieszych oraz elementów małej architektury (np. ławek, koszy) ze ściętej trawy na bieżąco podczas koszenia. W przypadku koszenia trawników w sąsiedztwie dróg jezdnych, skoszona trawa, która znajdzie się na powierzchni jezdni, krawężników, opasek lub korytek ściekowych, musi być na bieżąco, niezwłocznie z nich usuwana.
2. **Wygrabianie trawników** – wygrabianie liści i innych odpadów z powierzchni trawników, z pod drzew oraz krzewów łącznie z wywozem (w ciągu 3 dni od wygrabienia); prace wykonywać w miesiącach październik i/lub listopad i/lub marzec lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wywozu liści bezpośrednio po ich wygrabieniu. Grabienie winno również obejmować usunięcie biomasy (liście, gałęzie itp.) pozostawionej (podrzuconej) przez mieszkańców na utrzymywanych terenach. Jeżeli wygrabiany teren (obiekt) ma tak dużą powierzchnię, że grabienie potrwa dłużej niż 3 dni, wówczas zgrabione liście powinny być usuwane etapami, nie rzadziej jednak niż co 3 dni, a nie dopiero po zakończeniu grabienia na całym terenie. Jeżeli przez okres pozostawienia wygrabionych liści w pryzmach na trawnikach, dojdzie do ich rozwiania lub rozrzucenia, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie powtórzyć ich wygrabienie bez dodatkowego wynagrodzenia.
3. **Zamiatanie alejek/parkingów** – usuwanie wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się na alejkach/schodach/parkingach i przy krawężnikach m.in. liści, błota, piasku itp. łącznie z wywozem zanieczyszczeń. Zabrania się wymiatania piasku i zanieczyszczeń z alejek/schodów/parkingów na trawniki. Zamiatanie Wykonawca powinien realizować w czasie najmniejszego ruchu pieszych i w odpowiednich warunkach pogodowych, gwarantujących skuteczność prac i bezpieczeństwo pieszych. Prace wykonywać najpóźniej do godziny 1000 raz w tygodniu (w dniu ustalonym przez Zamawiającego) w okresie bezśnieżnym w miesiącach kwiecień ÷ wrzesień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
4. **Odchwaszczanie alejek/parkingów** – odchwaszczenie alejek, schodów, parkingów, razem z przyległymi krawężnikami w przypadku zarastania trawą lub chwastami łącznie z wywozem. Prace wykonywać w miesiącach maj ÷ wrzesień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
5. Z**imowe utrzymanie alejek głównych/parkingów** – stosownie do okoliczności wynikających z warunków atmosferycznych – w przypadku opadów śniegu, zalegającego śniegu lub występującej śliskości. Zakres prac jest następujący:

* Zimowe utrzymanie alejek głównych/parkingów przekazanych do utrzymania Wykonawcy przez Zamawiającego polega na całodobowej likwidacji śliskości zimowej.
* Nawierzchnia alejek głównych/parkingów winna być uprzednio odśnieżona ze śniegu i posypana na całej powierzchni piaskiem lub uzgodnionym z Zamawiającym kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm w przypadku występowania zlodowaceń, gołoledzi lub jeśli występuje śliskość. Częstotliwość posypywania w ciągu doby uzależniona jest od stanu nawierzchni.
* Nawierzchnia alejek głównych/parkingów winna być na całej powierzchni odśnieżona ze śniegu i błota pośniegowego mechanicznie i/lub ręcznie na pobocze w trakcie opadów i po ich ustaniu. Częstotliwość odśnieżania w ciągu doby uzależniona jest od warunków pogodowych (ilości opadów). Błoto pośniegowe winno być usuwane z częstotliwością umożliwiającą swobodne poruszanie się pieszych. Zlodowacenia należy skuwać na bieżąco w miarę potrzeb w czasie dwóch dób od zaistnienia pokrywy lodowej.
* Czas wykonania odśnieżania i/lub posypywania piaskiem alejek głównych w parkach, na zieleńcach oraz parkingach – do 3 godzin po zaprzestaniu opadów lub od powstania śliskości nawierzchni.
* Dopuszcza się odstępstwa w czasie wykonania odśnieżania alejek głównych w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu za zgodą Zamawiającego.
* Niezwłocznie po ustąpieniu warunków zimowych piasek należy usunąć z alejek głównych.

1. **Zbieranie odpadów –** oczyszczanie terenu (w tym oczek wodnych, fontann, muszli koncertowych, kwietników, rond) z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i odpadów, z ich zebraniem i wywozem (m.in. śmieci i nieczystości bytowych niezależnie od ich wielkości, w tym również niedopałków papierosów), odchodów, ulotek, plakatów, opakowań, gruzu, kamieni, szkła, wypalonych zniczy, podrzuconych gabarytów, opon i innych odpadów i zanieczyszczeń, również w pryzmach (niezależnie od wielkości i ilości), wszelkich odpadów roślinnych, w tym złamanych gałęzi (niezależnie od ich wielkości). Prace wykonywać najpóźniej do godziny 1300, raz w tygodniu w okresie bezśnieżnym w miesiącach styczeń – grudzień (w dniach ustalonych przez Zamawiającego) lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
2. **Odchwaszczanie kwietników/waz/rond/nasadzeń–** spulchnienie gleby oraz usuwanie ręczne chwastów/trawy wraz z systemem korzeniowym, ponadto usuwanie zasychających i zżółkniętych części roślin i przekwitniętych kwiatostanów łącznie z wywozem jednokrotnie w miesiącach kwiecień ÷ wrzesień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
3. **Podlewanie kwietników/waz, nasadzeń, trawników, rond** – podlewanie w przypadku braku opadów stosownie do potrzeb w miesiącach kwiecień ÷ wrzesień (należy uwzględnić cenę wody) lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
4. **Uzupełnianie** **sadzonek krzewów** – nasadzanie skradzionych, uszkodzonych lub uschniętych sadzonek krzewów (iglastych lub liściastych) – gatunek/i należy uzgodnić z Zamawiającym. Materiał sadzeniowy zapewnia Wykonawca. Prace wykonywać stosownie do potrzeb.
5. **Pielęgnacja żywopłotów/krzewów w zieleni w pasach drogowych** – cięcie, formowanie, odmłodzenie starych żywopłotów/krzewów usuwanie samosiewów drzew łącznie z wywozem jednokrotnie w miesiącach czerwiec, sierpień lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego.
6. **Przegląd drzewostanu –** wykonywanie przeglądu drzewostanu rosnącego na terenach będących w utrzymaniu celem typowania do:
   * usuwania gałęzi i konarów stanowiących zagrożenie;
   * wycinki drzew pochylonych lub/i obumarłych lub/i stanowiących zagrożenie (trwałe oznaczenie drzew w terenie);
   * podcinki gałęzi drzew stanowiących utrudnienie w normalnym użytkowaniu terenu na którym rosną (przykładowo gałęzie zarastające na alejki, wchodzące w skrajnie jezdni – utrudnienie w przejściu/przejeździe);
   * usuwania odrostów drzew ograniczających widoczność, wchodzących w skrajnie jezdni lub utrudniających swobodne poruszanie się pieszych, pojazdów itp.

oraz dostarczenie raz na miesiąc do siedziby Zamawiającego protokołu z niniejszego przeglądu z podaniem dwuczłonowej nazwy/gatunku (np. klon jawor), obwodu (zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody), ilości, numeru działki, dokładnej lokalizacji drzew (naniesienie na mapę) oraz rodzaju wymaganego zabiegu pielęgnacyjnego. Drzewa należy oznaczyć w terenie w następujący sposób: „X” przeznaczone do wycinki, „O” przeznaczone do przycinki. Oznaczenie powinno być niewielkich rozmiarów i znajdować się na wysokości około 0,5 m od podłoża. **W przypadku dzielnicy Halemba dotyczy tylko i wyłącznie trawników w pasach drogowych oznaczonych w tabeli powyżej od nr 1 do 33.**

1. **Opróżnianie koszy na odpady** – łącznie z wywozem odpadów raz w tygodniu w miesiącach styczeń – kwiecień i wrzesień - grudzień oraz dwa razy w tygodniu w miesiącach maj - sierpień (w dniach ustalonych pisemnie przez Zamawiającego) i uzupełnianiem worków na odpady. Prace dotyczą również koszy na odchody zwierzęce.
2. **Malowanie ławek** – umycie całej ławki/siedziska przed malowaniem, przeszlifowanie powierzchni w celu usunięcia starej złuszczonej farby i wygładzenia nierówności, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych oraz dwukrotne malowanie elementów ławki, oznakowanie ostrzegawcze przed siadaniem i dotykaniem elementów pomalowanych;

- elementy metalowe stalowe - podkład farba olejna lub ftalowa miniowa, powłoka malarska lakier olejny schnący na powietrzu,

- elementy metalowe żeliwne - bez podkładu, powłoka malarska dwuwarstwowa lakier olejny schnący na powietrzu,

- elementy betonowe - powłoka malarska dwuwarstwowa z farby emulsyjnej zewnętrznej w kolorze oryginalnego betonu,

- elementy drewniane - zabezpieczenie impregnatem do drewna, powłoka malarska dwuwarstwowa, lakier olejny w kolorystyce jak dotychczas zastosowana lub w inny wcześniej ustalony z Zamawiającym sposób,

- kolorystyka - w uzgodnieniu z Zamawiającym, na ogół taka sama jak dotychczasowa. Prace wykonać jednokrotnie w miesiącu kwietniu lub dodatkowo na zlecenie Zamawiającego. Po pomalowaniu   
i całkowitym wyschnięciu farby należy usunąć pozostałości po kartkach z informacją o malowaniu ławek/siedzisk.

1. **Naprawa ławek** – mocowanie ławki/siedziska do podłoża, uzupełnianie brakujących śrub, wymiana zniszczonych lub połamanych oraz uzupełnianie skradzionych desek itp. Nowe deski powinny być takiej samej wielkości i kształtu jak wymieniane. Typ, wielkość, kształt desek w szczególności dotyczy nowych, lecz uszkodzonych ławek/siedzisk (w celu zachowania ich wyglądu). Do wymiany w większości przypadków należy stosować sezonowane drewno liściaste I klasy jakości, impregnowane i zabezpieczone lakierem wodoodpornym lub pomalowane farbą dostosowaną do rodzaju pokrycia pozostałych elementów drewnianych naprawianej ławki. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
2. **Usuwanie zdewastowanych elementów małej architektury –** wykopanie lub wycięcie uszkodzonego elementu, wyrównanie i odtworzenie powierzchni. Prace wykonywać stosownie do potrzeb. Elementy małej architektury to m.in. ławki, pozostałości różnego typu elementów w tym pręty, metalowe i betonowe elementy, betonowe słupki, resztki płotu. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
3. **Koszenie zarośli** – koszenie zarośli, wysokiej przerośniętej trawy, młodych samosiewów lub chwastów (m.in. rdestowca) na terenach nie będących w stałym utrzymaniu bez względu na ich wysokość, wygrabianie i wywiezienie pokosu oraz posprzątanie terenu z zalegających odpadów, gałęzi itp. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
4. **Renowacja trawnika siewem bez uzupełniania podłoża łącznie z pielęgnacją –** przekopanie starego trawnika/gleby na głębokość 15-20 cm, wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń lub/i chwastów lub/i starej darni, siew trawy, przykrycie nasion, wałowanie obsianej powierzchni, podlanie. Pielęgnacja do czasu wykiełkowania nasion. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
5. **Renowacja trawnika siewem z nawiezieniem ziemi urodzajnej łącznie z pielęgnacją –** przekopanie starego trawnika/gleby na głębokość 15-20 cm, wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń lub/i chwastów lub/i starej darni, rozścielenie 5 cm ziemi urodzajnej, siew trawy, przykrycie nasion, wałowanie obsianej powierzchni, podlanie. Pielęgnacja do czasu wykiełkowania nasion. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
6. **Renowacja trawnika metodą darniowania łącznie z pielęgnacją –** przekopanie starego, zniszczonego trawnika/gleby na głębokość 15-20 cm, z wybraniem resztek darni i ewentualnego nadmiaru ziemi oraz z wyrównaniem powierzchni, rozścielenie 5 cm warstwy ziemi żyznej, z jej wymieszaniem z podłożem i wyrównaniem powierzchni grabiami (w przypadku podłoża o małej przepuszczalności, do ziemi należy dodać piasku), wałowanie wałem lekkim, ułożenie dywanika z darni trawnikowej wraz z dociśnięciem, a na nachyleniach, z przybiciem jej brzegów drewnianymi szpilkami oraz zasypanie spoin na styku płatów darni ziemią żyzną wymieszana z piaskiem i nasionami traw;podlewanie po ułożeniu darni do czasu przyjęcia się trawy. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
7. **Pielęgnacja młodych drzew –** uzupełnianie lub usuwanie palików i wiązań, wykonanie i montaż/demontaż osłon, odchwaszczenie i korowanie mis pod drzewami, usunięcie suszu i odrostów korzeniowych, uformowanie korony, wyprostowanie drzew krzywo rosnących, podlewanie w przypadku braku opadów. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
8. **Usuwanie nierówności terenu -** w miejscach wykopów, wypłukań, obsunięć, oraz po usunięciu fundamentów itp., zasypanie dołów i zagłębień ziemią urodzajną z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni oraz obsianiem trawą (uwzględnić koszt ziemi). Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.
9. **Ściółkowanie powierzchni** – obsypanie całej powierzchni korą ogrodową lub dekoracyjną (kolorową) korą ogrodową (grubość 5 cm) lub uzupełnianie ubytków kory na całej powierzchni przeznaczonej do ściółkowania stosownie do potrzeb. Prace wykonywać na zlecenie Zamawiającego.

Dokument wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.