**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Sukcesywna dostawa i montaż mebli dla Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny, lokalizacja ul. K. Miarki 12-14, Gliwice**

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy złożonych mebli biurowych, foteli obrotowych, krzeseł oraz mebli z przeznaczeniem na wyposażenie sal konferencyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Sieci Badawczej Łukasiewicz- Górnośląski Instytut Technologiczny. Mając na uwadze nieograniczanie uczciwej i wolnej konkurencji Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisanymi poniżej oraz wyroby o równorzędnych lub lepszych parametrach.
3. **Miejsce dostawy :**

* Ł-GIT ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice

1. **Szczegółowy opis mebli**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia**  **(minimalne wymagania Zamawiającego)** |
|  | **Zestaw mebli kuchennych:**   * Przykładowe rozwiązanie   Obraz zawierający ściana, w pomieszczeniu, meble, podłoga  Opis wygenerowany automatycznie   |  | | --- | | * Meble mają być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. * Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 0,4mm oraz 2 mm. * Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. * Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. * Szuflady:   szuflady zwykłe: wkłady szuflad mają być wykonane z płyty meblowej,  prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nośności 25 kg, szuflady mają być  wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady,   * uchwyty zastosowane w szufladach mają być dwupunktowe |   **Wraz z ofertą należy przedstawić:**   * Atest higieniczny wykorzystanych materiałów, wystawiony przez upoważnioną do tego jednostkę w zakresie komponentów wchodzących w zakres systemu mebli, * Szczegółowe dyspozycje co do **rodzaju i kolorystyki** wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. |
| **1** | Obudowa chłodziarki   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 2200 mm, szerokość 600 mm, głębokość 580 mm |
| **2** | Szafka dolna z szufladami 1-płytka + 2-głębokie   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 820 mm, szerokość 500 mm, głębokość 540 mm |
| **3** | Szafka dolna zamykana 1-drzwiczki   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 820 mm, szerokość 600 mm, głębokość 540 mm |
| **4** | Obudowa zlewu   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 820 mm, szerokość 800 mm, głębokość 540 mm |
| **5** | Panel frontowy zmywarki   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): szerokość 600 mm |
| **6** | Regał dolny otwarty   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 820 mm, szerokość 500 mm, głębokość 540 mm |
| **7** | Bok zaślepiający   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 820 mm, głębokość 540 mm |
| **8** | Cokół   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 100 mm, szerokość 1750 mm |
| **10** | Cokół   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 100 mm, szerokość 1900 mm |
| **11** | Szafka wisząca zamykana 1-drzwiczki   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 720 mm, szerokość 500 mm, głębokość 320 mm |
| **12** | Szafka wisząca zamykana 1-drzwiczki   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 720 mm, szerokość 600 mm, głębokość 320 mm |
| **13** | Regał wiszący   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 720 mm, szerokość 200 mm, głębokość 320 mm |
| **14** | Szafka wisząca zamykana 1-drzwiczki -ślepy bok   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 720 mm, szerokość 800 mm, głębokość 320 mm |
| **15** | Szafka wisząca zamykana 1-drzwiczki   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 720 mm, szerokość 400 mm, głębokość 320 mm |
| **16** | Szafka wisząca zamykana 1-drzwiczki   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 720 mm, szerokość 600 mm, głębokość 320 mm |
| **17** | Szafka wisząca zamykana 1-drzwiczki   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 720 mm, szerokość 500 mm, głębokość 320 mm |
| **18** | Blat kuchenny   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): szerokość 1700 mm, głębokość 600 mm |
| **19** | Blat kuchenny   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): szerokość 2500 mm, głębokość 600 mm |
| **20** | Zlew stalowy jednokomorowy z ociekaczem + syfon do zlewu |
| **21** | Bateria zlewozmywakowa blatowa |
| **22** | Chłodziarka wysoka do zabudowy   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 1800 mm, szerokość 540 mm, głębokość 540 mm * Pojemność 305 l |
| **23** | Zmywarka do zabudowy   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5%): wysokość 820 mm, szerokość 580 mm, głębokość 570 mm * Panel sterowania zewnętrzny |
| **24** | Stół na stelażu metalowym   * Wymiary zewnętrzne (+/- 5 %) wysokość 760 mm, szerokość 1200 mm, głębokość 600 mm * Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 25 mm. * Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. * Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. * Blat osadzony na stelażu ramowym. * Rama, pozioma część stelaża ma być wykonana z profilu stalowego 40 x 20 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belek wzdłużnych pod blatem biurka. Belki wzdłużne mają być wykonana z profilu stalowego 40 x 20 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona elementami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. * Nogi biurka mają być kwadratowe, wykonane z profili stalowych 50 x 50 mm. Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. * Stopki mają zapewniać regulację poziomu biurka i jego wysokości w zakresie 760 - 860 mm. * Nogi biurka oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. * **Wraz z ofertą należy przedstawić:** * Wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla, * Wraz z ofertą należy dodatkowo przedstawić atest higieniczny, wystawiony przez upoważnioną do tego jednostkę w zakresie komponentów wchodzących w zakres systemu biurek, stołów, szaf oraz kontenerów, |

dodatkowe wymagania

1. Szczegółowe dyspozycje co do **rodzaju i kolorystyki** wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.
2. Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca na wykonać pomiary pomieszczenia i dostosować wymiary mebli do stanu rzeczywistego adoptowanego projektu.
3. Zamawiający zastrzega sobie **wybór oferowanej kolorystyki płyty meblowej spośród 2 kolorów w tym wskazane w opisie dotyczące płyty meblowej tj. Dąb, popiel lub łączenie tych kolorów, orzech, calvados, dąb kamienny - w cenie oferty bez dodatkowych dopłat**. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno płyt meblowych jak i tkanin mebli tapicerowanych.
4. Wymagane dokumenty:

* Zgodnie z opisem do poszczególnych pozycji OPZ

1. Zasady wykonania dostaw:

* Koszty apakowania, ubezpieczenia, załadunku, transportu, spedycji, rozładunku wraz z wniesieniemi ustawieniem mebli w miejscu wskazanym przez pracowników Zamawiającego oraz wszelkie pozostałe związane z prawidłową i termionową realizacją zamówienia ponosi Wykonawca. Koszty te uwzględnione są w cenie oferty w zakresie rzeczowo – finansowym stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy
* Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze **od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00** we wskazanym przez Zamawiającego terminiepo uprzednim uzgodnieniu e-mailem , co najmniej **3 dni** przez datą dostawy.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu dostawy mebli ich typu jak i ilości do poszczegónych obiektów, co najmniej 3 dni przed datą dostawy.
* Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych  
   i prawnych oraz nie naruszających praw osób trzecich.
* Zamawiający wymaga aby w odbiorze dostawy uczestniczył przedstawiciel Wykonawcy.
* Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia i wady towaru stwierdzone podczas odbioru przedmiotu zamówienia zostaną zawarte w protokole odbioru.
* Każdy nieprawidłowy, uszkodzony bądź wadliwy towar zostanie zwrócony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporządzonym protokole reklamacyjnym.
* Na dostarczane meble biurowe Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty wymagane przez prawo.
* W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt usunąć wynikłe wady przedmiotu zamówienia bez zbędnej zwłoki

1. **Termin realizacji zamówienia**

* Termin realizacji przedmiotu zamówienia 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lecz nie później niż do dnia 31.01.2025 r. lub do wyczerpania wartości kwoty Umowy.