## Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU

a) Dane techniczne:

- Samochód osobowy do którego prowadzenia wystarcza posiadanie prawa jazdy kategorii „B”,

- Możliwość przewożenia 7 osób,

- Samochód używany, przebieg nie większy niż 10 000 km,

- Rok produkcji: nie starszy niż 2023 r.,

- Silnik diesel o mocy nie mniejszej niż 90 kW, spełniający wymogi normy EU-6,

- Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 6,0 l /100 km,

- Emisja dwutlenku węgla nie większa niż 150 g/km.

- Nadwozie: 6 drzwiowy,

- Kolor: zielony,

- Rozstaw osi nie mniejszy niż: 2965 mm,

- Szerokość pojazdu bez lusterek nie mniejsza niż: 1850 mm,

- Długość pojazdu w granicach: 4850 – 4900 mm,

- Wysokość pojazdu w granicach: 1830 – 1840 mm,

- Prześwit bez obciążenia: nie mniejszy niż 140 mm,

- Skrzynia biegów: 7-stopniowa automatyczna,

- Koła: ze stopów lekkich 6,5Jx17.

b) Wyposażenie:

- Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser),

- Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru wnętrza i ochroną przed odholowaniem,

- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie i boczne – kurtyny powietrzne),

- Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu,

- Klimatyzacja automatyczna Climatronic dwu strefowa;

- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu,

- Radioodtwarzacz z systemem nagłośnieniowym, wyposażony w 6 głośników,

- Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka zewnętrzne,

- Drzwi boczne prawe i lewe przesuwne z elektrycznym wspomaganiem domykania,

- Automatyczne włączanie reflektorów,

- Dach panoramiczny,

- Lusterko wsteczne wewnętrzne, automatycznie przyciemniane,

- System rozpoznawania zmęczenia kierowcy,

- Automatyczny system hamowania awaryjnego,

- Asystent utrzymania pasa ruchu, asystent zmiany pasa,

- Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej),

- Stoliki składane,

- Kamera wspomagająca cofanie,

- Wspomaganie układu kierowniczego,

- Szyba przednia termoizolacyjna ogrzewana,

- Podgrzewane fotele w kabinie kierowcy,

- Reflektory przednie, tylne oraz światła do jazdy dziennej – LED,

- System nawigacji z ekranem nie mniej niż 10",

- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu,

- Tempomat aktywny,

- Kierownica wielofunkcyjna, obszyta skórą, (sterowanie radiem i telefonem),

- Czarna lub grafitowa tapicerka,

- Centralny zamek,

- Gniazdo 230 V,

- Hak holowniczy z możliwością demontażu,

- Koło zapasowe pełnowymiarowe.

c) Inne wymagania:

- Podnośnik samochodowy,

- Klucz do kół,