**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 oraz PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
2. Dokumenty potwierdzające jakość betonu przekazywane Zamawiającemu na jego wezwanie.
3. Możliwy odbiór własny przez Zamawiającego pod warunkiem lokalizacji odbioru nie dalszej niż 10 km od placu budowy tj. ul. Makowa Milicz (jeśli po kalkulacji ceny i kosztu odbioru Zamawiający uzna ofertę za najkorzystniejszą).
4. Zamawiający przewiduje możliwość dostawy przedmiotowego betonu po stronie Wykonawcy (jeśli po kalkulacji ceny i kosztu dostawy Zamawiający uzna ofertę za najkorzystniejszą).
5. Minimalny dzienny limit odbieranego/dostarczanego betonu 0,7 m3, a maksymalny dzienny limit odbieranego/dostarczanego betonu 5 m3.
6. Termin realizacji od dnia przesłania zlecenia do 30.11.2023 r. z możliwością przedłużenia terminu do dnia 31.12.2023 r. i zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia o 50 m3. (Cena obowiązująca na podstawie zlecenia pierwotnego).
7. Termin płatności – 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury.