REMONT COKOŁU ELEWACJI W BUDYNKACH GTBS Sp. z o.o. PRZY UL. WILANOWSKIEJ 5 I 7

**WILANOWSKA 5** - remont cokołu elewacji wokół całego budynku, w tym murków przy wejściach do klatek oraz pod balkonami (z pominięciem wiatrołapów) – 4 klatki

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

a) Oczyszczenie elewacji,

b) Uzupełnienie ubytków i spękań, w szczególności ubytków w ścianach cokołu budynku, ściankach między garażami, murkach/podporach mocowania konstrukcji balkonów, murkach wzdłuż wejść do klatek oraz opierzeniach tych murków

c) Zmycie preparatem glonobójczym,

d) Pomalowanie cokołu elewacji wraz z murkami pod balkonami zgodnie z istniejącą kolorystyką farbą z dodatkiem środka glonbójczego.

e) pomalowanie murków wzdłuż wejść do klatek oraz opierzeń tych murków

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| długość elewacji | 143,84 |   |  |  |  |
| wysokość cokołu | 2,00 | **287,68 m2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\MPorebska2\Documents\REMONTY\ELEWACJE\Cokół Wilanowska 5 i 7\zdjęcia\Wilanowska 5\20220520_105646.jpg** | **C:\Users\MPorebska2\Documents\REMONTY\ELEWACJE\Cokół Wilanowska 5 i 7\zdjęcia\Wilanowska 5\20220520_105619.jpg** |
| **C:\Users\MPorebska2\Documents\REMONTY\ELEWACJE\Cokół Wilanowska 5 i 7\zdjęcia\Wilanowska 5\20220520_105538.jpg** | **C:\Users\MPorebska2\Documents\REMONTY\ELEWACJE\Cokół Wilanowska 5 i 7\zdjęcia\Wilanowska 5\20220520_105719.jpg** |

 |  |  |  |  |
| **WILANOWSKA 7** - remont cokołu elewacji wokół całego budynku, w tym murków przy wejściach do klatek oraz pod balkonami(z pominięciem wiatrołapów) – 3 klatki |  |
| Szczegółowy zakres robót obejmuje:a) Oczyszczenie elewacji,b) Uzupełnienie ubytków i spękań, w szczególności ubytków w ścianach cokołu budynku, ściankach między garażami, murkach/podporach mocowania konstrukcji balkonów, murkach wzdłuż wejść do klatek oraz opierzeniach tych murkówc) Zmycie preparatem glonobójczym,d) Pomalowanie cokołu elewacji wraz z murkami pod balkonami zgodnie z istniejącą kolorystyką farbą z dodatkiem środka glonbójczego.e) pomalowanie murków wzdłuż wejść do klatek oraz opierzeń tych murków |  |  |  |  |  |  |
| długość budynku | 113,28 |   |  |  |  |
| wysokość cokołu | 2,00 | **226,56 m2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\MPorebska2\Documents\REMONTY\ELEWACJE\Cokół Wilanowska 5 i 7\zdjęcia\Wilanowska 7\20220520_105335.jpg** | **C:\Users\MPorebska2\Documents\REMONTY\ELEWACJE\Cokół Wilanowska 5 i 7\zdjęcia\Wilanowska 7\20220520_105320.jpg** |
| **C:\Users\MPorebska2\Documents\REMONTY\ELEWACJE\Cokół Wilanowska 5 i 7\zdjęcia\Wilanowska 7\20220520_105450.jpg** | **C:\Users\MPorebska2\Documents\REMONTY\ELEWACJE\Cokół Wilanowska 5 i 7\zdjęcia\Wilanowska 7\20220520_105435.jpg** |