**Symbol: P2A, P2B, P2C**

**PUFY TRÓJKĄTNE**

Zestaw puf w całości tapicerowanych, o podstawie trójkąta równobocznego:

* Pufa w całości tapicerowana z możliwością łatwego przenoszenia za pomocą uchwytu – paska z tkaniny, wszytego równolegle do boku podstawy w dwa boki pufy.
* Narożniki pufy wzmocnione sklejkowymi elementami, dodatkowo konstrukcja pokryta pianką tapicerską i w całości tapicerowana wysokogatunkowa tkaniną.
* Boki pufy oraz siedzisko wykonane z tkaniny o parametrach minimalnych : skład 100% wełna, odporność na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale, odporność na piling na sucho min. 4 i na mokro min 4

( zgodnie z normą: ISO 105-X12:2002), odporność na światło 5 ( zgodnie z normą: ISO 105-B02:1999), trudnozapalność zgodnie z normą: EN 1021-1:2006 (tlący papieros), EN 1021-2:2006 (zapałka)

Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej do akceptacji przez inwestora.

* Spód pufy wykonany z filcu przemysłowego.
* Pufy muszą posiadać system łączników dedykowanych do tego systemu puf, wykonanych z giętego pręta stalowego, malowanego proszkowo w kolorze czarnym dzięki, którym możemy dowolnie zestawiać pojedyncze elementy w ciągi i konfiguracje zgodne z potrzebą użytkownika.
* Na życzenie inwestora oferent może zostać poproszony o prezentacja wymaganego rozwiązania w trakcie trwania postepowania.
* Producent w/w produktu musi posiadać Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018  obejmujące: projektowanie, produkcję, sprzedaż i serwis foteli i mebli biurowych.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty wszystkich dokumentów, certyfikatów i atestów wymienionych przy opisie konkretnych produktów, wystawionych przez niezależną, rekomendowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń.

* Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, karty kolorystyczne materiałów oraz wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty i oceny, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą, według aktualnych i obowiązujących polskich norm.
* Nie spełnienie powyższych wymogów powoduje wykluczenie oferenta z dalszego postepowania.

Wymiary

P2A - 40x40x45 cm

P2B – 40x40x60 cm

P2C - 40x40x75 cm

Przykładowe rozwiązanie:

