***Załącznik Nr 2***

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

**Dotyczy: Regał metalowy zabezpieczony przed korozją, niepalny, statyczny, półkowy, ze skręcaną konstrukcją**

**(niezatrzaskową), wolnostojący**

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym:

**TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis asortymentu** | **j.m.** | **Ilość zamówienia** | **Cena jednostkowa netto** | **Łączna cena**  **netto** | **Stawka**  **VAT**  **%** | **Łączna cena brutto** | **Producent,**  **nazwa własna, model/typ,**  **rok produkcji**  **nr katalogowy** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F=(DxE)** | **G** | **H= (F+G)** | **I** |
| **1.** | **Regał metalowy zabezpieczony przed korozją, niepalny, statyczny, półkowy, ze skręcaną konstrukcją**  **(niezatrzaskową), wolnostojący** | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| **Łączna wartość netto ; brutto w PLN**  **(w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną)** | | | | |  |  |  |  |

1. **Każda pozycja musi być szczegółowo rozpisana w Tabeli Nr 1 (szczególnie w przypadku oferowania różnych stawek podatku VAT). Zamawiający musi mieć jasność w zakresie zastosowania przez Wykonawcę różnych stawek podatku VAT.**
2. **Każda wyceniona pozycja Załącznika Nr 1 Tabela Nr 1 zostanie wyszczególniona na fakturze osobno.**

**TABELA NR 2: WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE – Regał metalowy zabezpieczony przed korozją, niepalny, statyczny, półkowy, ze skręcaną konstrukcją (niezatrzaskową), wolnostojący**

**Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia**

**i jest to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Zakres przedmiotu zamówienia** | | **Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego** | **Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego**  **TAK lub NIE\*** | **Wartość oferowania\*** | |
| **1.** | Przedmiot zamówienia | Regał metalowy zabezpieczony przed korozją, niepalny, statyczny, półkowy, ze skręcaną konstrukcją  (niezatrzaskową), wolnostojący | TAK |  |  | |
| 1 | Materiał stelaża | metal | TAK |  |  | |
| 2 | Materiał półki | metal | TAK |  |  | |
| 3 | Wysokość regału | **2200 mm** | TAK |  |  | |
| 4 | Wymiary półki | Szerokość: 1000 mm Głębokość: **400 mm** | TAK |  |  |
| 5 | Ilość półek w regale | **7 półek** | TAK |  |  |
| 6 | Nośność 1 półki | **Min 50 kg** | TAK/PODAĆ |  |  |
| 7 | Możliwość regulacji wysokości półek | Tak (z zachowaniem prześwitu między półkami min 260 mm) | TAK |  |  |
| 8 | Wysokość umiejscowienia pierwszej półki od podłogi | Min 100 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 9 | Możliwość mocowania do podłoża | Tak | TAK |  |  |
| 10 | Przeznaczenie | Archiwum zakładowe, składowanie dokumentacji/akt | TAK |  |  |
| 11 | Zgodność z przepisami prawa | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zmianami  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w  [sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców](http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050320284) | TAK |  |  |
| 12 | Zgodność z obowiązującymi normami | Tak  np. PN-EN 15629:2010 Stalowe statyczne systemy składowania -- Specyfikacja urządzeń do składowania    (najlepiej atest albo deklaracja-oświadczenie producenta o spełnieniu wymagań) | TAK |  |  |
| 13 | Okres gwarancji | min 5 lat | TAK/PODAĆ |  |  |
| 14 | Wielkość zamówienia | 10 regałów | TAK |  |  |
| 15 | Czas realizacji | Pilnie (nie dłużej niż 30 dni) | TAK/PODAĆ |  |  |

**UWAGA:** W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

\*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ………………………………………………………………………………………..

**dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową**