1. Hełm ABS Polstar 4 pkt. YS-7 rozmiar 53 - 64 pomarańczowy H44C - 36 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
ZAPIĘCIE:

    regulowane pokrętłem, wykonane z polietylenu

REGULACJA OBWODU:

    53 cm - 64 cm

PASEK STABILIZUJĄCY HEŁM:

    czteropunktowy
    wykonany z taśmy nylonowej z polietylenowym podbródkiem

NAPOTNIK:

    wykonany z higroskopijnej mikropianki

HEŁM MOŻE BYĆ UŻYWANY W TEMPERATURACH:

    temperatura min. -10 stopni celsjusza
    temperatura max. +50 stopni celsjusza

WAGA:

    0,40

SKORUPA:

    wykonana z najwyższej jakości ABS, posiadająca otwory wentylacyjne oraz rynnę i otwory do zamocowania nauszników
    boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu

WIĘŹBA:

    6-punktowa
    wykonana z bardzo trwałych taśm nylonowych, nie odparza jak w przypadku więźb plastikowych

**Termin produkcji kasków: nie wcześniej niż kwiecień - maj 2024r.**