**Zał. nr 3 do zapytania ofertowego**

**WYKAZ I OPIS BUDYNKÓW ORAZ OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN**

|  |
| --- |
| 1. **Urząd Miejski Kościana** |
| ***Lokalizacja: al. Kościuszki 22 (9.570.500,00)*** |
| Budynek Magistratu - murowany 2 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem. Dach o konstrukcji drewnianej w części głównej płaski pokryty papą w pozostałych częściach spadzisty kryty dachówką karpiówką lub papą gontową.  Budynki wybudowane pod koniec XIX w. z licznymi modernizacjami w XXw.  Całodobowy dozór pracownika. Zamontowane kraty w oknach na parterze. W drzwiach wejściowych 2 zamki.  SU 7.650.000,00  Pow. zabudowy 549,00 m²  Pow. użytkowa 1.700,00 m² |
| Budynek mieszkalno garażowy – murowany, 2 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, dach płaski dwu spadowy kryty papą asfaltową  Budynek sprzętu obrony cywilnej- budynek murowany 2 kondygnacyjny nie podpiwniczony z dachem krytym dachówką.  Budynki wybudowane pod koniec XIX w. z licznymi modernizacjami w XXw.  Całodobowy dozór pracownika. Zamontowane kraty w oknach na parterze. W drzwiach wejściowych 2 zamki.  SU 1.830.500,00  Pow. zabudowy 220,00 m² (bud. mieszk.) + 120,00 m² (magazyn)  Pow. użytkowa 380,00 m² (bud. mieszk.) + 138,00 m² (magazyn) |
| Budynek murowany parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim krytym papą asfaltową – garaże.  SU 90.000,00  Pow. zabudowy 45,00 m² Pow. użytkowa 40,00 m² |
| ***Lokalizacja: Wielichowska 14*** |
| Budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią handlową oraz budynkami gospodarczymi. Budynek z lat 1950-60  SU 839.520,00  Pow. użytkowa 209,88 m² |
| ***Lokalizacja: Czempińska – Wieża Ciśnień*** |
| Wieża ciśnień po rewitalizacji wraz z iluminacją świetlną oraz ogrodzeniem. Wewnątrz obserwatorium astronomiczne oraz ścianka wspinaczkowa. Wpisany na listę zabytków  SU 4.207.631,91  Pow. użytkowa 406,20 m² |
| 1. **Urząd Miejski Kościana – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego** |
| ***Lokalizacja: ul. Bernardyńska 2 (kompleks budynków)*** |
| Wykaz budynków w tabeli poniżej  Budynek przedwojenny z modernizacjami i przebudowami w latach 80 i 90 XX w.  Agencja ochrony - dozór 24/7, czujnik p.poz  SU 52.654.050,00 |
| ***Lokalizacja: Rynek 1 - Ratusz*** |
| Budynek 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, dach stromy dwuspadowy z naczółkami. Budynek z poddaszem nieużytkowym i wieżą z zegarem (od strony głównego wejścia). Budynek wolnostojący. Wpisany na listę zabytków  budynek z polowy XIXw.  SU 10.213.500,00  Pow. użytkowa 2.042,70 m² |
| ***Lokalizacja: Wały Żegockiego – Dom Organizacji Społecznych*** |
| Budynek 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, dach płaski dwuspadowy.  Budynek z lat 1960-70  Zamontowane kraty w oknach na parterze. W drzwiach wejściowych 2 zamki.  SU 2.920.000,00  Pow. użytkowa 730,00 m² |
| ***Lokalizacja: Bączkowskiego 5 – budynek OSP Kościan*** |
| Budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką karpiówką, murowane z cegły pełnej.  Budowa 1940, przebudowa i remont 1984.  SU 3.083.880,00  Pow. użytkowa 770,97 m² |
| 1. **I Liceum Ogólnokształcące** |
| ***Lokalizacja: Aleje Kościuszki 3*** |
| Budynek murowany , kryty dachówką karpiówką, bryła główna budynku kryta papą.  Wpisany na listę zabytków.  Budynek z 1928r.  SU 13.073.584,00 |

|  |
| --- |
| 1. **Kościański Ośrodek Kultury** |
| ***Lokalizacja: Mickiewicza 11*** |
| Budynek KOK wraz z ogrodzeniem oraz sceną zewnętrzną.  Budynek z początku XX w. oraz nowo wybudowany  SU 9.875.289,00  Pow. zabudowy 811,50 m²  Pow. użytkowa 1.007,44 m²  Kubatura 5.825,43 m³ |
| 1. **Miejska Biblioteka Publiczna** |
| ***Lokalizacja: Wrocławska 28*** |
| Budynek 4 kondygnacyjny (piwnica, parter, I i II piętro), ściany murowane, stropy systemu Kleina rozparte na słupach o podciągach żelbetonowych. Stropodach wentylowany z płyt żelbetonowych wspartych na ściankach ażurowych. Dach płaski pokryty papą. Wpisany na listę zabytków.  Budynek z 1874r.  SU 3.364.460,00  Pow. zabudowy 372,50 m²  Pow. Użytkowa 837,94 m²  Kubatura 5.349,10 m³ |
| 1. **Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg** |
| ***Lokalizacja: Bączkowskiego 6*** |
| Budynek administracyjno-socjalny murowany, papa.  Budynek z lat 1970-80.  SU 47.417,00  Pow. zabudowy 390,00 m² |
| ***Lokalizacja: SOK Bonikowo – sortownia*** |
| Budynek administracyjno-socjalny murowany, papa,  Budynek z lat 1970-80.  SU 46.609,00  Pow. zabudowy 50,00 m² |
| ***Lokalizacja: Koszewskiego – cmentarz*** |
| Budynek administracyjno-socjalny murowany, papa,  Budynek z lat 1970-80.  SU 35.011,00  Pow. zabudowy 117,00 m² |
| ***Lokalizacja: Koszewskiego – dom pogrzebowy*** |
| Budynek murowany, papa,  Budynek z 1965  SU 32.619,00  Pow. zabudowy 70,00 m² |
| ***Lokalizacja: wykaz budynków MZGMiD*** |
| Wykaz budynków w tabeli poniżej  SU 52.851.774,00 |
| 1. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** |
| ***Lokalizacja: Nacławska 84*** |
| Kryta pływalnia z lodowiskiem - Budynek basenu 2-poziomowy, hala basenowa z zapleczem, dach kryty papą termozgrzewalną. Lodowisko - dach kryty blachą trapezową.  Budynek z 2005r. (w ewidencji Gminy Miejskiej)  SU 16.304.850,00  Pow. zabudowy 1.768,00 m² (kryta pływalnia) oraz 872,00 m² (lodowisko)  Pow. użytkowa 3.023,30 m² (kryta pływalnia) oraz 600,00 m² (lodowisko)  Kubatura 15.663,00 m² (kryta pływalnia) oraz 5.121,00 m² (lodowisko) |
| ***Lokalizacja: Szpitalna 8 (Hala Łazienki)*** |
| Budynek murowany 2-częściowy (sala gimnastyczna oraz zaplecze) pokryty papą;  Budynek z 1956 r.  SU 5.218.875,00  Pow. zabudowy 793,18 m²  Pow. użytkowa 1.159,75 m²  Kubatura 5.948,85 m³ |
| ***Lokalizacja: Bączkowskiego 26 (Stadion Miejski)*** |
| Bieżnia, trybuny boczne (366m i 320m), ogrodzenie przed trybuną, ogrodzenie Stadionu;  Budynek z 1928 r.  SU 3.959.046,83  Pow. zabudowy 515,80 m²  Pow. użytkowa 363,60 m²  Kubatura 1.776,25 m³ |
| ***Lokalizacja: teren Miasta – Place Zabaw*** |
| Urządzenia zabawowe, opłotowania oraz Park Miejski;  SU 837.367,42 |
| 1. **Ośrodek Pomocy Społecznej** |
| ***Lokalizacja: Szczepanowskiego 1*** |
| Budynek murowany dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, mury konstrukcja ceglana orz z bloczków gazobetonowych, konstrukcja dachowa drewniana, pokrycie dachu z blachy dachówkowej oraz papy.  Budynek z 1998r.  Alarm połączony z agencją ochrony  SU 2.343.004,36  Pow. zabudowy 336,00 m²  Pow. użytkowa 832,10 m² |

|  |
| --- |
| 1. **Przedszkole Samorządowe Nr 1** |
| ***Lokalizacja: osiedle Piastowskie 73*** |
| fundamenty żelbetonowe, ściany murowane z cegły i bloczków, stropy żelbetowe kanałowe, pokrycie dachowe z papy, budynek 2 kondygnacyjny. Wyposażenie placu zabaw.  Budynek z 1982r.  Alarm połączony z agencją ochrony  SU 3.276.000,00  Pow. zabudowy 492,00m²  Pow. użytkowa 819,00m² |
| 1. **Przedszkole Samorządowe Nr 3** |
| ***Lokalizacja: Moniuszki 4*** |
| Budynek wolnostojący, murowany, 3 kondygnacyjny, podpiwniczony. Mury z cegły ceramicznej, stropy żelbetonowe. Dach płaski pokryty papą termozgrzewalną. W 2008r generalny remont dachu.  Budynek z 1983r.  SU 3.573.600,00  Pow. zabudowy 410,95 m²  Pow. użytkowa 893,40 m²  Kubatura 4.087,00 m³ |
| 1. **Szkoła Podstawowa Nr 1** |
| ***Lokalizacja: Mickiewicza 12*** |
| Budynek murowany podpiwniczony, 4 kondygnacyjny, dach kryty dachówką.  Budynek z 1814r.  Alarm połączony z agencją ochrony, monitoring.  SU 15.966.400,00  Pow. zabudowy 1.596,80 m²  Pow. użytkowa 3.991,60 m²  Kubatura 24.994,00 m³ |

|  |
| --- |
| 1. **Szkoła Podstawowa Nr 2** |
| ***Lokalizacja: osiedle Piastowskie 74*** |
| Budynek oddany do użytku w 1972r ilość konstrukcji nadziemnych 3, fundamenty żelbetonowe, ściany betonowe, stropy żelbetonowe  Sala Gimnastyczna – słupy żelbetonowe, obudowane ściana zewnętrzna z cegły silikonowej, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem samo- gasnącym, dach papa termo- zgrzewalna  Hala Sportowa – budynek sportowy niepodpiwniczony (rok budowy 2006).  Boisko wielofunkcyjne.  Budynek z 1972r.  Alarm połączony z agencją ochrony, monitoring.  SU 13.616.945,00  Pow. zabudowy 1.200,00 m² (szkoła) oraz 1.105,42 m² (hala sportowa)  Pow. użytkowa 2.421,65 m² (szkoła) oraz 873,41 m² (hala sportowa) |
| 1. **Szkoła Podstawowa Nr 3** |
| ***Lokalizacja: Wyzwolenia 24*** |
| Rok budowy 1985, budynek o wysokości trzech kondygnacji , w zabudowie zwartej , zblokowany z innymi obiektami kubaturowymi , całkowicie podpiwniczony , bez poddasza ,technologia uprzemysłowiona , wielkoblokowa – układ ścian nośnych podłużny , fundament z betonu żwirowego , ściany zewnętrzne z bloków ściennych kanałowych zewnętrznych , ścianki wewnętrzne z bloków ściennych wewnętrznych, stropodach wentylowany , pokryty papą na lepiku.  Budynek z 1985r.  Alarm połączony z agencją ochrony, monitoring.  SU 29.451.300,00  Pow. zabudowy 2.511,00 m²  Pow. użytkowa 8.287,60 m²  Kubatura 37.283,00 m³ |
| 1. **Szkoła Podstawowa Nr 4** |
| ***Lokalizacja: Abp. Antoniego Baraniaka 1*** |
| Budynek wolnostojący podpiwniczony ( 4 kondygnacyjny) z dachem płaskim połączony łącznikiem z salą gimnastyczną. W łączniku znajdują się szatnie, przebieralnie, sanitariaty  Hala gimnastyczna -1999r budynek wolnostojący nie podpiwniczony szkielecie konstrukcji stalowej. Dach płaski kryty papą. Wyposażenie placu zabaw.  Budynek z 1960r.  Alarm nie połączony z agencją ochrony, monitoring.  SU 24.041.105,48  Pow. zabudowy 1.200,00 m² (szkoła+łącznik) oraz 1.500,00 m² (hala sportowa)  Pow. użytkowa 2.920,00 m² (szkoła+łącznik) oraz 2.692,50 m² (hala sportowa)  Kubatura 13.728,00 m³ (szkoła+łącznik) oraz 22.250,00 m³ (hala sportowa) |

|  |
| --- |
| **WYKAZ BUDYNKÓW UL BERNARDYŃSKA 2** |
| BUDYNEK nr 1 – budynek Kolegium UAM  Budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wchodzi w skład kompleksu produkcyjno-administracyjno-socjalnego (budynki nr 1, 1A, 1A-A, 1B, 19, 28, 5 i 5A). W budynku zlokalizowane jest główne wejście do ww. kompleksu i 3 klatki schodowe. Budynek wykonany w systemie tradycyjnym o konstrukcji mieszanej – ławy i ściany fundamentowe prostokątne z kamieni polnych i cegły pełnej, ściany i słupy nadziemia z cegły pełnej grubości 1 do 2,5 cegły ze stropami odcinkowymi stalowo-ceramicznymi. Dach o konstrukcji drewnianej kryty 3x papą asfaltową na deskowaniu. Klatka schodowa płytowa, żelbetowa  Pow. zabudowy 1247,7 m²  Pow. użytkowa 3448,0 m²  Kubatura 13213,0 m³  BUDYNEK nr 1A  Budynek 4-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Budynek posiada własną klatkę schodową. Komunikacja połączona z budynkiem nr 1A-A. Budynek o konstrukcji szkieletowej żelbetowej o siatce słupów 4,80 \* 4,80m. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe. Płyty stropowe krzyżowe zbrojone. Ściany zewnętrzne z cegły grub. 2 cegieł, wewnętrzne z pustaków ALFA i częściowo stropodach wentylowany – płyta żelbetowa i płyty korytkowe zamknięte na ściankach ażurowych. Klatka schodowa o konstrukcji płytowej, żelbetowej. Stropodach wentylowany z płyt korytkowych zamkniętych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki. Pokrycie z 3 warstw papy asfaltowej na lepiku.  Pow. zabudowy 392,7 m2  Pow. użytkowa 1285,7 m2  Kubatura 6094,0 m3  BUDYNEK nr 1A-A  Budynek 3-kondyganycjny, niepodpiwniczony. Budynek nie posiada własnej klatki schodowej. Budynek o konstrukcji szkieletowej o słupach i podciągach żelbetowych o rozstawie 4,0 \* 4,0 i 2,0 \* 1,5 m oraz ścianami zewnętrznymi z cegły pełnej grub. 38 cm. Stropy gęsto żebrowe typu DMS. Dach drewniany o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej ze ścianką kolankową. Budynek nie posiada własnej klatki schodowej. Komunikacyjnie budynek obsługiwany przez klatkę schodową oraz przez dźwig towarowy w budynku nr 1. Budynek przeznaczony do celów magazynowych.  Pow. zabudowy 236,4 m2  Pow. użytkowa 927,4 m2  Kubatura 2.600,0 m3  BUDYNEK nr 1B  Budynek 4-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, Budynek posiada własną klatkę schodową i jest połączony estakadą kabli energetycznych z budynkiem trafostacji. Budynek o konstrukcji półszkieletowej, stalowo-żelbetowej. Słupy stalowe o rozstawie 6,0 \* 5,0. Płyty stropowe żebrowe żelbetowe, monolityczne oparte na  podciągach stalowych i częściowo na ścianach marmurowych z cegły pełnej. Fundamenty – stopy i ławy żelbetowe. Stropodach z płyt korytkowych zamkniętych opartych na płatwiach stalowych o rozstawie 2,40 i 3,0m. Płatwie oparte na podciągach i stalowych i dalej na słupach j.w.. Klatka schodowa płytowa, żelbetowa monolityczna.  Pow. zabudowy 408,2 m2  Pow. użytkowa 1.433,0 m2  Kubatura 4.690,0 m3  BUDYNEK produkcyjno-magazynowy nr 5 z częścią biurowo-socjalną 5A  Budynek 6 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, dach płaski dwuspadowy. Obiekt wykonany w systemie uprzemysłowionym, jako produkcyjny 6-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony (w szczycie pod częścią biurowo-socjalną. Trzy dolne kondygnacje części magazynowo-produkcyjnej były przeznaczone do produkcji, 3 górne służyły jako magazynowe. W szczycie od strony południowej wydzielona 6-kondygnacyjna część pełniąca funkcję biurowo-socjalną. Obydwie części różnią się sposobem wykonania ścian i wykończenia. Fundamenty żelbetowe, stopy i ławy prostokątne wykonane „na mokro”. Ściany fundamentowe żelbetowe  wylewane „na mokro”. Konstrukcja żelbetowa, ramowa, 2-przęsłowa ze wspornikami po obu stronach. Ściany nadziemna w części halowej z płyt warstwowych ocieplanych, w części biurowo-socjalnej wypełnienie szkieletu ścianą grub. 24 cz z bloczków z betonu lekkiego. Stropy w części halowej z płyt prefabrykowanych  stropowych, żebrowych, panwiowych. 2 klatki schodowe – schody płytowe, żelbetowe. Budynek wyposażony w 2 dźwigi towarowe, szyby żelbetowe wykonane „na mokro”. Pokrycie z papy asfaltowej.  Pow. zabudowy 2.274,7 m2  Pow. użytkowa 12.229,5 m2  Kubatura 64.448,0 m3  BUDYNEK – dawny budynek produkcyjny nr 28  Budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek o konstrukcji nośnej z ramowic stalowych, o stropach płytowych żelbetowych opartych na podciągach stalowych o a = 2, 00 m. Stropodach nie wentylowany z blachy trapezowej T-55 grub. 1,25 mm z pokryciem z papy na ociepleniu z wełny mineralnej. Ściany warstwowe z bloczków gazobetonowych (24 + 12 cm) z ociepleniem styropianem. Ściana  szczytowa z cegły klinkierowej. Ściany wewnętrzne z cegły pełnej.  Pow. zabudowy 563,6 m2  Pow. użytkowa 1.962,2 m2  Kubatura 8.422,0 m3  BUDYNEK nr 19  Budynek 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Pow. zabudowy 639,0 m2 Budynek o konstrukcji nośnej z ram stalowych, o stropach z płyty żelbetowej, monolitycznej wieloprzęsłowej na żebrach z dwuteowników 300 opartych na ryglach ram nośnych. Stropodach niewentylowany z płyt korytkowych zamkniętych leżących na podciągach z dwuteowników INP 180 opartych na ryglach dachowych ram stalowych. Pokrycie z papy na ociepleniu z wełny mineralnej twardej grub. 8 cm. Ściany wypełniające – osłonowe z bloczków gazobetonowych. Ściany wewnętrzne z cegły pełnej. Budynek nie posiada własnej klatki schodowej.  Pow. zabudowy 639,0 m²  Pow. użytkowa 1410,0 m2  Kubatura 7879,0 m3  Poziom parteru „-1.10m”, poziom I piętra „+5,70m”, poziom II piętra „+9,60m”.  BUDYNEK TRANSFORMACJI – nr 8  Budynek 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt wykonany w systemie tradycyjnym. Fundamenty żelbetowe, ławy prostokątne wykonane „ na mokro”. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych w zapr. cementowej. Ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej i bloczków gazobetonowych. Stropy płytowe, żelbetowe na podciągach stalowych. Stropodach niewentylowany na płycie żelbetowej opartej na ścianach murowanych i podciągach stalowych. Schody płytowe, żelbetowe. Pokrycie z papy asfaltowej. W szczycie budynku (od strony północno-wschodniej) rampa rozładowcza żelbetowa dla transformatorów.  Pow. zabudowy 141,7 m2  Pow. użytkowa 211,2 m2  Kubatura 1.161,8 m3  BUDYNKI stacji pomp – nr 7 i nr 16  Budynek 1 kondygnacyjny – typu kontenerowego  Pow. zabudowy 42,0 \* 2 = 84,0 m2  Pow. użytkowa 39,6 \* 2 = 79,2 m2  Kubatura 136,5 \* 2 = 273,0 m3  Budynki o konstrukcji stalowej szkieletowej, typu kontenerowego, ustawione nad basenem przeciwpożarowym na ramie stalowej i słupach – w szczycie basenu (nr 7) i pośrodku (nr 16). Budynki wyniesione ok. 60 cm ponad koronę basenu. Słupy stalowe osadzone na fundamentach, wykonanych w płycie dennej, żelbetowej basenu. Do budynków z korony zbiornika prowadzą schody stalowe. Obudowa ścian i dachu z płyt warstwowych PW8. Posadzka na legarach stalowych ocieplona wełną z okładziną z rulonu PCV na płycie wiórowej.  ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY – ZAGŁEBIONY – nr 18  Pow. zbiornika = 400,0 m2  Głębokość = 2,5 m  Konstrukcja – dno i ściany z płyty żelbetowej, dylatowanej. Nad zbiornikiem zlokalizowane są 2 budynki typu kontenerowego oparte na słupach stalowych zamocowanych w dnie zbiornika. Budynki objęte są oddzieloną książką obiektu.  Dojście do zbiornika zabezpieczone ogrodzeniem z siatki metalowej na słupkach  stalowych z profili zamkniętych.  ESTAKADA KABLI ENERGATYCZNYCH – nr 20  Pow. zabudowy = 28,6 m2  Wysokość = 7,4 m  Wysokość przejazdu pod estakadą = 4,5 m  Konstrukcja – słupy stalowe (4 szt.) z ceowników zespawanych półkami osadzonych w fundamentach stopniowych żelbetowych. Kable ułożone w korycie prefabrykowanym o konstrukcji stalowej przykrytej blachą falistą.  BUDYNEK ADMINISTRACYJNO – SOCJALNY budynek nr 6  Budynek 2 kondygnacyjny, nie podpiwniczony, dach płaski jednospadowy. Obiekt wykonany w systemie tradycyjnym. Fundamenty żelbetowe, łatwy prostokątne wykonanie „na mokro”. Ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej i bloczków gazobetonowych z ociepleniem płytami styropianowymi. Stropy z płyt kanałowych żelbetowych, pociągi żelbetowe. Stropodach wentylowy – strop z płyt kanałowych + płyty korytkowe na ściankach ażurowych z cegły dziurawki. Schody płytowe, żelbetowe. Pokrycie z papy asfaltowej. Na wjazdem na teren działki do budynku przylega wiata o konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowej.  Budynek wyposażony w dźwig towarowy. Szyb murowany z cegły pełnych, strop  maszynowni i dach – płyta żelbetowa. Od strony północno-wschodniej budynek  połączony z budynkiem trafostacji. Połączenie dylatowane.  Pow. zabudowy 262,3 m2  Pow. użytkowa 415,6 m2  Kubatura 2360,0 m3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKAZ BUDYNKÓW MZGMiD** | | | | | |
| L.p | Adres budynku | Pow.  Zabud. | Pokrycie  dachu | Mater.  Budowl. | Rok  Bud. |
| 1. | Marcinkowskiego 18-20-22 | 422,80 | papa | cegła | 1981 |
| 2. | Al. Kościuszki 23 | 210,00 | dachówka | cegła | 1899 |
| 3. | Al. Kościuszki 24 | 250,00 | blachodachówka | cegła | 1971 |
| 4. | Al. Kościuszki 25 | 153,00 | blachodachówka | cegła | 1894 |
| 5. | Sierakowskiego 16 | 264,80 | blachodachówka | cegła | 1942 |
| 6. | Sierakowskiego 18 | 264,80 | blachodachówka | cegła | 1942 |
| 7. | Rynek 11 | 178,10 | dach-papa | cegła | 1879 |
| 8. | Ks.J.Surzyńskiego 34 | 112,50 | blachodachówka | cegła | 1890 |
| 9. | Ks.J.Surzyńskiego 44 | 238,20 | dach-papa | cegła | 1899 |
| 10. | Kurpińskiego 1 | 189,60 | blachodachówka | cegła | 1958 |
| 11. | Kurpińskiego 2 | 189,60 | blachodachówka | cegła | 1958 |
| 12. | Mar.J.Piłsudskiego 12 | 99,20 | papa | cegła | 1879 |
| 13. | Mar.J.Piłsudskiego 33 | 147,90 | dach-papa | cegła | bd |
| 14. | Os.Piastowskie 58-59-60 | 481,00 | papa | cegła | 1967 |
| 15. | Os.Piastowskie 61 | 150,00 | papa | cegła | 1968 |
| 16. | Ks.J.Bączkowskiego 7-9-11 | 623,70 | blachodachówka | cegła | 1943 |
| 17. | Al.Kościuszki 12 | 294,76 | dach-papa | cegła | 1889 |
| 18. | Ks.J.Bączkowskiego 4 - pom.gospodarcze | 50,75 | papa | cegła | 2015 |
| 19. | Wielichowska 14 | 147,70 | papa | cegła | 1939 |
| 20. | Al. Kościuszki 5b | 100,00 | papa | cegła | bd |
| 21. | Łąkowa 10B | 280,00 | Papa | cegła | Bd |
| 22. | Słoneczna 2-4 | 360,00 | Papa | cegła | Bd |
| 23. | Nacławska 40 | 120,00 | Papa | cegła | Bd |
| 24. | Nadobrzańska 5 | 111,60 | Dachówka | cegła | 1942 |
| 25. | Sienkiewicza 3 | 334,60 | Papa | cegła | 1924 |
| 26. | Mickiewicza 4 | 262,00 | Dachówka | cegła | 1942 |
| 27. | Mickiewicza 7 | 179,00 | Papa | cegła | 1909 |
| 28. | Maya 11 | 175,00 | Dachówka | cegła | 1931 |
| 29. | Maya 13a | 56,20 | Dachówka | cegła | 1931 |
| 30. | Maya 15 | 124,00 | Dach-papa | cegła | 1902 |
| 31. | Maya 15 | 44,50 | Papa | cegła | 1902 |
| 32. | Strzelecka 12 | 243,00 | Dachówka | cegła | 1894 |
| 33. | Rynek 3 | 122,60 | Papa | cegła | 1908 |
| 34. | Rynek 3 | 94,80 | Papa | cegła | 1908 |
| 35. | Rynek 5 | 122,10 | Papa | cegła | Bd |
| 36. | Rynek 5 | 42,94 | Papa | cegła | Bd |
| 37. | Rynek 11 | 80,10 | Dachówka | cegła | 1879 |
| 38. | Rynek 11 | 81,20 | Dachówka | cegła | 1879 |
| 39. | Rynek 11 | 60,00 | Dachówka | cegła | 1879 |
| 40. | Surzyńskiego 5 | 150,00 | Papa | cegła | 1907 |
| 41. | Surzyńskiego 7 | 150,00 | Papa | cegła | 1907 |
| 42. | Surzyńskiego 12 | 134,30 | Dach-papa | cegła | 1902 |
| 43. | Surzyńskiego 44 | 65,70 | Papa | cegła | 1899 |
| 44. | Piaskowa 4 | 154,00 | Dachówka | cegła | 1879 |
| 45. | Piaskowa 34-37 | 197,40 | Papa | cegła | 1879 |
| 46. | Kilińskiego 5 | 200,00 | Papa | cegła | 1889 |
| 47. | Kilińskiego 5 | 72,00 | Papa | cegła | 1889 |
| 48. | Pl. Żołnierza 1 | 133,30 | Papa | cegła | 1894 |
| 49. | Pl. Żołnierza 1 | 58,60 | Papa | cegła | 1894 |
| 50. | Łąkowa 33-41 | 468,00 | Papa | cegła | 1885 |
| 51. | Modrzewiowa 3-4 | 229,10 | Dachówka | cegła | 1893 |
| 52. | Łąkowa 17-21 | 541,60 | Papa | cegła | 1891 |
| 53. | Łąkowa 9-15 | 170,10 | Dachówka | cegła | 1894 |
| 54. | Garbarska 7 | 243,70 | Papa | cegła | 1891 |
| 55. | Garbarska 7 | 133,90 | Papa | cegła | 1891 |
| 56. | Piłsudskiego 18 | 252,00 | Dach-papa | cegła | 1909 |
| 57. | Piłsudskiego 33 | 240,00 | Papa | cegła | Bd |
| 58. | Grodziska 18 | 127,00 | Dachówka | cegła | 1869 |
| 59. | Grodziska 18 | 22,80 | Papa | cegła | Bd |
| 60. | Nacławska 2 | 150,00 | Papa | cegła | 1894 |
| 61. | Kosynierów 38 | 100,00 | Dachówka | cegła | 1930 |
| 62. | Bernardyńska 35 | 140,00 | Dach-papa | cegła | 1895 |
| 63. | Bączkowskiego 4 | 79,36 | Dachówka | cegła | 1894 |
| 64. | Bączkowskiego 32-34 | 406,80 | Dachówka | cegła | 1960 |
| 65. | Gostyńska 31 | 96,84 | Papa | cegła | 1929 |
| 66. | Gostyńska 42-44-46 | 443,36 | Dachówka | cegła | 1878 |
| 67. | Gostyńska 48-50 | 412,80 | Dachówka | cegła | 1898 |
| 68. | Gostyńska 50 ABC | 581,30 | Papa | cegła | 2007 |
| 69. | Żwirki i Wigury 1 |  | Papa | cegła | 1929 |
| 70. | Al. Kościuszki 5-7 | 372,54 | Papa | cegła | 1895 |
| 71. | Al. Kościuszki 5a | 123,21 | Papa | cegła | 1895 |
| 72. | Piaskowa 42 | 108,24 | Eternit | cegła | Bd |
| 73. | Łąkowa 6-8 | 374,00 | Papa | cegła | Bd |
| 74. | Bączkowskiego 4 | 64,40 | Dachówka | cegła | 1894 |
| 75. | Bączkowskiego 4 | 80,36 | Dachówka | cegła | 1894 |
| 76. | Czempińska 6-14 | 400,42 | Papa | cegła | Bd |
| 77. | Grodziska 1 | 361,00 | Papa | cegła | 1900 |
| 78. | Piłsudskiego 55 | 500,00 | Pappa | cegła | 1870 |