Załącznik nr 3 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
                    
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych krzeseł obrotowych z oparciem siatkowym – 12 SZTUK 

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO	PARAMETRY 
OFEROWANEGO ASORTYMENTU	
OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Siedziska muszą być wykonane w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. 		

KRZESŁA OBROTOWE
Muszą spełniać wymagania ergonomiczne wg normy PN-EN 1335-1 w zakresie wymiarów funkcjonalnych i normy PN-EN 1335-2 dotyczącej bezpieczeństwa oraz muszą spełniać wszystkie formalne wymagania zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973). 

Muszą posiadać pozytywna opinię dotyczącą ergonomii np. z Instytutu Medycyny Pracy w łodzi lub równoważnej jednostki z państw należących do UE. Krzesła przewidziane są dla obciążenia użytkowego nie mniejszego niż 120 kg. 

Oparcia krzeseł obrotowych muszą być ergonomicznie wyprofilowane. 

Asortyment musi posiadać atesty dotyczące trudnozapalności na tkaninę i tapicerkę.

Muszą być wyposażone w kółka z hamulcem                    w kolorze czarnym; dostępne w dwóch wersjach tj.               do powierzchni miękkich i do podłóg twardych w zależności od potrzeb Zamawiającego                         w przedmiotowym zakresie. 		
Charakterystyka oparcia: 
a)	oparcie wykonane z elastycznej i przewiewnej membrany w postaci transparentnej siatki lub tkaniną o strukturze siatki, w kolorze czarnym,
b)	posiadające regulację wysokości podparcia lędźwiowego,
c)	konstrukcja oparcia wykonana z rury stalowej, 

Krzesło obrotowe

•	wyposażone w regulowane podłokietniki z miękką nakładką np. poliuretanową, z regulacją 
w zakresie co najmniej 5 cm góra – dół oraz regulacji szerokości/głębokości w zakresie 
min. 4 cm; kolor stelaża podłokietnika czarny,

•	siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką poliuretanową (PU), gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia 

•	musi być wyposażone w mechanizm ruchowy SYNCHRO umożliwiający płynną regulację siły odchylania w zakresie odchylania oparcia do - 30 stopni oraz z możliwością dostosowania sprężystości odchylania do ciężaru siedzącego,

•	posiadające podnośnik pneumatyczny umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska,

•	musi posiadać pięcioramienną podstawę jezdną, wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,

•	siedzisko tapicerowane tkaniną charakteryzującą się wytrzymałością na ścieranie na poziomie min. 150  000 cykli w skali Martindale oraz posiadającą atest trudnozapalności; dostępną w kolorze granatu z palety barw RAL 5003 lub równoważnym,

•	Zamawiający dopuszcza tolerancje wskazanych na rysunku wymiarów w granicy  +/- 30 mm

Przykładowe rozwiązanie:

		

Gwarancja
	
1. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje gwarancja producenta. 		
2. W przypadku foteli i krzesał obrotowych Zamawiający wymaga dodatkowo aby Wykonawca udzielił co najmniej 4-letnią gwarancji na podnośniki pneumatyczne. Niezależnie od gwarancji udzielonej na całość produktu.		
3. Gwarancja obejmuje wszelkie wady powstałe w przypadku uszkodzeń podczas transportu, występujących wad ukrytych lub innych uszkodzeń nie spowodowanych błędami w eksploatacji, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.

Podane  przez  Zamawiającego  nazwy  oraz zamieszczone zdjęcia mają charakter przykładowy mający na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanych produktów to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny w stosunku do określonych w ogłoszeniu. 

Zamawiający nie dopuszcza wypełnienia niniejszej kolumny na zasadzie potwierdzenia: „spełnia” lub „tak”. Zamawiający takie sformułowanie uzna jako niewystarczające dla potwierdzenia, że oferowany asortyment spełnia wymagania techniczne określone w tabeli.
Niespełnienie powyższych parametrów nawet w jednym punkcie, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.