**Zakres prac dotyczących serwisu 5 hydroforni z węzłami wodomierzowymi:**

1. Zamykanie/otwieranie zaworów kulowych i zasuw – 1x w miesiącu;
2. Czyszczenie filtrów siatkowych – 1 x w miesiącu;
3. Czyszczenie kratki ściekowej;
4. Sprawdzanie stanu hydroforu – 1 x w miesiącu;
5. Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności – załącznik do faktury.

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do serwisowania i obsługi zestawu hydroforowego ORATECH