**RG.271.14.2023 Załącznik nr 6 do SWZ**

**Przedmiar robót**

**Remont odcinka drogi gminnej nr 270524K „Jelenia Góra” na dz. nr 1728 w Bystrej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa elementu** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | ścinanie poboczy gruntowych | 78 m2 |  |  |
| 2 | mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni | 810 m2 |  |  |
| 3 | wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej grub. warstwy po uwałowaniu 25 cm | 1080 m2 |  |  |
| 4 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna grub. 6 cm | 1230 m2 |  |  |
| 5 | wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. 6 cm | 388 m2 |  |  |
| 6 | karczowanie krzewów w rowie | 155 m2 |  |  |
| 7 | oczyszczenie rowu z namułu grub. namułu 30 cm | 233 m |  |  |
| **Razem brutto** | | | |  |