**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„ZAKUP ŁODZI MOTOROWEJ WRAZ Z SILNIKIEM W CELU OCHRONY WÓD RZEKI NAREW I JEJ DOPŁYWÓW”**

**Dane techniczne:**

1. **Łódź aluminiowa TUNA 485 DC AL. – lub równoważna, zgodnie z określonymi parametrami (FABRYCZNIE NOWA)**

Długość kadłuba: 4,50 m – 4,85 m
Długość całkowita: 4,50 m – 4,85 m
Szerokość: 1,80 m – 1,85 m
Wysokość pokładu: 0,80m – 0,85 m
Wysokość pawęży – 508mm (L)
Maksymalna liczba załogi – 5 osób
Moc silnika – 60KM
Kategoria – C

**Wyposażenie:**

– Okablowanie elektryczne
– Pompa zęzowa
– Koło sterowe, przekładnia, sterociąg
– Przestronny schowek przy sterówce
– Schowek dziobowy
– Oświetlenie nawigacyjne
– Podwójna konsola z owiewkami, schowek w konsoli pasażera
– Akumulator
– Wyłącznik akumulatora
– Gniazdo 12V
– Poręcze
– Cuma

– zbiornik paliwa 40L
– pokrowiec do transportu i przechowywania
– drabinka

- mała rama A na prawęży

- szperacze LED (halogenowe) zamontowane na ramie A

- reling z tyłu do sygnalizacji wraz z halogenami

- radio

- gaśnica

- daszek na łodzi

1. **Silnik zaburtowy moc 60 KM (fabrycznie nowy): Mercury F60 ELPT EFI lub**

 **Yamaha, Suzuki, Honda** lub równoważny.