**Opis przedmiotu zamówienia**

Wentylator oddymiający:

* Silnik o mocy 4,5-5,5 kW
* Średnica wylotu powietrza: 400 - 450 mm
* Natężenie przepływu powietrza: 23.000 – 25.000 m3/godz.
* Skuteczny przepływ powietrza: >50.000 m3/h
* Czas pracy na jednym zbiorniku paliwa: 110-160 min
* Masa: <50 kg

UWAGA !

Wszystkie produkty muszą być zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami, posiadać deklaracje zgodności oraz atesty.