Katowice, dnia 28.05.2020 r.

**WT-I.2370.4.2020**

**Odpowiedzi na pytania**

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz.U.2019 poz. 1843 z późn. zm, zwana dalej p.z.p.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, wyjaśniając treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: „**Dostawa pralnico – wirówek oraz suszarek bębnowych do ubrań specjalnych na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego”** ” – sprawa nr WT-I.2370.4.2020

**Pytania i odpowiedzi**

**Pytanie nr 1**

Witam, Proszę o informacje czy oferta złożona w formie papierowej będzie brana pod uwagę? W SIWZ piszecie Państwo iż oferta w formie papierowej jest nierekomendowana (niezalecana) nie mniej jednak nie ma informacji o tym, iż ta forma jest niedopuszczalna. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 uzyskanie podpisu kwalifikowanego jest znacznie utrudnione, czy zatem firma składająca ofertę w sposób tradycyjny w formie papierowej i w zamkniętej kopercie zostanie odrzucona jako potencjalny Dostawca?

Ad1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert zarówno w postaci pisemnej /papierowej/ (nierekomendowanej) jak i w postaci elektronicznej.

**Pytanie nr 2**

W punkcie 7 OPZ dotyczącym pralnico-wirówek Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało specjalny, fabryczny program prawidłowego prania konserwacji i dezynfekcji ubrań specjalnych

wykonanych zgodnie z normą PN-EN 469:2008 i PN-EN 469:2014-11. Na rynku tylko jedna firma posiada taki fabryczny program. Nasza firma jak i pozostali wykonawcy posiadają własny program prania zgodny z powyższymi normami, specjalnie dobrany do ubrań specjalnych, który sprawdza się w jednostkach w całym kraju. Czy Zamawiający dopuści technologie, która nie jest fabrycznie wgrana przez producenta, ale jest wgrana przez technologa? Technologia zgodna jest z normą jak i z rodzajem środków piorących wyszczególnionymi w SIWZ

Ad2) Zamawiający dopuszcza taką możliwość przy zachowaniu odpowiedniej technologii zgodnej z normami PN-EN 469:2008 i PN-EN 469:2014-11.

**Pytanie nr 3**

W OPZ dotyczącym suszarek, w punkcie 3 Zamawiający wymaga pojemności bębna minimum 340 litrów nie precyzując materiału z jakiego ma być wykonany. Czy zamawiający dopuści pojemność 330 litrów dla bębna ze stali nierdzewnej przy zachowaniu załadunku minimum 16 kg? Suszarka ta byłaby w pełni kompatybilna dla pralnico- wirówek o załadunku 14 i podanym w OPZ parametrom.

Ad 3) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z którymi wymaga pojemności bębna min. 340 litrów przy zachowaniu załadunku minimum 16 kg.

**Pytanie nr 4**

W OPZ dla suszarek, w punkcie 8 Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało specjalny, fabryczny program prawidłowego suszenia ubrań specjalnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 469:2008 i PNEN 469:2014-11. Na rynku tylko jedna firma posiada taki fabryczny program. Czy zamawiający dopuści program, który fabrycznie nie jest wgrany przez producenta, ale przez naszego technologa? Technologia ta jest zgodna z normą PN-EN 469:2008 i PN-EN 469:2014-11

Ad4) Zamawiający dopuszcza taką możliwość przy zachowaniu odpowiedniej technologii zgodnej z normami PN-EN 469:2008 i PN-EN 469:2014-11

**Pytanie nr 5**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia, zał. nr 1 do SIWZ, pkt. I.7 Zamawiający określa wymagania dotyczące programów prania zaprogramowanych w pralnico – wirówce. Ze względu na że fakt pralnico – wirówki znajdujące się w ofercie naszej firmy posiadają możliwość programowania przez nasz serwis, a dodatkowo prawidłowe programowanie powinno odbyć się w oparciu o parametry między innymi środków chemicznych używanych do prania, zwracamy się z zapytaniem: czy Zamawiający dopuszcza aby specjalne programy piorące dla ubrań zgodnych z PN-EN 469:2008 i PN-EN 469:2014-11 zostały zaprogramowane w trakcie instalacji pralnico – wirówki, w siedzibie Użytkowników, w oparciu o środki chemiczne jakie stosują użytkownicy?

Ad5) Zamawiający dopuszcza taką możliwość przy zachowaniu odpowiedniej technologii zgodnej z normami PN-EN 469:2008 i PN-EN 469:2014-11

**Pytanie nr 6**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia, zał. nr 1 do SIWZ, pkt I.16, Zamawiający określa wymagania dotyczące materiałów użytych przy konstrukcji pralnico – wirówki. Ze względu na fakt że rama pralki nie ma styczności z wodą, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści aby rama pralki posiadała zabezpieczenie antykorozyjne inne niż zastosowanie stali nierdzewnej?

Ad6) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w których Zamawiający określił, aby budowa ramy (rama pralki) była wykonana również ze stali nierdzewnej.

**Pytanie nr 7**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia, zał. nr 1 do SIWZ, pkt II.3, Zamawiający określa parametry dotyczące pojemności bębna suszarki. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie suszarek bębnowych o pojemności bębna 330 litrów? Pojemność bębna 330 litrów to ekwiwalent wsadu o masie 16,5 kg (Zamawiający wymagał 16 kg, więc równoczesne jest spełnienie parametru masowego wymaganego przez Zamawiającego).

Ad 7) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z którymi wymaga pojemności bębna min. 340 litrów przy zachowaniu załadunku minimum 16 kg.

**Pytanie nr 8**

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zał. nr 1 do SIWZ nie określa dla pralnico – wirówki parametru współczynnika odwirowania (G) który jest bardzo istotnym parametrem określającym skuteczność odwirowania, co przekłada się na zużycie energii elektrycznej w procesie suszenia ubrań w suszarkach bębnowych. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie minimalnego parametru współczynnika odwirowania (G).

Ad8) Zamawiający nie określa w Opisie Przedmiotu Zamówienia minimalnego parametru współczynnika odwirowania (G) dla suszarek bębnowych.

**Pytanie nr 9**

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zał. nr 1 do SIWZ nie określa dla suszarki bębnowej parametru przepływu powietrza w suszarce (m3/h). Parametr przepływu powietrza jest istotnym parametrem, wpływającym znacząco na szybkość i koszt suszenia. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie minimalnego parametru przepływu powietrza w suszarce (m3/h).

Ad9) Zamawiający nie określa w Opisie Przedmiotu Zamówienia minimalnego parametru przepływu powietrza (m3/h) dla suszarek bębnowych.

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający wymaga aby zarówno pralnico – wirówki jak i suszarki bębnowe były wyposażone w falownik? Falownik jest to urządzenie elektryczne służące do sterowania obrotami silnika elektrycznego, dzięki falownikom uzyskujemy tzw. miękki start i zatrzymanie silników przez płynną zmianę obrotów silników elektrycznych. Zastosowanie falownika bardzo mocno wpływa na redukcję obciążenia mechanicznego podzespołów pralko – wirówki jak i suszarki wydłużając ich żywotność. Co powinno mieć dla Zamawiającego znaczenie w celu obniżenia kosztów obsługi pogwarancyjnej.

Ad10) Zamawiający nie określa konkretnych rozwiązań technicznych w tym zakresie.

**Pytanie nr 11**

Czy suszarka ma posiadać funkcję rewersu bębna?

Ad11) Zamawiający nie wymaga funkcji rewersu w suszarce bębnowej, ale dopuszcza takie rozwiązaniu przy zachowaniu zapisów SIWZ

**Pytanie nr 12**

Do ilu jednostek PSP mają być dostarczone urządzenia?

Ad12) Zamawiający przewiduje dostarczenie urządzeń do 14 Użytkowników (jednostek PSP)

**Pytanie nr 13**

Witam, Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania pralnicowirówki z oknem wsadowym o średnicy 380 mm. Prosimy o niezwłoczną odpowiedź.

Ad13) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ , wymagając średnicy okna wsadowego nie mniejszej niż 390 mm.

**Pytanie nr 14 - Pralnico-wirówka**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 3 komory na środki piorące i płyny dezynfekujące dla ręcznego dozowania?

Ad14) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, wymagając minimum 4 komór na środki piorące i płyny dezynfekujące dla ręcznego dozowania

**Pytanie nr 15 - Pralnico-wirówka**

Czy Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnej instrukcji obsługi (fragmentu) potwierdzającej wymóg **posiadania fabrycznego programu do prania, konserwacji i dezynfekcji ubrań specjalnych**?

Ad15) Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty oryginalnej instrukcji obsługi (fragmentu) potwierdzającej wymóg posiadania fabrycznego programu do prania, konserwacji i dezynfekcji ubrań specjalnych

**Pytanie nr 16 - Pralnico-wirówka**

Czy Zamawiający wymaga aby pralnica posiadała fabryczny program dedykowany do prania masek?

Ad16) Zamawiający nie wymaga aby pralnica posiadała fabryczny program dedykowany do prania masek

**Pytanie nr 17 – Suszarka bębnowa**

Czy Zamawiający wymaga aby czujniki pomiaru wilgotności zlokalizowane były w żebrach bębna? Taka lokalizacja zapobiega przesuszeniu obrabianych wyrobów.

Ad17) Zamawiający dopuszcza aby czujniki pomiaru wilgotności zlokalizowane były w żebrach bębna

**Pytanie nr 18 – Suszarka bębnowa**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające najmniejszy wymiar 906mm (szerokość)?

Ad18) Zamawiający nie dopuszcza urządzenia posiadającego najmniejszy wymiar 906 mm (szerokość)

**Pytanie nr 19 – Suszarka bębnowa**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające pojemność bębna 325 kg?

Ad 19) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, zgodnie z którymi wymaga pojemności bębna min. 340 litrów przy zachowaniu załadunku minimum 16 kg.

**Pytanie nr 20 – Suszarka bębnowa**

Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia służyły do prania i konserwacji ubrań specjalnych. W przypadku konserwacji (impregnacji) proces ten zachodzi w suszarce i dla ubrań specjalnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 469:2008 i PN-EN:2014-11, wymagane jest aby był to proces specjalnie do tego dedykowany, zachodził w odpowiednich temperaturach i odpowiednim czasie. W pralce impregnat zostaje jedynie naniesiony. Prosimy zatem o doprecyzowanie czy Zamawiajmy wymaga aby suszarka bębnowa posiadała **specjalne fabryczne programy dedykowane do konserwacji (impregnacji) ubrań specjalnych** i był on opisany w instrukcji obsługi?

Ad20) Zamawiający nie wymaga aby suszarka bębnowa posiadałaspecjalne fabryczne programy dedykowane do konserwacji (impregnacji) ubrań specjalnych i były one opisane w instrukcji obsługi, jednakże wymaga, aby urządzenie posiadało specjalny program do suszenia ubrań specjalnych zgodny z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający wymaga aby suszarka posiadał fabryczny program dedykowany do suszenia masek?

Ad21) Zamawiający nie wymaga aby suszarka posiadała fabryczny program dedykowany do suszenia masek

**Dokonane wyjaśnienia treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.**

Śląski Komendant Wojewódzki

Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Jacek Kleszczewski