#### **Załącznik nr 2 do SWZ**

Wykonawca:

……………………………………………..

……………………………………………..

###### **FORMULARZ CENOWY**

**„****Remonty nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer  spec. techn.** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jm.** | **Orientacyjne ilości robót przyjęte w SWZ** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość** |
| **D-05.03.17** | Naprawa cząstkowa nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez obcinania krawędzi i smarowania**\*** | Mg | 120,0 |  |  |
| **D-05.03.17** | Naprawa cząstkowa nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco | Mg | 100,0 |  |  |
| **D-05.03.11** | Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z transportem i złożeniem destruktu bitumicznego na placu Zamawiającego przy  ul. PTR w Przygodzicach | m2 | 5 000,0 |  |  |
| **D-05.03.05** | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm dla ruchu KR2 | m2 | 18 500,0 |  |  |
| **D-04.08.01** | Wyrównanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, KR2 | Mg | 2 100,0 |  |  |
| **D-04.04.02** | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm | m2 | 1 400,0 |  |  |
| **D-04.05.01** | Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm | m2 | 600,0 |  |  |
| **D-04.01.01** | Wykonanie mechaniczne koryta o głębokości 30cm z wywozem urobku | m2 | 1 500,0 |  |  |
|  |  |  | Razem netto | |  |
|  |  |  | VAT 23% | |  |
|  |  |  | Razem brutto | |  |

**\*Remont nawierzchni masą mineralno-asfaltową z otaczarki lub recyklera obejmuje:** Wybranie gruzu i oczyszczenie remontowanego miejsca; Wypełnienie remontowanego miejsca masą mineralno-asfaltową z otaczarki lub recyklera; Mechaniczne zagęszczenie walcem; Uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu (zgodnie z ustawą o odpadach).

data i podpis(-y):