|  |
| --- |
|  |
|  | **Załącznik nr 4.1 do SWZ**   |  |  | | --- | --- | | *(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* | **KOSZTORYS OFERTOWY** |   *Dotyczy postępowania:*  **MONTAŻ BARIER DROGOWYCH STALOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ I DEMONTAŻEM NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY W 202****3 R., Z PODZIAŁEM NA 7 CZĘŚCI**  **CZĘŚĆ NR 1 – dotyczy dróg będących w administracji RDW Inowrocław** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **l.p.** | **Opis pozycji** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |
|  | **REGULACJA ISTNIEJĄCYCH BARIER DROGOWYCH** | | | | |
| 1. | Demontaż istniejących barier drogowych | mb | 100,00 |  |  |
| 2. | Montaż zdemontowanych barier drogowych | mb | 100,00 |  |  |
|  | **DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH USZKODZONYCH BARIER I MONTAŻ W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI NOWYCH BARIER DROGOWYCH** | | | | |
| 3. | Demontaż istniejących barier drogowych wraz z wywozem i rozładunkiem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz zasypanie dołków po słupkach | mb | 160,00 |  |  |
| 4. | Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (słupkami h = 1 900 mm i elementami odblaskowymi) | mb | 160,00 |  |  |
| 5. | Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych łukowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (ze słupkami h = 1 900 mm i elementami odblaskowymi), jednostronne | mb | 30,00 |  |  |
|  | **DOSTAWA Z MONTAŻEM NOWYCH BARIER DROGOWYCH W LOKALIZACJACH, W KTÓRYCH BARIERY WCZEŚNIEJ NIE WYSTĘPOWAŁY** | | | | |
| 6. | Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (ze słupkami h = 1 900 mm i elementami odblaskowymi), jednostronne | mb | 20,00 |  |  |
| 7. | Dostawa i montaż kompletnych barier stalowych łukowych U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2W5A (ze słupkami h = 1 900 mm i elementami odblaskowymi) jednostronne | mb | 20,00 |  |  |
|  | **DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH USZKODZONYCH BARIER RUROWYCH (TYPU TRZEPAK) I MONTAŻ W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI NOWYCH BARIER RUROWYCH** | | | | |
| 8. | Demontaż barier drogowych rurowych (typu trzepak) wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i rozładunkiem | mb | 50,00 |  |  |
|  | **Wartość netto:** | | | |  |
|  | **Podatek VAT 23%:** | | | |  |
|  | **Wartość brutto:** | | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.\_\_\_\_ r.

*…………………………………………………………….*

*Kosztorys należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,* *osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*